Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" утверждены ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН.

Согласно разделу II Правил  охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон согласно приложению:

Вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────

   Проектный номинальный класс  │              Расстояние, м

         напряжения, кВ         │

────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────

              до 1                    2 (для линий с самонесущими или

                                   изолированными проводами, проложенных

                                  по стенам зданий, конструкциям и т.д.,

                                        охранная зона определяется

                                      в соответствии с установленными

                                       нормативными правовыми актами

                                   минимальными допустимыми расстояниями

                                              от таких линий)

             1 - 20                10 (5 - для линий с самонесущими или

                                   изолированными проводами, размещенных

                                      в границах населенных пунктов)

               35                                   15

               110                                  20

            150, 220                                25

        300, 500, +/- 400                           30

          750, +/- 750                              40

              1150                                  55;

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий технический контроль и надзор в электроэнергетике (Управление Ростехнадзора, Отдел по надзору за объектами электроэнергетики) , с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган.

После согласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета — в вашем случае БТИ), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных настоящими Правилами ограничений.

Таким образом, вы вправе обратиться с запросом в  Управление Ростехнадзора, Отдел по надзору за объектами электроэнергетики о том, соответствует ли охранная зона установленным правилам и разрешали ли они перенос столбов освещения. По вопросам нарушения прав граждан на благоприятную и безопасную среду, обращайтесь в Роспотребнадзор. Продублируйте все жалобы в прокуратуру. 

