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6.39*. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в табл. 10*.

Таблица 10*

───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────
 Здания, до которых│                  Расстояние, м
   определяется    ├──────────────────────────────────┬───────────────
    расстояние     │   от гаражей и открытых стоянок  │  от станций
                   │  при числе легковых автомобилей  │ технического
                   │                                  │ обслуживания
                   │                                  │  при числе
                   │                                  │    постов
                   ├───────┬───────┬────────┬─────────┼───────┬───────
                   │  10   │11 - 50│51 - 100│101 - 300│  10   │11 - 30
                   │и менее│       │        │         │и менее│
───────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────
Жилые дома         │10 <**>│15     │   25   │   35    │  15   │  25
  В том числе торцы│10 <**>│10 <**>│   15   │   25    │  15   │  25
  жилых домов без  │       │       │        │         │       │
  окон             │       │       │        │         │       │
Общественные здания│10 <**>│10 <**>│   15   │   25    │  15   │  20
Общеобразовательные│15     │25     │   25   │   50    │  50   │ <*>
школы и детские до-│       │       │        │         │       │
школьные учреждения│       │       │        │         │       │
Лечебные учреждения│25     │50     │  <*>   │   <*>   │  50   │ <*>
со стационаром     │       │       │        │         │       │

     --------------------------------
     <*> Определяется по  согласованию с органами Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
     <**> Для зданий гаражей III  -  V   степеней    огнестойкости
расстояния следует принимать не менее 12 м.

    Примечания*. 1. Расстояния следует определять от  окон жилых и
общественных   зданий   и   от    границ    земельных     участков
общеобразовательных    школ,   детских    дошкольных    учреждений
и  лечебных  учреждений  со стационаром  до стен гаража или границ
открытой стоянки.
     2. Расстояния от секционных жилых домов до  открытых площадок
вместимостью 101 - 300 машин,    размещаемых   вдоль    продольных
фасадов, следует принимать не менее 50 м.
     3. Для   гаражей   I - II  степеней огнестойкости указанные в
табл. 10* расстояния допускается сокращать на 25% при   отсутствии
в гаражах открывающихся окон, а  также  въездов, ориентированных в
сторону жилых и общественных зданий.
     4. Гаражи  и  открытые   стоянки   для    хранения   легковых
автомобилей   вместимостью   более   300   машино-мест  и  станции
технического   обслуживания   при   числе  постов более 30 следует
размещать  вне  жилых    районов на   производственной  территории
на   расстоянии   не   менее   50  м  от   жилых домов. Расстояния
определяются   по   согласованию   с   органами   Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
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