Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139
"Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда"
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 03.06.2013

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ
от 9 декабря 1999 г. N 139

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ СОДЕРЖАНИЕМ
И РЕМОНТОМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С целью совершенствования нормативно-методической базы ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве и в соответствии с Концепцией реформы ЖКХ в Российской Федерации, одобренной Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. N 425, приказываю:
1. Утвердить разработанные Государственным научно-техническим центром нормирования и информационных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЦНИС) и одобренные секцией "Содержание и эксплуатация жилищного фонда" Научно-технического совета Госстроя России "Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда".
2. Поручить ЦНИС организацию издания Рекомендаций и доведение их до жилищно-коммунальных предприятий и других заинтересованных организаций.
3. Признать утратившими силу Приказы Минжилкомхоза РСФСР:
от 11.06.79 N 309 "Об утверждении Типовых штатов руководящих, инженерно-технических работников и служащих комбинатов коммунальных предприятий, комбинатов благоустройства, комбинатов коммунальных предприятий и благоустройства исполкомов местных Советов народных депутатов, производственных управлений жилищно-коммунального хозяйства райисполкомов (сельских районов) Советов народных депутатов, находящихся на самостоятельном балансе";
от 22.05.86 N 242 "Об утверждении Типовых штатов руководящих инженерно-технических работников и служащих жилищно-эксплуатационных организаций местных Советов народных депутатов";
от 21.09.90 N 12 "Об утверждении Укрупненных нормативов трудоемкости, заработной платы и нормативов численности рабочих, занятых эксплуатацией, техническим обслуживанием и текущим ремонтом жилищного фонда".
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления жилищно-коммунальным комплексом В.В. Авдеева.

Председатель
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Утверждены
Приказом Госстроя России
от 9 декабря 1999 г. N 139

Прейскурантом на нормативную, методическую и типовую проектную документацию настоящим Рекомендациям присвоен номер МДК 2-02.01.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ СОДЕРЖАНИЕМ
И РЕМОНТОМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ЧАСТЬ 1

НОРМЫ ВРЕМЕНИ И НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА РАБОТЫ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ

1. Общая часть

1.1. В сборник включены нормы времени и нормы обслуживания (далее - "нормы труда") на работы по санитарному содержанию домовладений (уборку территорий домовладений, обслуживание мусоропроводов, уборку лестничных клеток), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.
1.2. Сборник предназначен для определения трудоемкости работ и численности работников, на основании которых в свою очередь рассчитываются нормативные затраты по оплате труда в нормативной себестоимости и, соответственно, в экономически обоснованном тарифе. Такой подход устанавливает цельную методику формирования себестоимости работ по содержанию и ремонту жилищного фонда в разрезе основных статей затрат.
1.3. Нормы труда носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов.

КонсультантПлюс: примечание.
Приказ Госстроя РФ N 17-139 от 26.12.1997 утратил силу в связи с изданием Приказа Госстроя РФ от 15.10.2002 N 240. Новые Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утверждены Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.

1.4. В основу разработки норм труда положены: действующие нормативно-правовые акты, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России N 17-139 от 26.12.97, Методику планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденную Постановлением Госстроя России N 9 от 23.02.99; фотохронометражные наблюдения; результаты анализа организационно-технических условий выполнения работ; технические характеристики применяемых машин и оборудования.
1.5. Понятие "норма времени" означает величину затрат рабочего времени, устанавливаемую для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях, понятие "норма обслуживания" - количество производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно-технических условиях.
1.6. Нормы обслуживания установлены на работы, выполняемые одним исполнителем в течение рабочей смены, при продолжительности рабочей недели 40 часов и с соблюдением других законодательных норм охраны труда, при наиболее полном и рациональном использовании рабочего времени и обеспечении необходимыми приспособлениями и средствами уборки.
1.7. В составах работ перечислены основные элементы работ. Второстепенные элементы, вытекающие из характера и содержания самой работы - доставка средств уборки и приспособлений к месту работы и в конце смены - в установленное место, дежурство (наблюдение за санитарным состоянием территории и за сохранностью всего наружного домового оборудования и т.п.), не упоминаются, но их выполнение нормами учтено.
1.8. Нормы труда установлены с учетом необходимых затрат времени на подготовительно-заключительную работу, отдых и личные надобности, на переходы для обеспечения нормальной эксплуатации оборудования, входящего в зону обслуживания.
1.9. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности.
1.10. Наименования профессий рабочих указаны в сборнике в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР). Содержание выполняемых работ приведено в соответствии с выпусками тарифно-квалификационных характеристик. При внесении изменений в ОКПДТР наименования профессий, указанные в данном сборнике, должны соответственно изменяться.
1.11. Применение укрупненных норм труда возможно в том случае, когда состав и периодичность выполняемых работ совпадает с установленными в сборнике. Если установлена другая периодичность, то укрупненные нормы обслуживания необходимо корректировать с учетом местных особенностей.
1.12. На работы, не предусмотренные сборником, а также при внедрении и применении на местах иной организации труда, машин и приспособлений рекомендуется разрабатывать местные нормы труда.
1.13. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества могут применяться повышающие коэффициенты.
1.14. Пример расчета численности рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений, приведен в Приложениях 4, 5 и 6.

2. Уборка территорий домовладений

2.1. Организация труда и технология работ

2.1.1. Уборка тротуаров и дворовых территорий производится вручную или тротуароуборочными, подметально-уборочными и поливо-моечными машинами. Места, недоступные для машин, убираются вручную до начала работы этих машин.
2.1.2. Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает в себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий вручную или с помощью спецмашин, уход за газонами.
2.1.3. Уборка производится, в основном, в поздние вечерние или ранние утренние часы, когда количество пешеходов незначительно. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливо-моечных машин.
2.1.4. Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований.
Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка.
2.1.5. При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью - "под скребок", с неусовершенствованных покрытий и с территорий без покрытий снег убирается не полностью - "под движок", при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения.
2.1.6. При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается щеткой, при большей высоте снега - плугом и щеткой. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в валы или кучи, расположенные параллельно бортовому камню, или складировать вдоль проезда при помощи, как правило, роторных снегоочистителей, или вывозить автотранспортом. Погрузка снега на автотранспорт производится с помощью снегопогрузчиков или вручную. На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег в валы на середину тротуара для последующего удаления. Для обеспечения нормального движения троллейбусов и эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1,5 м.
2.1.7. Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при помощи машин со скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью спецмашин или вручную.
2.1.8. Для удаления отдельных образований льда толщиной до 2 см производится предварительная обработка этих образований хлоридами.
2.1.9. При гололеде производится посыпка территорий песком с помощью машин (с пескоразбрасывающим устройством) или вручную. Для посыпки применяется крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камней и глинистых включений. Песок предварительно просеивается через сито с отверстиями диаметром 5 мм.
2.1.10. Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно, в зависимости от класса территории и типа покрытий.
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:
I класс - до 50 чел./ч;
II класс - от 50 до 100 чел./ч;
III класс - свыше 100 чел./ч.
Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).
Территории дворов относятся к I классу.
Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.
2.1.11. Механизированная уборка территории производится по маршрутным картам, содержащим план тротуаров и дворов с находящимися на них зелеными насаждениями, столбами и мачтами электроосвещения и различного рода препятствиями.
На маршрутных картах устанавливается наиболее рациональное направление движения машин, количество и очередность проходов, места и характер маневрирования машин, схема перемещения снега и смета, сочетание участков механизированной и ручной уборки, расстояние нулевых (от места стоянки до места работы) и холостых пробегов (переезды на другие места работы).
2.1.12. Перед началом работы водитель осматривает и смазывает машину, заправляет горючим и водой, устанавливает необходимое навесное оборудование и т.д.
2.1.13. Уборочные машины с комплектом навесного оборудования хранятся в специальных помещениях или гаражах.
2.1.14. Периодичность выполняемых работ приведена в Приложении 1.

2.2. Нормативная часть

2.2.1. Нормы времени и нормы обслуживания при ручной уборке
территорий домовладений

2.2.1.1. Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами
Состав работ:
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
Профессия: дворник.

Таблица 1

    Вид территории    	Нормы времени на    
1 кв. м в зависимос-
ти от класса терри- 
тории, мин.         	Нормы обслуживания в
зависимости от клас-
са территории, кв. м	
	  I   	  II  	 III  	  I   	  II  	 III  	
           1          	  2   	  3   	  4   	  5   	  6   	  7   	
С усовершенствованным 
покрытием             	 0,14 	 0,16 	 0,20 	 3000 	 2625 	 2100 	
С неусовершенствован- 
ным покрытием         	 0,17 	 0,20 	 0,25 	 2471 	 2100 	 2680 	
Без покрытий          	 0,21 	 0,25 	 0,32 	 2000 	 1680 	 1312 	

2.2.1.2. Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки
Состав работ:
Наполнение емкости смесью песка с хлоридами. Транспортировка емкости со смесью на тележке к месту посыпки на расстояние до 100 м.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 куб. м - 63,6 мин.

2.2.1.3. Подготовка смеси песка с хлоридами
Состав работ:
Просеивание песка через сито. Размешивание с хлоридами.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 куб. м - 50 мин.

2.2.1.4. Посыпка территории
Состав работ:
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами.
Профессия: дворник.

Таблица 2

Классы территории	    Нормы времени на    
     1 кв. м, мин.      	 Нормы обслуживания, 
       кв. м         	
        1        	           2            	           3         	
        I        	           0,13         	        3231         	
       II        	           0,15         	        2800         	
      III        	           0,17         	        2471         	

2.2.1.5. Подметание свежевыпавшего снега после обработки смесью песка с хлоридами
Состав работ:
Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
Профессия: дворник.

Таблица 3

    Вид территории    	  Нормы времени на  
    1 кв. м, мин.   	Нормы обслуживания, 
      кв. м         	
	          Класс территории III           	
          1           	          2         	          3         	
С усовершенствованным 
покрытием             	         0,43       	        3231        	
С неусовершенствован- 
ным покрытием         	         0,56       	        2800        	
Без покрытий          	         0,66       	        2471        	

2.2.1.6. Сдвигание свежевыпавшего снега
Состав работ:
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи.
Профессия: дворник.

Таблица 4

    Вид территории    	Нормы времени на    
1 кв. м в зависимос-
ти от класса терри- 
тории, мин.         	Нормы обслуживания в
зависимости от клас-
са территории, кв. м	
	   I  	  II  	  III 	   I  	  II  	  III 	
         1            	   2  	   3  	   4  	   5  	   6  	   7  	
С усовершенствованным 
покрытием             	 0,61 	 0,71 	 0,81 	  689 	  592 	  519 	
С неусовершенствован- 
ным покрытием         	 0,74 	 0,85 	 0,97 	  568 	  494 	  433 	
Без покрытий          	 0,90 	 1,04 	 1,20 	  467 	  404 	  350 	

2.2.1.7. Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега
Состав работ:
Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.
Профессия: дворник.

Таблица 5

Классы территории	     Нормы времени на   
       1 кв. м, мин.    	 Нормы обслуживания, 
       кв. м         	
        1        	           2            	          3          	
        I        	           1,79         	         235         	
       II        	           2,26         	         186         	
      III        	           2,59         	         162         	

2.2.1.8. Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами
Состав работ:
Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи.
Профессия: дворник.

Таблица 6

Классы территории	     Нормы времени на   
       1 кв. м, мин.    	 Нормы обслуживания, 
        кв. м        	
        1        	           2            	          3          	
        I        	          4,25          	         99          	
       II        	          4,48          	         94          	
      III        	          5,14          	         82          	

2.2.1.9. Очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами
Состав работ:
Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.
Профессия: дворник.

Таблица 7

Классы территории	     Нормы времени на   
       1 кв. м, мин.    	 Нормы обслуживания, 
        кв. м        	
        1        	            2           	          3          	
        I        	          6,55          	          64         	
       II        	          7,53          	          56         	
      III        	          8,66          	          48         	

2.2.1.10. Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев
Состав работ:
Скалывание корки наледи и льда толщиной слоя свыше 2 см. Сгребание скола в валы или кучи и сдвигание его к бортовому камню на расстояние до 30 см.
Профессия: дворник.

Таблица 8

    Вид дворового оборудования     	Нормы времени на 1 шт., мин.	
                1                  	              2             	
Водосточные трубы                  	             6,13           	
Крышки люков, пожарных колодцев    	             7,10           	

2.2.1.11. Перекидывание снега и скола
Состав работ:
Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 куб. м - 23,9 мин.
Норма обслуживания - 17,5 куб. м.

2.2.1.12. Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш
Состав работ:
Сдвигание в валы или кучи снега и скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 куб. м - 34,9 мин.

2.2.1.13. Погрузка снега и скола
Состав работ:
Погрузка снега и скола лопатой на транспортер.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 куб. м - 14,1 мин.

2.2.1.14. Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке
Состав работ:
Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.
Профессия: дворник.

Таблица 9

Классы территории	     Нормы времени на   
       1 кв. м, мин.    	 Нормы обслуживания, 
        кв. м        	
        1        	            2           	          3          	
         I       	          0,08          	         5250        	
        II       	          0,10          	         4200        	
       III       	          0,12          	         3500        	

2.2.1.15. Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки
Состав работ:
Укладка снега в валы или кучи.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 куб. м - 15,1 мин.

2.2.1.16. Очистка контейнерной площадки в холодный период
Состав работ:
Очистка площадки от снега и наледи.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 кв. м - 3,6 мин.
Норма обслуживания - 117 кв. м.

2.2.1.17. Уборка отмосток
Состав работ:
Уборка мусора с отмосток. Транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100 м.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 кв. м - 2,21 мин.

2.2.1.18. Уборка приямков
Состав работ:
Очистка ограждающей решетки от грязи. Снятие решетки. Очистка приямков глубиной до 1 м от грязи. Транспортировка мусора в место на расстояние до 100 м. Мытье ограждающей решетки и приямка. Установка решетки на место.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 приямок - 31,4 мин.

2.2.1.19. Подметание территории
Состав работ:
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место.
Профессия: дворник.

Таблица 10

    Вид территории    	Нормы времени на    
1 кв. м в зависимос-
ти от класса терри- 
тории, мин.         	Нормы обслуживания в
зависимости от клас-
са территории, кв. м	
	  I   	  II  	 III  	  I   	  II  	 III  	
         1            	  2   	  3   	  4   	  5   	  6   	  7   	
С усовершенствованным 
покрытием             	 0,08 	 0,10 	 0,12 	 5250 	 4200 	 3500 	
С неусовершенствован- 
ным покрытием         	 0,11 	 0,13 	 0,15 	 3818 	 3231 	 2800 	
Без покрытий          	 0,13 	 0,15 	 0,17 	 3231 	 2800 	 2471 	

2.2.1.20. Уборка газонов
Состав работ:
Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место.
Профессия: дворник.

Таблица 11

     Вид уборки     	  Нормы времени на   
    1 кв. м, мин.    	 Нормы обслуживания, 
        кв. м        	
	газоны    
средней   
засорен-  
ности     	газоны    
сильной   
засорен-  
ности     	газоны    
средней   
засорен-  
ности     	газоны    
сильной   
засорен-  
ности     	
         1          	     2    	     3    	     4    	    5     	
Уборка газонов от   
листьев, сучьев,    
мусора              	   0,70   	   1,06   	   600    	   395    	
Уборка газонов от   
случайного мусора   	        0,077        	        30430        	

Примечание. К газонам средней засоренности относятся газоны, имеющие до 70% засоренности. При засоренности свыше 70% газоны считаются сильно засоренными.

2.2.1.21. Поливка газонов из шланга
Состав работ:
Равномерная поливка газонов из шланга.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 кв. м - 0,06 мин.
Норма обслуживания - 7000 кв. м.

2.2.1.22. Погрузка мусора на автотранспорт вручную
Состав работ:
Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 куб. м - 46,8 мин.

2.2.1.23. Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд
2.2.1.23.1. Подметание ступеней и площадок
Состав работ:
Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 кв. м - 0,153 мин.
2.2.1.23.2. Сметание снега со ступеней и площадок
Состав работ:
Сметание свежевыпавшего снега метлой толщиной покрова до 2 см. Отбрасывание снега в сторону лопатой на расстояние до 3 м.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 кв. м - 0,827 мин.
2.2.1.23.3. Мытье ступеней и площадок
Состав работ:
Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд с периодической сменой воды или моющего раствора.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 кв. м - 1,52 мин.

2.2.1.24. Уборка контейнерных площадок
Состав работ:
Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер.
Профессия: дворник.
Норма времени на 1 кв. м - 1,46 мин.
Норма обслуживания - 233 кв. м.

2.2.1.25. Мойка территории с усовершенствованными и неусовершенствованными покрытиями
Состав работ:
Мойка территории из шланга.
Профессия: дворник.

Таблица 12

Классы территории	    Нормы времени на    
      1 кв. м, мин.     	 Нормы обслуживания, 
       кв. м         	
        1        	            2           	          3          	
        I        	          0,09          	        4667         	
       II        	          0,12          	        3500         	
      III        	          0,15          	        2800         	

2.2.1.26. Поливка территории с покрытиями и без покрытий из шланга
Состав работ:
Поливка территории из шланга.
Профессия: дворник.

Таблица 13

Классы территории	     Нормы времени на   
       1 кв. м, мин.    	 Нормы обслуживания, 
       кв. м         	
        1        	            2           	          3          	
        I        	           0,04         	        10500        	
       II        	           0,07         	         6000        	
      III        	           0,08         	         5250        	

2.2.1.27. Очистка участков территорий от мусора при механизированной уборке
Состав работ:
Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Профессия: дворник.

Таблица 14

Классы территории	     Нормы времени на   
       1 кв. м, мин.    	 Нормы обслуживания, 
       кв. м         	
        1        	            2           	          3          	
        I        	          0,05          	         8400        	
       II        	          0,06          	         7000        	
      III        	          0,09          	         4667        	

2.2.1.28. Очистка урн от мусора
Состав работ:
Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место.
Профессия: дворник.

Таблица 15

                     Тип урны                    	Нормы времени 
  на 1 урну,  
     мин.     	
                       1                         	       2      	
Чугунные литые (диаметр - 200 - 300 мм, высота - 
600 мм)                                          	     4,88     	
Железобетонные с металлическим вкладышем (размер 
основания - 320 x 320 мм, высота - 510 мм)       	     2,34     	
Шарообразные (диаметр шаров - 260 мм, высота под-
ставки - 670 мм)                                 	     4,02     	

2.2.1.29. Промывка урн
Состав работ:
Транспортировка урн в установленное для промывки место. Промывка урн водой с применением моющих средств. Транспортировка чистых урн на место.
Профессия: дворник.

Таблица 16

                   Тип урны                   	Нормы времени на 
  1 урну, мин.   	
	промывка
вручную 	промывка
шлангом 	
                      1                       	   2    	   3    	
Чугунные литые (диаметр - 200 - 300 мм,       
высота - 600 мм)                              	  6,75  	  2,88  	
Железобетонные с металлическим вкладышем (раз-
мер основания - 320 x 320 мм, высота - 510 мм)	  4,5   	  2,83  	
Шарообразные (диаметр шаров - 260 мм, высота  
подставки - 670 мм)                           	  8,23  	  4,45  	

2.2.1.30. Промывка номерных фонарей
Состав работ:
Промывка номерных фонарей водой с применением моющих средств, вытирание насухо.
Профессия: дворник.
Норма времени на один фонарь - 5,74 мин.

2.2.1.31. Протирка указателей
Состав работ:
Протирка указателей влажной тряпкой.
Профессия: дворник.
Норма времени на один указатель - 2,15 мин.

2.2.2. Укрупненные нормы обслуживания при ручной уборке
территорий домовладений

Укрупненные нормы обслуживания разработаны на выполняемую вручную уборку тротуаров и дворовых территорий.
Состав работ:
Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега, очистка территории с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега, очистка территории, водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев от наледи и льда, перекидывание снега и скола, сброшенного с крыш, очистка участков территорий при зимних механизированных уборочных работах, укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки, погрузка снега и скола на транспорт, уборка отмосток, приямков, посыпка территории песком и хлоридами во время гололеда, подметание территории, мойка территории при летних механизированных уборочных работах, недоступных для уборки машиной, очистка урн от мусора и промывка их, промывка номерных фонарей, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, погрузка мусора на автотранспорт вручную, уборка газонов, поливка газонов из шланга.
Профессия: дворник.

Таблица 17

          Вид территории         	Укрупненные нормы обслуживания
    в зависимости от класса   
       территории, кв. м      	
	    I   	   II   	   III  		
                1                	    2   	    3   	    4   		
С усовершенствованным покрытием  	  3630  	  3080  	  2500  	 1 	
С неусовершенствованным покрытием	  2860  	  2420  	  1850  	 2 	
Без покрытий                     	  2340  	  1980  	  1610  	 3 	
Газоны                           	           30000          	 4 	
	    а   	    б   	    в   		

Примечание. Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания, приведена в Приложении 1.

2.2.3. Нормы обслуживания при механизированной уборке
территорий домовладений

2.2.3.1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 2 см
Состав работ:
Подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки.
Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 18

   Типы машин    	          Рабочая скорость машины, км/ч       	
	       3,5     	       7,0     	     8,0      	
	            Норма обслуживания, кв. м         	
        1        	        2      	       3       	      4       	
Тротуароуборочные
машины           	     15600     	     31300     	     35700    	
Машины дорожные  	     31100     	     62300     	     71300    	
Подметально-     
уборочные машины 	     21200     	     42300     	     48400    	

2.2.3.2. Уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
Состав работ:
Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой.
Профессии: водитель автомобиля, тракторист.

Таблица 19

  Типы машин   	 Профессия 	   Рабочая скорость машины, км/ч    	
		    3,5    	    7,0    	    8,0     	
		      Норма обслуживания, кв. м     	
       1       	     2     	     3     	     4     	     5      	
Тротуароубороч-
ные машины     	Водитель   
автомобиля 	   15100   	   30400   	   34700    	
Машины дорожные	   - " -   	   30700   	   61400   	   70100    	
Подметально-   
уборочные маши-
ны             	   - " -   	   20000   	   40000   	   45700    	
Машины универ- 
сальные уборо- 
чные           	Тракторист 	   31700   	   63500   	   72500    	

2.2.3.3. Очистка территорий от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см
Состав работ:
Срезание и сдвигание уплотненного снега плугом с одновременным подметанием щеткой.
Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 20

   Типы машин    	          Рабочая скорость машины, км/ч       	
	       3,5     	       7,0     	     8,0      	
	            Норма обслуживания, кв. м         	
        1        	       2       	       3       	      4       	
Тротуароуборочные
машины           	     13200     	     26500     	     30200    	
Машины дорожные  	     29700     	     59600     	     68000    	
Подметально-     
уборочные машины 	     18600     	     37200     	     42500    	

2.2.3.4. Посыпка территорий
Состав работ:
Загрузка бункера песком или смесью песка с хлоридами. Посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего устройства.
Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 21

┌───────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┐
│  Типы машин   │Расстояние │   Рабочая скорость машины, км/ч    │
│               │ до места  ├───────────┬───────────┬────────────┤
│               │заправки в │    3,5    │    7,0    │    8,0     │
│               │  км, до   ├───────────┴───────────┴────────────┤
│               │           │      Норма обслуживания, кв. м     │
├───────────────┼───────────┼───────────┬───────────┬────────────┤
│       1       │     2     │     3     │     4     │     5      │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Тротуароубо-   │    1,0    │    5400   │     8680  │    8990    │
│рочные машины  │    2,0    │    4760   │     7580  │    7800    │
│               │    3,0    │    4250   │     6720  │    6900    │
│               │    4,0    │    3840   │     6040  │    5860    │
│               │    5,0    │    3500   │     5490  │    5600    │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Разбрызгиватель│    1,0    │   20900   │    25800  │   26700    │
│технологических│    2,0    │   18800   │    22700  │   23400    │
│материалов     │    3,0    │   17100   │    20300  │   20800    │
│               │    4,0    │   15700   │    18400  │   18800    │
│               │    5,0    │   14500   │    16700  │   17000    │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Машины дорожные│    1,0    │   51500   │    77700  │   83900    │
│               │    2,0    │   48000   │    69800  │   74900    │
│               │    3,0    │   44800   │    63400  │   67600    │
│               │    4,0    │   42100   │    58100  │   61600    │
│               │    5,0    │   39700   │    53600  │   56600    │
└───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘

2.2.3.5. Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см
Состав работ:
Скалывание льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см с помощью скалывающего оборудования. Сдвигание скола в валы или кучи.
Профессия: тракторист.

Таблица 22

            Типы машин             	 Нормы обслуживания, кв. м  	
                 1                 	              2             	
Машины универсальные уборочные     	           55440            	

2.2.3.6. Переброска снежного вала ротором
Состав работ:
Установка ротора у снежного вала. Переброска снега или скола.
Профессии: водитель автомобиля, тракторист.

Таблица 23

     Типы машин      	     Профессия     	        Норма         
   выработки, кв. м   	
          1          	         2         	          3           	
Снегоочистители      	Водитель автомобиля	         29200        	
Тротуароуборочные ма-
шины                 	       - " -       	          6850        	
Машины универсальные 
уборочные            	Тракторист         	         12200        	

2.2.3.7. Погрузка снега универсальным погрузчиком
Состав работ:
Установка снегопогрузчика у снежного вала. Погрузка снега или скола на самосвалы.
Профессия: водитель автомобиля.
Норма выработки - 1568 куб. м.

2.2.3.8. Подметание территорий
Состав работ:
Заправка бака водой. Подметание территорий с одновременным увлажнением. Переезд к месту выгрузки мусора.
Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 24

   Типы машин    	          Рабочая скорость машины, км/ч       	
	       3,5     	       7,0     	     8,0      	
	            Норма обслуживания, кв. м         	
        1        	        2      	       3       	      4       	
Тротуароуборочные
машины           	      17800    	     35600     	     40600    	
Подметально-     
уборочные машины 
на базе          	      38300    	     76600     	     87600    	

2.2.3.9. Мойка территорий с усовершенствованными и неусовершенствованными покрытиями
Состав работ:
Наполнение бака водой. Мойка территорий.
Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 25

┌───────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┐
│  Типы машин   │Расстояние │   Рабочая скорость машины, км/ч    │
│               │ до места  ├───────────┬───────────┬────────────┤
│               │заправки в │    3,5    │    7,0    │     8,0    │
│               │  км, до   ├───────────┴───────────┴────────────┤
│               │           │     Норма обслуживания, кв. м      │
├───────────────┼───────────┼───────────┬───────────┬────────────┤
│       1       │     2     │     3     │     4     │     5      │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Тротуароубороч-│    1,0    │    6770   │    7600   │     -      │
│ные машины     │    2,0    │    5090   │    5540   │     -      │
│               │    3,0    │    4140   │    4430   │     -      │
│               │    4,0    │    3460   │    3660   │     -      │
│               │    5,0    │    2920   │    3060   │     -      │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Машины дорожные│    1,0    │   39800   │   59900   │   64700    │
│               │    2,0    │   36800   │   53300   │   57100    │
│               │    3,0    │   34200   │   48100   │   51100    │
│               │    4,0    │   32000   │   43900   │   46400    │
│               │    5,0    │   30000   │   40200   │   42200    │
└───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘

2.2.3.10. Очистка урн от мусора
Состав работ:
Очистка урн в люк кузова. Переезд к последующим урнам. Транспортировка мусора в установленное место для утилизации или на свалку. Разгрузка.
Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 26

Расстояние
переезда  
до свалки 
в км, до  	                     Типы урн                        	
	чугунные литые 
  (диаметром   
 200 - 300 мм, 
 высота 650 мм)	железобетонные с   
металлическим вкла-
дышем (размер осно-
вания 320 x 320 мм,
высота 510 мм)     	  шарообразные   
 (диаметр шаров  
 260 мм, высота  
подставки 670 мм)	
	             Норма обслуживания урн, шт.             	
    1     	       2       	         3         	        4        	
    5,0   	      249      	        313        	       135       	
   10,0   	      216      	        256        	       132       	
   15,0   	      191      	        219        	       130       	
   20,0   	      172      	        190        	       128       	
   30,0   	      143      	        151        	       125       	

2.2.3.11. Поливка территорий с покрытиями и без покрытий
Состав работ:
Наполнение бака водой. Поливка территорий.
Профессия: водитель автомобиля.

Таблица 27

┌───────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┐
│  Типы машин   │Расстояние │   Рабочая скорость машины, км/ч    │
│               │до заправки├───────────┬───────────┬────────────┤
│               │ в км, до  │    3,5    │    7,0    │     8,0    │
│               │           ├───────────┴───────────┴────────────┤
│               │           │      Норма обслуживания, кв. м     │
├───────────────┼───────────┼───────────┬───────────┬────────────┤
│        1      │     2     │     3     │     4     │     5      │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Поливомоечные  │    1,0    │   24500   │     -     │     -      │
│машины         │    2,0    │   20100   │     -     │     -      │
│               │    3,0    │   17300   │     -     │     -      │
│               │    4,0    │   15000   │     -     │     -      │
│               │    5,0    │   13100   │     -     │     -      │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Тротуароубороч-│    1,0    │   19800   │   24700   │     -      │
│ные машины     │    2,0    │   15800   │   18800   │     -      │
│               │    3,0    │   13300   │   15400   │     -      │
│               │    4,0    │   11400   │   12900   │     -      │
│               │    5,0    │    9860   │   11000   │     -      │
├───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Машины дорожные│    1,0    │  282400   │  360900   │   377200   │
│               │    2,0    │  246700   │  304500   │   316000   │
│               │    3,0    │  218900   │  263400   │   271900   │
│               │    4,0    │  197500   │  232900   │   239600   │
│               │    5,0    │  178800   │  207300   │   212600   │
└───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘

Примечание. Затраты времени на пробег автомобилей к месту забора воды, загрузки песком и хлоридами, с одного участка выполнения работ на другой, от гаража (стоянки) к месту проведения работ и от места проведения работ в гараж (на стоянку) следует определять по нормам времени на 1 км пробега, приведенным ниже в таблице 28.

Таблица 28

┌───────────────────────────────────┬───────────┬────────────────┐
│       Характеристика дорог        │ Расчетная │Норма времени на│
│     (тип дорожного покрытия)      │ скорость  │ 1 км пробега,  │
│                                   │  пробега  │      час.      │
│                                   │автомобиля,│                │
│                                   │   км/ч    │                │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│                 1                 │     2     │        3       │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│При работе за городом              │           │                │
│                                   │           │                │
│1. Дороги с усовершенствованным    │    42     │     0,0263     │
│покрытием (асфальтобетонные, цемен-│           │                │
│тобетонные, брусчатые, гудрониро-  │           │                │
│ванные, клинкерные)                │           │                │
│2. Дороги с твердым покрытием (бу- │    33     │     0,0334     │
│лыжные, щебеночные, гравийные и    │           │                │
│грунтовые улучшенные)              │           │                │
│3. Дороги естественные грунтовые   │    25     │     0,0441     │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│При работе в городе                │           │                │
│                                   │           │                │
│Независимо от типа дорожного покры-│           │                │
│тия для автомобилей грузоподъемно- │           │                │
│стью:                              │           │                │
│до 7 т (автоцистерны до 6 тыс. л)  │    23     │     0,0480     │
│7 т (автоцистерны от 6 тыс. л)     │    22     │     0,0501     │
├───────────────────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│При работе в городе или за городом │           │                │
│                                   │           │                │
│Независимо от типа дорожного покры-│    18     │     0,0612     │
│тия для спецмашин, оборудованных на│           │                │
│тракторах                          │           │                │
└───────────────────────────────────┴───────────┴────────────────┘

3. Обслуживание мусоропроводов

3.1. Организация труда и технология работ

3.1.1. Работы по обслуживанию мусоропроводов включают: профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер, уборку загрузочных клапанов и бункеров, устранение засоров, мойку мусоросборочных емкостей и дезинфекцию мусоропроводов и мусоросборочных емкостей.
3.1.2. Профилактические осмотры мусоропроводов производятся периодически, обнаруженные во время осмотров повреждения и неисправности устраняются немедленно. Удаление мусора из мусороприемных камер производится в сроки, установленные санитарными требованиями.
3.1.3. Мусоросборники транспортируются из камер во двор и устанавливаются до их вывоза на свободные места в стороне от движения людей, вдали от детских площадок и окон. После каждого удаления мусора полы камер подметаются. Стены и полы камер, загрузочные клапаны мусоропроводов, а также мусоросборники периодически очищаются от грязи и моются. Засоры стволов мусоропроводов устраняются немедленно. При появлении насекомых и грызунов в мусоропроводе производятся дезинфекционные работы специализированными организациями с участием рабочих по обслуживанию мусоропроводов.
3.1.4. Вывоз мусора осуществляется по системе "опорожнения" (когда мусор из переносных мусоросборников перегружают в кузов мусоровозов) или "сменной" системе (когда контейнеры с мусором вывозятся контейнерными мусоровозами к месту их выгрузки, где их моют, дезинфицируют и в чистом виде возвращают в домовладение). При системе "опорожнения" переносные мусоросборники ежедневно моет уборщик мусоропровода струей воды из шланга. Эта работа должна проводиться в специальных помещениях или мусороприемных камерах.
3.1.5. Нормы времени на работы по обслуживанию мусоропроводов установлены дифференцировано в зависимости от расположения и типов мусороприемных камер, типов мусоросборочных емкостей и способов их уборки.
Нормы установлены на работы по обслуживанию наиболее распространенных типов мусоропроводов (холодные, изолированные и обслуживающие одну вертикальную группу квартир, имеющие загрузочные клапаны с отверстиями размером от 150 x 200 мм до 200 x 200 мм).
Нормы установлены на следующие мусороприемники: переносные металлические емкостью 80 - 100 л; контейнеры емкостью 500 - 800 л; бункеры емкостью 400 - 600 л.
3.1.6. Нормы установлены с учетом затрат на доставку средств уборки и приспособлений в начале смены к месту работы и в конце смены в установленные для их хранения места, уборку рабочего места, устранение аварий и их последствий, выполнение непредвиденных работ и устранение мелких повреждений мусоропровода по заявкам жильцов.
3.1.7. Периодичность выполняемых работ приведена в Приложении 2.
3.1.8. Работы выполняются вручную или с помощью приспособлений, указанных конкретно в параграфах.
3.1.9. Перемещение мусоросборников производится с помощью ручных лебедок или ручных тележек.

3.2. Нормативная часть

3.2.1. Нормы времени
на работы по обслуживанию мусоропроводов

3.2.1.1. Профилактический осмотр мусоропроводов
Состав работ:
Осмотр всех элементов мусоропровода, устранение мелких неисправностей.
Профессия: уборщик мусоропроводов.
Норма времени на 1 м мусоропровода - 2,69 мин.

3.2.1.2. Удаление мусора из мусороприемных камер
Состав работ:
Закрывание шибера или клапана мусоропровода, заполнение емкостей мусором (в случае сбора мусора в бункеры), перемещение емкостей к месту хранения до вывоза. Установление пустых емкостей в камеры. Подметание и уборка оставшегося в камере мусора.
Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 29

     Типы мусороприемников     	      Место нахождения камер    	
	 на 1-м   
  этаже   	в цоколь- 
ном этаже 	в подвале 	
	Норма времени на 1 куб. м, мин. 	
               1               	     2    	     3    	     4    	
Переносной мусоросборник       	   75,2   	   98,1   	  115,0   	
Бункер                         	   49,3   	   66,1   	   85,9   	
Контейнер                      	   35,9   	   41,5   	   56,7   	

3.2.1.3. Уборка бункеров
Состав работ:
Закрывание шибера или клапана мусоропровода. Очистка бункера от грязи при помощи щеток, увлажненных моющим раствором, и промывка водой.
Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 30

        Способ промывки         	Нормы времени на 1 бункер, мин.	
               1                	               2               	
С помощью шланга                	               12,5            	
Без шланга                      	               25,8            	

3.2.1.4. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов
Состав работ:
Очистка клапанов от грязи при помощи щеток, увлажненных моющим раствором, промывка водой и вытирание насухо.
Профессия: уборщик мусоропроводов.
Норма времени на один клапан - 5,91 мин.

3.2.1.5. Влажное подметание пола мусороприемных камер
Состав работ:
Подметание пола мусороприемных камер с предварительным его увлажнением.
Профессия: уборщик мусоропроводов.
Норма времени на 1 куб. м - 0,635 мин.

3.2.1.6. Уборка мусороприемных камер
Состав работ:
Мытье стен и полов камер водой.
Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 31

         Способы мойки           	        Вид отделки стен      	
	  облицованные 
   кафельной   
    плиткой    	  окрашенные  
   масляной   
    краской   	
	Нормы времени на 1 кв. м, мин.	
                1                	       2       	       3      	
С помощью шланга                 	      2,20     	     2,20     	
Без шланга                       	      4,81     	     6,69     	

3.2.1.7. Мойка сменных мусоросборников
Состав работ:
Транспортировка мусоросборников к месту мойки. Мытье мусоросборников и транспортировка их на место.
Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 32

    Способы мойки       	           Типы мусоросборников        	
	    контейнеры     	    переносные     
  мусоросборники   	
	 Нормы времени на 1 мусоросборник, мин.	
           1            	         2         	         3         	
С помощью шланга        	        3,7        	        2,63       	
Без шланга              	        8,31       	        5,32       	

3.2.1.8. Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода
Состав работ:
Очистка всех элементов ствола мусоропровода от грязи и обработка дезинфицирующим раствором.
Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 33

     Способ выполнения работ    	     Нормы времени на 1 м      
      мусоропровода, мин.      	
               1                	               2               	
Вручную                         	              2,06             	
С помощью ершей с ручными лебед-
ками                            	              1,08             	

3.2.1.9. Дезинфекция мусоросборников
Состав работ:
Очистка мусоросборников от грязи и обработка дезинфицирующим раствором.
Профессия: уборщик мусоропроводов.

Таблица 34

      Типы мусоросборников      	       Нормы времени на 1      
       мусоросборник, мин.     	
              1                 	               2               	
Переносной мусоросборник        	              3,49             	
Бункер                          	             10,1              	
Контейнер                       	              5,81             	

3.2.2. Укрупненные нормы обслуживания
по обслуживанию мусоропроводов

Укрупненные нормы обслуживания разработаны на работы по обслуживанию мусоропроводов, выполняемые вручную.
Состав работ:
Профилактический осмотр мусоропроводов, удаление мусора из мусороприемных камер (мытье стен, полов, трапов), мойка мусоросборников (при системе вывоза мусора способом "опорожнения"), уборка загрузочных клапанов и нижней части ствола и шибера, дезинфекция мусоросборников и всех элементов мусоропровода.
Профессия: уборщик мусоропровода.

3.2.2.1. Укрупненные нормы обслуживания при системе вывоза мусора способом "опорожнения"

Таблица 35

Типы мусо-
роприемни-
   ков    	                   Количество этажей в здании                                  		
	  до 5 этажей  	   от 6 до 9   	  от 10 до 13  	  от 14 до 18  	   свыше 19    		
	на 1
эта-
же  	в цо-
коль-
ном  
этаже	в   
под-
вале	на 1
эта-
же  	в цо-
коль-
ном  
этаже	в   
под-
вале	на 1
эта-
же  	в цо-
коль-
ном  
этаже	в   
под-
вале	на 1
эта-
же  	в цо-
коль-
ном  
этаже	в   
под-
вале	на 1
эта-
же  	в цо-
коль-
ном  
этаже	в   
под-
вале		
       Нормы обслуживания (количество проживающих чел.)                                     	
Переносной
мусоро-   
сборник   	 440	 420 	 410	 490	 470 	 450	 510	 490 	 470	 560	 540 	 520	 610	 490 	 470	1	
Контейнер 	 460	 450 	 440	 540	 530 	 510	 540	 530 	 510	 580	 580 	 560	 640	 630 	 610	2	
Бунгер    	 370	 360 	 350	 480	 470 	 440	 470	 460 	 450	 510	 510 	 490	 570	 560 	 540	3	
	  а 	  б  	  в 	  г 	  д  	  е 	  ж 	  з  	  и 	  к 	  л  	  м 	  н 	  о  	  п 		

3.2.2.2. Укрупненные нормы обслуживания при "сменной" системе вывоза мусора

Таблица 36

Типы      
мусоро-   
приемников	                      Количество этажей в здании                               		
	  до 5 этажей  	   от 6 до 9   	  от 10 до 13  	  от 14 до 18  	   свыше 19    		
	на 1
эта-
же  	в цо-
коль-
ном  
этаже	в   
под-
вале	на 1
эта-
же  	в цо-
коль-
ном  
этаже	в   
под-
вале	на 1
эта-
же  	в цо-
коль-
ном  
этаже	в   
под-
вале	на 1
эта-
же  	в цо-
коль-
ном  
этаже	в   
под-
вале	на 1
эта-
же  	в цо-
коль-
ном  
этаже	в   
под-
вале		
        Нормы обслуживания (количество проживающих, чел.)                                   	
Переносной
мусоро-   
сборник   	 460	 440 	 430	 510	 490 	 470	 530	 510 	 490	 580	 560 	 540	 640	 510 	 490	1	
Контейнер 	 480	 470 	 460	 560	 550 	 530	 560	 550 	 530	 600	 600 	 580	 670	 660 	 640	2	
Бункер    	 380	 370 	 360	 500	 490 	 460	 490	 480 	 470	 530	 530 	 510	 590	 580 	 560	3	
	  а 	  б  	  в 	  г 	  д  	  е 	  ж 	  з  	  и 	  к 	  л  	  м 	  н 	  о  	  п 		

Примечания. 1. Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания, приведена в Приложении 2.
2. При установлении укрупненных норм обслуживания приняты мусоропроводы с загрузочными клапанами, находящимися на лестничных площадках. При обслуживании мусоропроводов с загрузочными клапанами, находящимися в квартирах (уход за которыми входит в обязанности жильцов), к нормам обслуживания применять коэффициент К = 1,06.
3. При наличии мусороприемных камер, расположенных в заглубленных подвалах с техническими коридорами и особо стесненными проходами, к нормам обслуживания применять коэффициент К = 0,8.

4. Уборка лестничных клеток

4.1. Организация труда и технология работ

4.1.1. Работы по уборке лестничных клеток включают: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажную протирку (стен, дверей, подоконников, перил, оконных и лифтовых ограждений, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье кабин и лифтов.
4.1.2. Нормы времени на работы по уборке лестничных клеток разработаны в зависимости от видов уборочных работ различных элементов и оборудования лестничных клеток.
4.1.3. В начале смены рабочий доставляет к месту работы необходимые средства уборки и приспособления (веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства), по окончании уборки относит их к месту хранения. Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этой цели месте.
4.1.4. Уборка лестничных клеток, начиная с верхнего этажа, должна производиться после окончания работ по уборке кабин лифтов, клапанов мусоропроводов. При подметании лестничных маршей и площадок мусор собирают в специальную тару и транспортируют в установленное место на расстояние до 100 м. Лестницы перед мытьем нужно тщательно подмести, так как на площадках и ступеньках могут быть мелкие стекла, гвозди, иголки и т.д., которыми можно нанести травму рукам. Ведро с водой при мытье ставят на верхнюю ступеньку.
4.1.5. Очистку потолков и стен (окрашенных масляной или синтетической краской) производят шваброй с надетой на нее влажной тряпкой. Выполняя эту работу, рабочий должен стоять несколько в стороне от стен, применяя при этом защитные очки.
4.1.6. Перед мытьем окон лестничных клеток рабочий должен убедиться в исправности переплетов и надежном креплении стекол. При влажной уборке тряпку периодически смачивают в воде и отжимают. Рабочий приготавливает из моющих средств раствор и периодически меняет его.
4.1.7. Периодичность работ по уборке лестничных клеток приведена в Приложении 3.

4.2. Нормативная часть

4.2.1. Нормы времени на работы по уборке лестничных клеток

4.2.1.1. Влажная протирка ограждений лифтовых шахт из металлической сетки
Состав работ:
Влажная протирка ограждений лифтовой шахты из металлической сетки с помощью щетки с периодической сменой воды или моющего раствора.
Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.
Норма времени на 1 кв. м ограждения - 1,86 мин.

4.2.1.2. Уборка кабин лифтов
Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 37

 Объекты уборки и 
наименование работ	           Состав работ             	 Норма  
времени 
   на   
1 кв. м,
  мин.  	
        1         	                  2                 	   3    	
Полы:             
влажное подметание	Подметание пола кабины лифта с пред-
варительным его увлажнением         	  0,60  	
мытье             	Мытье пола кабины лифта с периодиче-
ской сменой воды или моющего раство-
ра                                  	  1,06  	
Стены и двери:    
протирка          	Протирка стен и дверей кабины лифта 
с периодической сменой воды или мою-
щего раствора                       	  1,20  	
мытье             	Мытье стен и дверей кабины лифта    
с периодической сменой воды или мою-
щего раствора                       	  1,67  	

4.2.1.3. Мытье окон
Состав работ:
Открывание рамы. Мытье рамы, переплетов, откосов. Нанесение на стекло моющего раствора. Протирка стекла сухой тряпкой.
Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 38

   Виды окон и остеклений   	Окна, легкодоступ-
ные для работы    	Окна, труднодос-
тупные для рабо-
ты              	
	 Норма времени на 1 кв. м площади  
    окна с одной стороны, мин.     	
              1             	         2        	        3       	
Окна обычной конфигурации со
сплошными стеклами          	        2,90      	      3,80      	
То же, с количеством ячеек в
оконном переплете до пяти   	        3,51      	      4,43      	
То же, с количеством ячеек  
более пяти                  	        3,62      	      5,39      	
Окна со сложной конфигураци-
ей рам и стекол             	        4,83      	      6,34      	
Сплошные остекления витрин- 
ного типа                   	        2,65      	      3,60      	
То же, с количеством ячеек  
до пяти                     	        3,44      	      4,39      	
То же, с количеством ячеек  
более пяти                  	        3,99      	      5,15      	

4.2.1.4. Обметание пыли с потолков
Состав работ:
Сухое обметание пыли с потолков при помощи волосяной щетки.
Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.
Норма времени на 1 кв. м - 0,63 мин.

4.2.1.5. Влажное подметание лестничных площадок и маршей
Состав работ:
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением.
Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 39

Объекты уборки	      Виды оборудования на лестничных клетках    	
	оборудование
отсутствует 	мусоропровод	    лифт   	лифт, мусо-
ропровод   	
	          Норма времени на 1 кв. м, мин.         	
       1      	      2     	      3     	     4     	     5     	
Лестничные    
площадки и    
марши нижних  
трех этажей   	     0,59   	     0,77   	    0,71   	    0,81   	
Лестничные    
площадки и    
марши выше    
третьего этажа	     0,45   	     0,65   	    0,62   	    0,71   	
Места перед   
загрузочными  
камерами мусо-
ропроводов    	      -     	     1,09   	     -     	    1,09   	
Места для бач-
ков с пищевыми
отходами      	     1,11   	     1,11   	    1,11   	    1,11   	

4.2.1.6. Мытье лестничных площадок и маршей
Состав работ:
Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора.
Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 40

Объекты уборки	     Виды оборудования на лестничных клетках     	
	оборудование
отсутствует 	мусоропровод	    лифт   	лифт, мусо-
ропровод   	
	           Норма времени на 1 кв. м, мин.        	
       1      	      2     	      3     	     4     	     5     	
Лестничные    
площадки и    
марши нижних  
трех этажей   	     1,35   	    1,26    	    0,91   	    1,07   	
Лестничные    
площадки и    
марши выше    
третьего этажа	     1,09   	    1,05    	    0,78   	    0,82   	

4.2.1.7. Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов
Состав работ:
Влажная протирка объектов уборки с периодической сменой воды или моющего средства.
Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 41

           Объекты уборки            	  Единица  
 измерения 	Норма времени,
     мин.     	
                  1                  	      2    	      3       	
Стены, окрашенные масляной краской   	  1 кв. м  	     0,91     	
Двери                                	  1 кв. м  	     1,37     	
Подоконники                          	  1 кв. м  	     1,36     	
Оконные ограждения                   	  1 кв. м  	     1,31     	
Перила деревянные                    	  1 кв. м  	     1,09     	
Чердачные лестницы                   	  1 кв. м  	     0,85     	
Отопительные приборы (радиаторы)     	  1 кв. м  	     1,71     	
Плафоны                              	  1 шт.    	     0,54     	
Почтовые ящики                       	  1 кв. м  	     0,64     	
Шкафы для электрощитков и слаботочных
устройств                            	  1 кв. м  	     0,81     	

4.2.2. Укрупненные нормы обслуживания по уборке лестничных клеток
Укрупненные нормы обслуживания разработаны на работы по уборке лестничных клеток дифференцировано в зависимости от этажности зданий и наличия оборудования, находящегося на лестничной клетке.
Состав работ:
Влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажная протирка (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, отопительных приборов, ограждений лифтовых шахт из металлической сетки), уборка кабин лифтов, мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд.
Профессия: рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений.

Таблица 42

  Количество   
этажей в здании	  Виды оборудования на  
   лестничных клетках   	Нормы обслужива- 
ния, кв. м       	  N  
нормы	
       1       	            2           	        3        	  4  	
   от 2 до 5   	Оборудование отсутствует	       790       	  1  	
	Мусоропровод            	       620       	  2  	
	Лифт                    	       830       	  3  	
	Лифт и мусоропровод     	       690       	  4  	
   от 6 до 9   	Лифт                    	       950       	  5  	
	Лифт и мусоропровод     	       820       	  6  	
  от 10 до 16  	Лифт и мусоропровод     	      1050       	  7  	
  от 16 до 21  	Лифт и мусоропровод     	      1180       	  8  	

Примечание. Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания, приведена в Приложении 3.

Приложение 1

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ

 Вид уборочных работ  	            Классы территории            	
	      I      	     II      	     III     	
          1           	      2      	      3      	      4      	
                        Холодный период                         	
Подметание свежевыпав-
шего снега толщиной до
2 см                  	1 раз в сутки
в дни снего- 
пада         	1 раз в сутки
в дни снего- 
пада         	2 раза в сут-
ки в дни сне-
гопада       	
Сдвигание свежевыпав- 
шего снега толщиной   
слоя свыше 2 см       	Через 3 часа 
во время сне-
гопада       	Через 2 часа 
во время сне-
гопада       	Через 1 час  
во время сне-
гопада       	
Посыпка территории    
песком или смесью пес-
ка с хлоридами        	1 раз в сутки
во время го- 
лоледа       	2 раза в сут-
ки во время  
гололеда     	2 раза в сут-
ки во время  
гололеда     	
Очистка территорий от 
наледи и льда         	1 раз в трое 
суток во вре-
мя гололеда  	1 раз в двое 
суток во вре-
мя гололеда  	1 раз в сутки
во время го- 
лоледа       	
Подметание территории 
в дни без снегопада   	1 раз в двое 
суток в дни  
без снегопада	1 раз в сутки
в дни без    
снегопада    	1 раз в сутки
в дни без    
снегопада    	
Очистка урн от мусора 	1 раз в сутки	1 раз в сутки	1 раз в сутки	
Промывка урн          	1 раз в месяц	1 раз в месяц	1 раз в месяц	
Протирка указателей   
улиц и промывка номер-
ных фонарей           	2 раза в хо- 
лодный период	2 раза в хо- 
лодный период	2 раза в хо- 
лодный период	
Уборка контейнерных   
площадок              	1 раз в сутки	1 раз в сутки	1 раз в сутки	
Сдвигание свежевыпав- 
шего снега в дни силь-
ных снегопадов        	3 раза в     
сутки        	3 раза в     
сутки        	3 раза в     
сутки        	
                         Теплый период                          	
Подметание территории 
в дни без осадков и в 
дни с осадками до 2 см	1 раз в двое 
суток        	1 раз в сутки	2 раза в сут-
ки           	
Частичная уборка тер- 
риторий в дни с осад- 
ками более 2 см       	1 раз в двое 
суток (50%   
территории)  	1 раз в сутки
(50% террито-
рии)         	1 раз в сутки
(50% террито-
рии)         	
Очистка урн от мусора 	1 раз в сутки	1 раз в сутки	1 раз в сутки	
Промывка урн          	2 раза в ме- 
сяц          	2 раза в ме- 
сяц          	2 раза в ме- 
сяц          	
Протирка указателей   
улиц и промывка номер-
ных фонарей           	5 раз в теп- 
лый период   	5 раз в теп- 
лый период   	5 раз в теп- 
лый период   	
Уборка газонов        	1 раз в двое 
суток        	1 раз в двое 
суток        	1 раз в двое 
суток        	
Поливка газонов, зеле-
ных насаждений        	1 раз в двое 
суток        	1 раз в двое 
суток        	1 раз в двое 
суток        	
Уборка контейнерных   
площадок              	1 раз в сутки	1 раз в сутки	1 раз в сутки	
Подметание территории 
в дни с сильными осад-
ками                  	1 раз в двое 
суток        	1 раз в двое 
суток        	1 раз в двое 
суток        	
Мойка территории      	3 раза в теп-
лый период   	3 раза в теп-
лый период   	3 раза в теп-
лый период   	

Приложение 2

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МУСОРОПРОВОДОВ

              Вид работ                	     Периодичность      	
                  1                    	           2            	
Профилактический осмотр мусоропроводов 	   2 раза в месяц       	
Удаление мусора из мусороприемных камер	   Ежедневно            	
Уборка мусороприемных камер            	   Ежедневно            	
Уборка загрузочных клапанов мусоропро- 
водов                                  	   1 раз в неделю       	
Мойка сменных мусоросборников          	   Ежедневно            	
Мойка нижней части ствола и шибера му- 
соропровода                            	   1 раз в месяц        	
Уборка бункеров                        	   1 раз в месяц        	
Очистка и дезинфекция всех элементов   
ствола мусоропровода                   	   1 раз в месяц        	
Дезинфекция мусоросборников            	   1 раз в месяц        	
Устранение засора                      	 По мере необходимости  	

Приложение 3

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

  Вид работы  	      Вид оборудования на лестничных клетках     	
	оборудование
отсутствует 	мусоропровод	   лифт    	лифт и му- 
соропровод 	
       1      	      2     	     3      	     4     	     5     	
Влажное под-  
метание лест- 
ничных площа- 
док и маршей  
нижних трех   
этажей        	Ежедневно   	Ежедневно   	Ежедневно  	Ежедневно  	
Влажное под-  
метание лест- 
ничных площа- 
док и маршей  
выше третьего 
этажа         	3 раза в    
неделю      	3 раза в    
неделю      	1 раз в    
неделю     	2 раза в   
неделю     	
Влажное под-  
метание мест  
перед загру-  
зочными каме- 
рами мусоро-  
проводов      	     -      	Ежедневно   	     -     	Ежедневно  	
Мытье пола ка-
бины лифта    	     -      	      -     	Ежедневно  	Ежедневно  	
Влажная про-  
тирка стен,   
дверей, плафо-
нов и потолков
кабины лифта  	     -      	      -     	2 раза в   
месяц      	2 раза в   
месяц      	
Мытье лест-   
ничных площа- 
док и маршей  
нижних трех   
этажей        	2 раза в    
месяц       	2 раза в    
месяц       	2 раза в   
месяц      	2 раза в   
месяц      	
Мытье лест-   
ничных площа- 
док и маршей  
выше третьего 
этажа         	2 раза в    
месяц       	2 раза в    
месяц       	1 раз в    
месяц      	2 раза в   
месяц      	
Обметание пы- 
ли с потолков 	1 раз в год 	1 раз в год 	1 раз в год	1 раз в год	
Влажная про-  
тирка стен,   
дверей, плафо-
нов на лест-  
ничных клет-  
ках, оконных  
решеток, чер- 
дачных лест-  
ниц, шкафов   
для электро-  
счетчиков и   
слаботочных   
устройств,    
почтовых ящи- 
ков           	1 раз в год 	1 раз в год 	1 раз в год	1 раз в год	
Влажная про-  
тирка подокон-
ников, отопи- 
тельных прибо-
ров           	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в   
год        	2 раза в   
год        	
Мытье окон    	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в   
год        	2 раза в   
год        	
Очистка метал-
лической ре-  
шетки и приям-
ка. Уборка    
площадки перед
входом в подъ-
езд           	1 раз в     
неделю      	1 раз в     
неделю      	1 раз в    
неделю     	1 раз в    
неделю     	

Приложение 4

ПРИМЕР РАСЧЕТА
НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ УБОРКОЙ
ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ

ПРИ РУЧНОЙ УБОРКЕ

┌─────────────┬──────────────────────────────────┬─────┬─────────┐
│   Перечень  │          Исходные данные         │Норма│Затраты  │
│    работ    ├───────┬─────┬─────────────┬──────┤вре- │времени  │
│             │объем  │коли-│периодичность│повто-│мени │на весь  │
│             │выпол- │чест-│ выполнения  │ряе-  │об-  │объем ра-│
│             │няемых │во   │    работ    │мость │слу- │бот, мин.│
│             │работ  │дней │             │работ │жива-│(гр. 2 x │
│             │       │дан- │             │в те- │ния  │гр. 5 x  │
│             │       │ной  │             │чение │на   │гр. 6)   │
│             │       │рабо-│             │года  │еди- │         │
│             │       │ты в │             │(раз) │ницу │         │
│             │       │году │             │      │изме-│         │
│             │       │     │             │      │ре-  │         │
│             │       │     │             │      │ния, │         │
│             │       │     │             │      │мин. │         │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│      1      │   2   │  3  │      4      │  5   │  6  │    7    │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Подметание   │       │     │             │      │     │         │
│свежевыпав-  │       │     │             │      │     │         │
│шего снега   │       │     │             │      │     │         │
│толщиной слоя│       │     │             │      │     │         │
│до 2 см с    │       │     │Через 3 часа │      │     │         │
│территорий:  │       │     │во время     │      │     │         │
│I класса     │  10000│ 67  │снегопада    │  540 │ 0,14│  756000 │
│II класса    │   7000│ 67  │Через 2 часа │  810 │ 0,17│  963900 │
│III класса   │   3000│ 67  │Через 1 час  │ 1620 │ 0,21│ 1020600 │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Посыпка пес- │       │     │             │      │     │         │
│ком террито- │       │     │             │      │     │         │
│рий:         │       │     │             │      │     │         │
│I класса     │  10000│ 20  │1 раз в сутки│   20 │ 0,13│   26000 │
│II класса    │   7000│ 20  │2 раза в сут-│   40 │ 0,15│   42000 │
│             │       │     │ки           │      │     │         │
│III класса   │   3000│ 20  │2 раза в сут-│   40 │ 0,17│   20400 │
│             │       │     │ки           │      │     │         │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Очистка от   │       │     │             │      │     │         │
│уплотненного │       │     │             │      │     │         │
│снега терри- │       │     │             │      │     │         │
│торий с усо- │       │     │             │      │     │         │
│вершенство-  │       │     │             │      │     │         │
│ванными пок- │       │     │             │      │     │         │
│рытиями      │       │     │             │      │     │         │
│I класса     │   2000│ 15  │1 раз в сутки│  15  │ 1,79│   53700 │
│II класса    │   1400│ 15  │1 раз в сутки│  15  │ 2,26│   47460 │
│III класса   │    600│ 15  │2 раза в сут-│  30  │ 2,59│   46620 │
│             │       │     │ки           │      │     │         │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Очистка от   │       │     │             │      │     │         │
│наледи терри-│       │     │             │      │     │         │
│торий:       │       │     │             │      │     │         │
│I класса     │   1000│ 15  │1 раз в трое │   5  │ 4,25│   21250 │
│             │       │     │суток        │      │     │         │
│II класса    │    700│ 15  │1 раз в двое │   8  │ 4,48│   25088 │
│             │       │     │суток        │      │     │         │
│III класса   │    300│ 15  │1 раз в сутки│  15  │ 5,14│   23130 │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Подметание   │       │     │             │      │     │         │
│территорий с │       │     │             │      │     │         │
│усовершенст- │       │     │             │      │     │         │
│вованными по-│       │     │             │      │     │         │
│крытиями     │       │     │             │      │     │         │
│I класса     │   2000│ 221 │1 раз в двое │  110 │ 0,08│   17600 │
│             │       │     │суток        │      │     │         │
│II класса    │   1400│ 221 │1 раз в сутки│  221 │ 0,10│   30940 │
│III класса   │    600│ 221 │2 раза в сут-│  442 │ 0,12│   31824 │
│             │       │     │ки           │      │     │         │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Уборка газо- │   1500│ 221 │1 раз в двое │  110 │ 0,70│  115500 │
│нов          │       │     │суток        │      │     │         │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Поливка газо-│   1500│ 168 │1 раз в двое │   84 │ 0,06│    7560 │
│нов из шланга│       │     │суток        │      │     │         │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Мойка терри- │       │     │             │      │     │         │
│торий        │       │     │             │      │     │         │
│I класса     │  10000│ 168 │3 раза в теп-│   3  │ 0,09│   2700  │
│II класса    │   7000│ 168 │лый период   │   3  │ 0,12│   2520  │
│III класса   │   3000│ 168 │             │   3  │ 0,15│   1350  │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Очистка урн  │150 шт.│ 365 │1 раз в сутки│  365 │ 2,34│  12811  │
│от мусора    │       │     │             │      │     │      5  │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Промывка урн │150 шт.│ 365 │1 раз в месяц│      │     │         │
│             │       │     │в холодный   │      │     │         │
│             │       │     │период       │   19 │ 4,50│  12825  │
│             │       │     │2 раза в ме- │      │     │         │
│             │       │     │сяц в теплый │      │     │         │
│             │       │     │период       │      │     │         │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Промывка но- │120 шт.│ 365 │7 раз в год  │    7 │ 5,74│   4822  │
│мерных фона- │       │     │             │      │     │         │
│рей          │       │     │             │      │     │         │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│Протирка ука-│100 шт.│ 365 │7 раз в год  │    7 │ 2,15│   1505  │
│зателей      │       │     │             │      │     │         │
├─────────────┼───────┼─────┼─────────────┼──────┼─────┼─────────┤
│ИТОГО        │       │     │             │      │     │ 3403409 │
└─────────────┴───────┴─────┴─────────────┴──────┴─────┴─────────┘

Численность дворников = (3403409 : (1995 x 60)) x 1,12 ~= 32 чел., где:
1995 - годовой фонд рабочего времени (в часах);
1,12 - коэффициент невыходов.

ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ

  Перечень   
    работ    	          Исходные данные         	Норма
обс- 
лужи-
вания
на   
еди- 
ницу 
изме-
ре-  
ния, 
кв. м	Затраты  
времени  
на весь  
объем    
работ с  
учетом   
повторя- 
емости,  
дн.      
гр. 2 x  
гр. 5 :  
гр. 6    	
	объем  
выпол- 
няемых 
работ, 
кв. м  	коли-
чест-
во   
дней 
рабо-
ты в 
тече-
ние  
года 	периодичность
 выполнения  
    работ    	повто-
ряе-  
мость 
работ 
в те- 
чение 
года, 
дн.   			
      1      	   2   	  3  	      4      	   5  	  6  	    7    	
Подметание   
свежевыпавше-
го снега тол-
щиной слоя до
2 см машиной 
тротуароубо- 
рочной при   
рабочей ско- 
рости 7 км/ч 	 30000 	  67 	Через 3 часа 
во время сне-
гопада       	  540 	31300	   518   	
Очистка тер- 
риторий от   
уплотненного 
снега толщи- 
ной слоя до 2
см машиной   
тротуароубо- 
рочной при   
рабочей ско- 
рости 7 км/ч 	 20000 	  15 	1 раз в день 	   15 	26500	    11   	
Посыпка тер- 
риторий пес- 
ком машиной  
тротуароубо- 
рочной при   
рабочей ско- 
рости 7 км/ч 
и расстоянии 
до места     
заправки 1 км	 30000 	  20 	1 раз в день 	   20 	 8680	    69   	
Подметание   
территории   
3 класса     
машиной      
тротуароубо- 
рочной при   
рабочей ско- 
рости 7 км/ч 	 30000 	 221 	2 раза в сут-
ки           	  442 	35600	   372   	
Поливка тер- 
риторий маши-
ной тротуаро-
уборочной    
при рабочей  
скорости 7   
км/ч и рас-  
стоянии до   
места заправ-
ки 2 км      	 30000 	 168 	1 раз в неде-
лю           	   24 	18800	    38   	
Мойка терри- 
торий машиной
тротуароубо- 
рочной при   
рабочей ско- 
рости 7 км/ч 
и расстоянии 
до места зап-
равки 2 км   	 30000 	 168 	2 раза в ме- 
сяц          	   11 	 5540	    60   	
ИТОГО        						  1068   	

Численность водителей = (1068 : 250) x 1,12 ~= 5 чел., где:
250 - число рабочих дней в году;
1,12 - коэффициент невыходов.

Приложение 5

ПРИМЕР РАСЧЕТА
НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ МУСОРОПРОВОДОВ

┌───────────────┬──────────────────────────────┬──────┬──────────┐
│   Перечень    │       Исходные данные        │Норма │Затраты   │
│    работ      ├───────┬───────────────┬──────┤вре-  │времени   │
│               │объем  │ периодичность │повто-│мени  │на весь   │
│               │выпол- │  выполнения   │ряе-  │на    │объем     │
│               │няемых │     работ     │мость │еди-  │работ с   │
│               │работ  │               │работ │ницу  │учетом    │
│               │       │               │в те- │изме- │повторяе- │
│               │       │               │чение │рения,│мости,    │
│               │       │               │года  │мин.  │мин.      │
│               │       │               │(раз) │      │гр. 2 x   │
│               │       │               │      │      │гр. 4 x   │
│               │       │               │      │      │гр. 5     │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│       1       │   2   │       3       │  4   │  5   │    6     │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Профилактичес- │400 м  │2 раза в месяц │  24  │ 2,69 │   25824  │
│кий осмотр му- │       │               │      │      │          │
│соропроводов   │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Удаление мусора│40 куб.│Ежедневно      │ 365  │89,3  │ 1303780  │
│из мусороприем-│м      │               │      │      │          │
│ных камер, рас-│       │               │      │      │          │
│положенных в   │       │               │      │      │          │
│подвале с за-  │       │               │      │      │          │
│глубленностью  │       │               │      │      │          │
│до 3 м         │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Уборка бункеров│7 шт.  │1 раз в месяц  │  12  │12,5  │    1050  │
│с помощью шлан-│       │               │      │      │          │
│га             │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Уборка загру-  │12 кв. │1 раз в неделю │  52  │ 5,91 │    3688  │
│зочных клапанов│м      │               │      │      │          │
│мусоропроводов │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Влажное подме- │12 кв. │Ежедневно      │ 365  │ 0,635│    2981  │
│тание пола му- │м      │               │      │      │          │
│сороприемных   │       │               │      │      │          │
│камер          │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Мытье стен и   │60 кв. │Ежедневно      │ 365  │ 2,2  │   48180  │
│полов водой с  │м      │               │      │      │          │
│помощью шланга │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Мойка сменных  │25     │Ежедневно      │ 365  │ 2,63 │   23999  │
│переносных му- │       │               │      │      │          │
│соросборников с│       │               │      │      │          │
│помощью шланга │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Дезинфекция    │400    │1 раз в месяц  │  12  │ 2,06 │    9888  │
│всех элементов │       │               │      │      │          │
│ствола мусоро- │       │               │      │      │          │
│провода вручную│       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Дезинфекция му-│       │               │      │      │          │
│соросборников: │       │               │      │      │          │
│  персональные │25     │1 раз в месяц  │  12  │ 3,49 │    1047  │
│  бункеры      │ 7     │               │  12  │10,1  │     606  │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│ИТОГО          │       │               │      │      │ 1420843  │
└───────────────┴───────┴───────────────┴──────┴──────┴──────────┘

Численность уборщиков мусоропроводов = (1420843 : (1995 x x 60)) x 1,12 ~= 13 чел., где:
1995 - годовой фонд рабочего времени (в часах);
1,12 - коэффициент невыходов.

Приложение 6

ПРИМЕР РАСЧЕТА
НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ УБОРКОЙ
ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

┌───────────────┬──────────────────────────────┬──────┬──────────┐
│   Перечень    │       Исходные данные        │Норма │Затраты   │
│    работ      ├───────┬───────────────┬──────┤вре-  │времени   │
│               │объем  │ периодичность │повто-│мени  │на весь   │
│               │выпол- │  выполнения   │ряе-  │на    │объем     │
│               │няемых │    работ      │мость │еди-  │работ с   │
│               │работ  │               │работ │ницу  │учетом    │
│               │       │               │в те- │изме- │повторя-  │
│               │       │               │чение │рения,│емости,   │
│               │       │               │года  │мин.  │мин.      │
│               │       │               │(раз) │      │гр. 2 x   │
│               │       │               │      │      │гр. 4 x   │
│               │       │               │      │      │гр. 5     │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│       1       │   2   │       3       │   4  │   5  │    6     │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Мытье окон     │4500   │2 раза в год   │   2  │ 2,9  │   26100  │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Обметание пыли │17500  │2 раза в год   │   2  │ 0,63 │   22050  │
│с потолков     │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Влажное подме- │       │Ежедневно      │  365 │      │          │
│тание лестнич- │       │               │      │      │          │
│ных площадок и │       │               │      │      │          │
│маршей нижних  │       │               │      │      │          │
│трех этажей:   │       │               │      │      │          │
│- оборудование │8500   │               │      │ 0,59 │ 1830475  │
│отсутствует;   │       │               │      │      │          │
│- лифт и мусо- │750    │               │      │ 0,81 │  221738  │
│ропровод       │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Влажное подме- │       │               │      │      │          │
│тание лестнич- │       │               │      │      │          │
│ных площадок и │       │               │      │      │          │
│маршей выше    │       │               │      │      │          │
│третьего этажа:│       │               │      │      │          │
│- оборудование │6500   │3 раза в неделю│  156 │ 0,45 │  456300  │
│отсутствует    │       │               │      │      │          │
│- лифт и мусо- │1500   │2 раза в неделю│  104 │ 0,81 │  126360  │
│ропровод       │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Влажное подме- │15 кв. │Ежедневно      │  365 │ 1,09 │    5968  │
│тание мест пе- │м      │               │      │      │          │
│ред загрузоч-  │       │               │      │      │          │
│ными камерами  │       │               │      │      │          │
│мусоропроводов │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Мытье лестнич- │       │2 раза в месяц │  24  │      │          │
│ных площадок и │       │               │      │      │          │
│маршей нижних  │       │               │      │      │          │
│трех этажей:   │       │               │      │      │          │
│- оборудование │8500   │               │      │ 1,35 │  275400  │
│отсутствует;   │       │               │      │      │          │
│- лифт и мусо- │7500   │               │      │ 1,07 │   19260  │
│ропровод       │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Мытье лестнич- │       │2 раза в месяц │  24  │      │          │
│ных площадок и │       │               │      │      │          │
│маршей выше    │       │               │      │      │          │
│третьего этажа:│       │               │      │      │          │
│- оборудование │6500   │               │      │ 1,09 │  170040  │
│отсутствует;   │       │               │      │      │          │
│- лифт и мусо- │1500   │               │      │ 0,82 │   29520  │
│ропровод       │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Влажная протир-│       │               │      │      │          │
│ка:            │       │               │      │      │          │
│- стены        │9500   │2 раза в год   │   2  │ 0,91 │   17290  │
│               │кв. м  │               │      │      │          │
│- двери        │1050   │     - " -     │   2  │ 1,37 │    2877  │
│               │кв. м  │               │      │      │          │
│- подоконники  │15 кв. │1 раз в месяц  │  12  │ 1,36 │     245  │
│               │м      │               │      │      │          │
│- оконные      │40 кв. │     - " -     │  12  │ 1,31 │     629  │
│ограждения     │м      │               │      │      │          │
│- перила       │120 кв.│     - " -     │  12  │ 1,09 │    1570  │
│               │м      │               │      │      │          │
│- чердачные    │50 кв. │     - " -     │  12  │ 0,85 │     510  │
│лестницы       │м      │               │      │      │          │
│- отопительные │250 кв.│     - " -     │  12  │ 1,71 │    5130  │
│приборы (радиа-│м      │               │      │      │          │
│торы)          │       │               │      │      │          │
│- плафоны      │1350   │2 раза в год   │   2  │ 0,54 │    1458  │
│               │шт.    │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│- почтовые ящи-│300 кв.│1 раз в месяц  │  12  │ 0,64 │    2304  │
│ки             │м      │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│- шкафы для    │1040   │     - " -     │  12  │ 0,81 │   10109  │
│электрощитков  │кв. м  │               │      │      │          │
│и слаботочные  │       │               │      │      │          │
│устройства     │       │               │      │      │          │
├───────────────┼───────┼───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│ИТОГО          │       │               │      │      │ 3225333  │
└───────────────┴───────┴───────────────┴──────┴──────┴──────────┘

Численность уборщиков производственных и служебных помещений = = (3225333 : (1995 x 60)) x 1,12 ~= 30 чел., где:
1995 - годовой фонд рабочего времени (в часах);
1,12 - коэффициент невыходов.

ЧАСТЬ 2

НОРМЫ ВРЕМЕНИ И НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Общая часть

1.1. В сборник включены нормы времени и нормы обслуживания (далее - "нормы труда") на работы по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования (систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции, дымоудаления), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.
1.2. Сборник предназначен для определения трудоемкости работ и численности работников, на основании которых в свою очередь рассчитываются нормативные затраты по оплате труда в нормативной себестоимости и, соответственно, в экономически обоснованном тарифе. Такой подход устанавливает цельную методику формирования себестоимости работ по содержанию и ремонту жилищного фонда в разрезе основных статей затрат.
1.3. Нормы труда носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов.
1.4. В основу разработки норм труда положены: действующие нормативно-правовые акты, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России N 17-139 от 26.12.97, Методику планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденную Постановлением Госстроя России N 9 от 23.02.99; фотохронометражные наблюдения; результаты анализа организационно-технических условий выполнения работ; технические характеристики применяемых машин и оборудования.
1.5. Понятие "норма времени" означает величину затрат рабочего времени, устанавливаемую для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях, понятие "норма обслуживания" - количество производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно-технических условиях.
1.6. Нормы времени установлены в человеко-часах на единицу объема работы для исполнителей, численный и квалификационный состав которых приведен в каждом параграфе нормативной части сборника при обеспечении необходимыми материалами, инструментом и приспособлениями.
1.7. Нормы обслуживания установлены на работы, выполняемые одним исполнителем в течение рабочей смены при продолжительности рабочей недели 40 часов и с соблюдением других законодательных норм охраны труда, при наиболее полном и рациональном использовании рабочего времени.
1.8. Нормами труда учтены затраты времени на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, получение материалов, инструмента и приспособлений, погрузку на транспортные средства и выгрузку на объекте (рабочей зоне) со складированием, установку и перестановку подмостей и приспособлений, периодическую очистку рабочего места от мусора и отходов и транспортировку в установленное место на расстояние до 50 м, перемещение и подноску материалов и приспособлений в пределах зоны производства работ на расстояние до 50 м.
1.9. Затраты времени на переезды (переходы) рабочих от участка до объекта и с объекта на объект нормами не учтены и устанавливаются на местах с учетом рациональных маршрутных схем, обеспечивающих минимальные затраты времени на передвижение рабочих.
1.10. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности.
1.11. Нормами времени предусмотрено выполнение работ при положительной температуре. При производстве работ на открытом воздухе при отрицательной температуре к нормам времени применяются следующие поправочные коэффициенты:
- при температуре ниже 0 град. C до -10 град. C - 1,1;
- при температуре от -11 град. C до -20 град. C - 1,2;
- при температуре от -21 град. C до -30 град. C - 1,3;
- при температуре от -31 град. C до -40 град. C - 1,45;
- при температуре от -41 град. C - 1,5.
1.12. Наименования профессий рабочих указаны в сборнике в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР). Содержание выполняемых работ приведено в соответствии с выпусками тарифно-квалификационных характеристик. При внесении изменений в ОКПДТР наименования профессий, указанные в данном сборнике, должны соответственно изменяться.
1.13. На работы, не предусмотренные сборником, а также при внедрении и применении на местах иной организации труда, машин и приспособлений, рекомендуется разрабатывать местные нормы труда.
1.14. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества могут применяться повышающие коэффициенты.
1.15. Пример расчета численности рабочих, занятых ремонтом, и обслуживания внутридомового инженерного оборудования приведен в Приложении 1.

2. Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения,
водоотведения и электроснабжения

2.1. Организация труда и технология работ

2.1.1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.
2.1.2. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутридомовых систем, относятся следующие работы:
- устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;
- устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов);
- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).
2.1.3. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.
2.1.4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.
Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3 - 6 раз в месяц, системы центрального отопления 3 - 6 раз в месяц в отопительный период. Осмотры открытой электропроводки и светильников во вспомогательных помещениях проводятся 3 раза в месяц, осмотры скрытой электропроводки - 6 раз в месяц.
Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.).
В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.
2.1.5. При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды выполняются следующие работы:
- ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;
- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.
2.1.6. Также к техническому обслуживанию относятся:
- регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования;
- промывка системы отопления;
- очистка и промывка водопроводных баков;
- регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.
2.1.7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.
2.1.8. Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

2.2. Нормативная часть

2.2.1. Нормы времени на работы по техническому
обслуживанию систем отопления, водоснабжения, водоотведения
и электроснабжения

2.2.1.1. Отопление

Таблица 1

┌──────────────────────────┬──────────┬──────────┬────┬─────┬────┐
│   Наименование и состав  │ Единица  │  Состав  │Раз-│Норма│N   │
│          работы          │измерения │  звена   │ряд │вре- │нор-│
│                          │          │          │ра- │мени │мы  │
│                          │          │          │бо- │на   │    │
│                          │          │          │чих │ед.  │    │
│                          │          │          │    │изм.,│    │
│                          │          │          │    │чел.-│    │
│                          │          │          │    │ч    │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│            1             │    2     │     3    │ 4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Притирка запорной арматуры│          │слесарь-  │III │     │    │
│без снятия с места        │          │сантехник │    │     │    │
│Перекрытие воды. Удаление │          │          │    │     │    │
│сальника и старой набивки.│          │          │    │     │    │
│Очистка сальника. Набивка │          │          │    │     │    │
│сальника. Установка саль- │          │          │    │     │    │
│ника на место с заверты-  │          │          │    │     │    │
│ванием гаек. Притирка     │          │          │    │     │    │
│пробочного крана и клапана│          │          │    │     │    │
│у вентиля. Пуск воды.     │          │          │    │     │    │
│- пробочный кран диамет-  │          │          │    │     │    │
│ром, мм:                  │          │          │    │     │    │
│     до 25                │    1     │          │    │ 0,48│ 1  │
│     26 - 50              │   кран   │          │    │ 0,72│ 2  │
│- клапан вентиля диамет-  │          │          │    │     │    │
│ром, мм:                  │          │          │    │     │    │
│     до 25                │    1     │          │    │ 0,26│ 3  │
│     26 - 50              │  вентиль │          │    │ 0,39│ 4  │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Укрепление крючков для    │1 крепле- │слесарь-  │III │ 0,16│ 5  │
│труб и приборов централь- │ние       │сантехник │    │     │    │
│ного отопления            │          │          │    │     │    │
│Снятие крючка с выемкой   │          │          │    │     │    │
│деревянной пробки. Уста-  │          │          │    │     │    │
│новка деревянной пробки в │          │          │    │     │    │
│старое отверстие. Уста-   │          │          │    │     │    │
│новка крючка              │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Вывертывание и ввертывание│1 пробка  │слесарь-  │ IV │ 0,31│ 6  │
│радиаторной пробки        │          │сантехник │    │     │    │
│Очистка пробки и секции от│          │          │    │     │    │
│старой прокладки. Прочист-│          │          │    │     │    │
│ка и проход старой резьбы │          │          │    │     │    │
│на радиаторной пробке.    │          │          │    │     │    │
│Постановка прокладки или  │          │          │    │     │    │
│уплотняющей пряди на сури-│          │          │    │     │    │
│ке. Ввертывание пробки    │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Перегруппировка секций    │1 секция  │слесарь-  │ IV,│ 0,36│ 7  │
│старого радиатора         │          │сантехник │ II │     │    │
│Отсоединение секций с вы- │          │          │    │     │    │
│вертыванием радиаторных   │          │          │    │     │    │
│пробок. Прочистка и про-  │          │          │    │     │    │
│мывка секций. Очистка нип-│          │          │    │     │    │
│пелей                     │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Присоединение секций с    │1 секция  │слесарь-  │ IV,│ 0,26│ 8  │
│ввертыванием радиаторных  │          │сантехник │ II │     │    │
│пробок и намоткой льняной │          │          │    │     │    │
│пряди на сурике           │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Ликвидация воздушных про- │1 стояк   │слесарь-  │III │ 0,56│ 9  │
│бок в системе отопления   │          │сантехник │    │     │    │
│В стояке                  │          │          │    │     │    │
│Открытие вентиля на воз-  │          │          │    │     │    │
│духосборнике, расположен- │          │          │    │     │    │
│ном на чердаке здания.    │          │          │    │     │    │
│Выпуск воздуха. Закрытие  │          │          │    │     │    │
│вентиля                   │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┤          │    ├─────┼────┤
│В радиаторном блоке       │1 радиа-  │          │    │ 0,19│10  │
│Отвинчивание пробки, вы-  │торный    │          │    │     │    │
│пуск воздуха. Завинчивание│блок      │          │    │     │    │
│пробки                    │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Ремонт кранов регулировки │1 кран    │слесарь-  │III │ 0,50│11  │
│у радиаторных блоков.     │          │сантехник │    │     │    │
│Разборка крана. Притирка  │          │          │    │     │    │
│крана. Сборка и регулиров-│          │          │    │     │    │
│ка крана                  │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Консервация системы отоп- │100 м     │слесарь-  │ VI,│ 1,42│12  │
│ления. Осмотр системы.    │трубопро- │сантехник │  V,│     │    │
│Составление описи недос-  │вода      │          │III │     │    │
│татков. Проведение необхо-│          │          │    │     │    │
│димых ремонтных работ.    │          │          │    │     │    │
│Промывка системы. Пробная │          │          │    │     │    │
│топка                     │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Мелкий ремонт изоляции    │1 м трудо-│изолиров- │III,│ 0,33│13  │
│Очистка трубы от грязи и  │провода   │щик на    │ II │     │    │
│ржавчины. Нанесение мас-  │          │термоизо- │    │     │    │
│тичной изоляции на горячую│          │ляции     │    │     │    │
│трубу двумя слоями толщи- │          │          │    │     │    │
│ной по 3 см               │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Осмотр системы центрально-│1000 кв. м│слесарь-  │ IV │10,0 │14  │
│го отопления              │жилой пло-│сантехник │    │     │    │
│Внутриквартирные устройст-│щади      │          │    │     │    │
│ва                        │          │          │    │     │    │
│Проверка состояния трубо- │          │          │    │     │    │
│провода, отопительных при-│          │          │    │     │    │
│боров, регулировочной и   │          │          │    │     │    │
│запорной арматуры         │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Устройства в чердачных и  │1000 кв. м│слесарь-  │ IV │ 4,0 │15  │
│подвальных помещениях     │осматрива-│сантехник │    │     │    │
│Проверка состояния регули-│емых поме-│          │    │     │    │
│рующих кранов и вентилей, │щений     │          │    │     │    │
│задвижек, запорной армату-│          │          │    │     │    │
│ры расширительных баков на│          │          │    │     │    │
│чердаке. Проверка состоя- │          │          │    │     │    │
│ния креплений, подвесок и │          │          │    │     │    │
│прокладок-подставок для   │          │          │    │     │    │
│магистрального трубопрово-│          │          │    │     │    │
│да на чердаке, теплоизоля-│          │          │    │     │    │
│ции                       │          │          │    │     │    │
└──────────────────────────┴──────────┴──────────┴────┴─────┴────┘

2.2.1.2. Водоснабжение, водоотведение

Таблица 2

┌──────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────┬────┐
│   Наименование и состав  │ Единица  │ Состав  │Раз- │Норма│N   │
│          работы          │измерения │  звена  │ряд  │вре- │нор-│
│                          │          │         │рабо-│мени │мы  │
│                          │          │         │чих  │на   │    │
│                          │          │         │     │ед. т│    │
│                          │          │         │     │изм.,│    │
│                          │          │         │     │чел.-│    │
│                          │          │         │     │час. │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│            1             │    2     │    3    │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт водопроводного кра-│1 кран    │слесарь -│ III │ 0,18│ 1  │
│на без снятия с места     │          │сантехник│     │     │    │
│Смена прокладок           │          │         │     │     │    │
│Перекрытие квартирного    │          │         │     │     │    │
│вентиля. Вывертывание го- │          │         │     │     │    │
│ловки крана. Замена уплот-│          │         │     │     │    │
│нительной прокладки. Уста-│          │         │     │     │    │
│новка работы крана головки│          │         │     │     │    │
│крана на место. Открытие  │          │         │     │     │    │
│квартирного вентиля. Про- │          │         │     │     │    │
│верка работы крана        │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Набивка сальников         │1 кран    │слесарь -│ III │ 0,24│ 2  │
│Перекрытие квартирного    │          │сантехник│     │     │    │
│вентиля. Снятие маховичка │          │         │     │     │    │
│и сальниковой гайки. На-  │          │         │     │     │    │
│бивка сальника. Установка │          │         │     │     │    │
│гайки и маховичка на мес- │          │         │     │     │    │
│то. Открытие квартирного  │          │         │     │     │    │
│вентиля. Проверка работы  │          │         │     │     │    │
│крана                     │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт смесителя без сня- │1 смеси-  │слесарь -│ III │     │    │
│тия с места               │тель      │сантехник│     │     │    │
│Смена прокладок           │          │         │     │     │    │
│Перекрытие квартирного    │          │         │     │     │    │
│вентиля. Вывертывание вен-│          │         │     │     │    │
│тильной головки. Замена   │          │         │     │     │    │
│уплотнительной прокладки. │          │         │     │     │    │
│Установка вентильной го-  │          │         │     │     │    │
│ловки на место. Открытие  │          │         │     │     │    │
│квартирного вентиля. Про- │          │         │     │     │    │
│верка работы смесителя.   │          │         │     │     │    │
│Вид смесителя:            │          │         │     │     │    │
│- с душем                 │          │         │     │ 0,29│ 3  │
│- без душа                │          │         │     │ 0,21│ 4  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Набивка сальников         │1 смеси-  │слесарь -│ III │     │    │
│Перекрытие квартирного    │тель      │сантехник│     │     │    │
│вентиля. Вывертывание вен-│          │         │     │     │    │
│тильной головки. Набивка  │          │         │     │     │    │
│сальника. Установка вен-  │          │         │     │     │    │
│тильной головки на место. │          │         │     │     │    │
│Открытие квартирного вен- │          │         │     │     │    │
│тиля. Проверка работы     │          │         │     │     │    │
│смесителя.                │          │         │     │     │    │
│Вид смесителя:            │          │         │     │     │    │
│- с душем                 │          │         │     │ 0,37│ 5  │
│- без душа                │          │         │     │ 0,31│ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Уплотнение сгонов с приме-│1 соедине-│слесарь -│ III │ 0,13│ 7  │
│нением льняной пряди или  │ние       │сантехник│     │     │    │
│асбестового шнура (без    │          │         │     │     │    │
│разборки сгонов)          │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Устранение засоров сани-  │1 прибор  │слесарь -│ III │ 0,69│ 8  │
│тарных приборов           │          │сантехник│     │     │    │
│Снятие крышки ревизии. Ус-│          │         │     │     │    │
│транение засора с помощью │          │         │     │     │    │
│троса. Прокачка санитарно-│          │         │     │     │    │
│го прибора с помощью ван- │          │         │     │     │    │
│туза. Установка крышки ре-│          │         │     │     │    │
│визии                     │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Регулировка смывных бачков│1 бачок   │слесарь -│ III │ 0,39│ 9  │
│Частичная разборка, про-  │          │сантехник│     │     │    │
│чистка и сборка вновь     │          │         │     │     │    │
│смывного бачка, регулиров-│          │         │     │     │    │
│ка и проверка бачка водой │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Укрепление расшатанного   │1 унитаз  │слесарь -│ III │ 0,46│10  │
│унитаза                   │          │сантехник│     │     │    │
│Установка деревянных про- │          │         │     │     │    │
│бок в отверстие тафты.    │          │         │     │     │    │
│Закрепление унитаза шуру- │          │         │     │     │    │
│пами                      │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Прочистка и промывка сифо-│1 сифон   │слесарь -│ III │     │    │
│нов санитарных приборов   │          │сантехник│     │     │    │
│Снятие крышки сифона. Про-│          │         │     │     │    │
│чистка сифона. Установка  │          │         │     │     │    │
│крышки. Отвинчивание кол- │          │         │     │     │    │
│пачка сифона. Отсоединение│          │         │     │     │    │
│сифона от санитарного при-│          │         │     │     │    │
│бора. Прочистка и промывка│          │         │     │     │    │
│сифона и трубопроводов.   │          │         │     │     │    │
│Установка сифона на место.│          │         │     │     │    │
│- сифоны чугунные         │          │         │     │ 0,34│11  │
│- сифоны пластмассовые или│          │         │     │     │    │
│латунные                  │          │         │     │ 0,42│12  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Устранение течи из гибких │1 соедине-│слесарь -│ III │ 0,27│13  │
│подводок присоединения са-│ние       │сантехник│     │     │    │
│нитарных приборов.        │          │         │     │     │    │
│Отвинчивание гаек присое- │          │         │     │     │    │
│динения. Замена прокладок.│          │         │     │     │    │
│Завинчивание гаек         │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Очистка стальной щеткой   │1 м трубо-│слесарь -│ III │     │    │
│старых чугунных труб и фа-│провода   │сантехник│     │     │    │
│сонных частей от нароста и│          │         │     │     │    │
│грязи                     │          │         │     │     │    │
│Диаметр труб, мм          │          │         │     │     │    │
│         до 50            │          │         │     │ 0,33│14  │
│           75             │          │         │     │ 0,43│15  │
│          100             │          │         │     │ 0,52│16  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Временная заделка свищей и│1 место   │слесарь -│ III │     │    │
│трещин на внутренних тру- │          │сантехник│     │     │    │
│бопроводах и стояках      │          │         │     │     │    │
│Зачистка места заделки.   │          │         │     │     │    │
│Установка эластичной нак- │          │         │     │     │    │
│ладки с закреплением хому-│          │         │     │     │    │
│тов на болтах.            │          │         │     │     │    │
│Диаметр трубопровода, мм: │          │         │     │     │    │
│        до 50             │          │         │     │ 0,37│17  │
│       51 - 75            │          │         │     │ 0,45│18  │
│       76 - 100           │          │         │     │ 0,53│19  │
│      101 - 125           │          │         │     │ 0,61│20  │
│      126 - 150           │          │         │     │ 0,69│21  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Набивка сальников компен- │1 патрубок│слесарь -│ III │ 0,53│22  │
│сационных патрубков на    │          │сантехник│     │     │    │
│стояках внутренних водо-  │          │         │     │     │    │
│стоков                    │          │         │     │     │    │
│Очистка поверхности пат-  │          │         │     │     │    │
│рубка с помощью металли-  │          │         │     │     │    │
│ческой щетки и скребка от │          │         │     │     │    │
│сухого битума и старого   │          │         │     │     │    │
│уплотнителя. Набивка саль-│          │         │     │     │    │
│ника и уплотнителя стыков │          │         │     │     │    │
│с заделкой битумной мас-  │          │         │     │     │    │
│тикой                     │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Осмотр водопровода, кана- │100 квар- │слесарь -│  IV │  60 │23  │
│лизации и горячего водо-  │тир       │сантехник│     │     │    │
│снабжения                 │          │         │     │     │    │
│Проверка исправности водо-│          │         │     │     │    │
│разборных кранов, смесите-│          │         │     │     │    │
│лей, запорной арматуры,   │          │         │     │     │    │
│санитарно-технических     │          │         │     │     │    │
│приборов. Проверка состоя-│          │         │     │     │    │
│ния креплений на магист-  │          │         │     │     │    │
│ральных водопроводах, рас-│          │         │     │     │    │
│трубов канализационных    │          │         │     │     │    │
│труб, сифонов             │          │         │     │     │    │
└──────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴────┘

2.2.1.3. Электроснабжение

Таблица 3

   Наименование и состав  
          работы          	 Единица  
измерения 	  Состав  
  звена   	Раз-
ряд 
ра- 
бо- 
чих 	Норма
вре- 
мени 
на   
ед.  
изм.,
чел.-
час. 	N   
нор-
мы  	
            1             	     2    	    3     	 4  	  5  	 6  	
Замена перегоревшей элект-
ролампы                   
Снятие плафона (при необ- 
ходимости). Вывертывание  
из патрона перегоревшей   
электролампы. Ввинчивание 
новой электролампы. Уста- 
новка плафона (при необ-  
ходимости). Проверка рабо-
ты электролампы           	1 электро-
лампа     	электро-  
монтер по 
ремонту и 
обслужива-
нию элек- 
трообо-   
рудования 	 III	0,095	 1  	
Ремонт штепсельных розеток
и выключателей            
Разборка розетки или вык- 
лючателя. Замена подгорев-
ших контактов. Зачистка и 
смазка всех контактов.    
Проверка крепежа. Сборка  
розетки или выключателя.  
Проверка работы и регули- 
ровка                     	1 розетка 
(выклю-   
чатель)   	электро-  
монтер по 
ремонту и 
обслужива-
нию элек- 
трообору- 
дования   	 III	0,7  	 2  	
Мелкий ремонт электропро- 
водки                     
Проверка изоляции электро-
проводки и ее укрепление  	1 м       	электро-  
монтер по 
ремонту и 
обслужива-
нию элек- 
трообору- 
дования   	 III	0,05 	 3  	
Проверка заземления ванн  	1 ванна   	электро-  
монтер по 
ремонту и 
обслужива-
нию элек- 
трообору- 
дования   	 III	0,08 	 4  	
Проверка заземления обо-  
лочки электрокабеля       	1 м       	электро-  
монтер по 
ремонту и 
обслужива-
нию элек- 
трообору- 
дования   	 III	0,02 	 5  	
Осмотр линий электрических
сетей, арматуры и электро-
оборудования              
Проверка состояния линий  
электрических сетей и ар- 
матуры, групповых распре- 
делительных и предохрани- 
тельных щитов и переходных
коробок, силовых устано-  
вок:                      
- электросети, арматура,  
электрооборудование в     
квартирах                 	1000 кв. м
жилой     
площади   	электро-  
монтер по 
ремонту и 
обслужива-
нию элек- 
трообору- 
дования   	 IV 	8,0  	 6  	
- то же, на лестничных    
клетках                   	100 лест- 
ничных    
площадок  	электро-  
монтер по 
ремонту и 
обслужива-
нию элект-
рооборудо-
вания     	 IV 	9,0  	 7  	
- силовая установка       	электромо-
тор       	электро-  
монтер по 
ремонту и 
обслужива-
нию элект-
рооборудо-
вания     	 IV 	0,5  	 8  	

2.2.2. Нормы времени на работы по текущему ремонту систем
отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

2.2.2.1. Отопление

Таблица 4

┌──────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────┬────┐
│  Наименование и состав   │ Единица  │ Состав  │Раз- │Норма│N   │
│         работы           │измерения │  звена  │ряд  │вре- │нор-│
│                          │          │         │рабо-│мени │мы  │
│                          │          │         │чих  │на   │    │
│                          │          │         │     │ед.  │    │
│                          │          │         │     │изм.,│    │
│                          │          │         │     │чел.-│    │
│                          │          │         │     │час. │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│            1             │     2    │    3    │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных участков  │1 участок │слесарь -│ II, │     │    │
│трубопроводов из стальных │          │сантехник│ IV  │     │    │
│водогазопроводных неоцин- │          │         │     │     │    │
│кованных труб             │          │         │     │     │    │
│Снятие средств крепления, │          │         │     │     │    │
│отсоединение поврежденного│          │         │     │     │    │
│участка, установка нового │          │         │     │     │    │
│участка трубопровода с    │          │         │     │     │    │
│предварительной отрезкой  │          │         │     │     │    │
│труб и нарезкой резьбы    │          │         │     │     │    │
│вручную, установка средств│          │         │     │     │    │
│крепления.                │          │         │     │     │    │
│Диаметр труб, мм:         │          │         │     │     │    │
│             15           │          │         │     │ 2,0 │ 1  │
│             20           │          │         │     │ 2,1 │ 2  │
│             25           │          │         │     │ 2,2 │ 3  │
│             32           │          │         │     │ 2,3 │ 4  │
│             40           │          │         │     │ 2,4 │ 5  │
│             50           │          │         │     │ 2,5 │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена <*> отдельных участ-│1 участок │слесарь -│ II  │     │    │
│ков трубопроводов из      │          │сантехник│     │     │    │
│стальных электросварных   │          │газосвар-│ IV  │     │    │
│труб                      │          │щик      │     │     │    │
│Снятие средств крепления, │          │         │     │     │    │
│отсоединение или вырезка  │          │         │     │     │    │
│поврежденного участка тру-│          │         │     │     │    │
│бопровода. Отрезка нового │          │         │     │     │    │
│участка трубопровода, ус- │          │         │     │     │    │
│тановка трубопровода на   │          │         │     │     │    │
│место с постановкой       │          │         │     │     │    │
│средств крепления.        │          │         │     │     │    │
│Диаметр труб, мм:         │          │         │     │     │    │
│            40            │          │         │     │ 1,3 │ 7  │
│            50            │          │         │     │ 1,4 │ 8  │
│            65            │          │         │     │ 1,6 │ 9  │
│            80            │          │         │     │ 1,8 │10  │
│           100            │          │         │     │ 2,0 │11  │
│           125            │          │         │     │ 2,2 │12  │
│           150            │          │         │     │ 2,4 │13  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена радиаторных блоков  │1 радиа-  │слесарь -│ IV, │     │    │
│Отсоединение радиаторного │торный    │сантехник│ II  │     │    │
│блока от трубопровода.    │блок      │         │     │     │    │
│Снятие радиаторного блока.│          │         │     │     │    │
│Установка нового радиатор-│          │         │     │     │    │
│ного блока с присоединени-│          │         │     │     │    │
│ем его к трубопроводу.    │          │         │     │     │    │
│Вес радиаторного блока,   │          │         │     │     │    │
│кг:                       │          │         │     │     │    │
│        до 80             │          │         │     │ 1,1 │14  │
│          160             │          │         │     │ 1,4 │15  │
│          240             │          │         │     │ 2,1 │16  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Переборка секций радиатор-│1 секция  │слесарь -│ IV, │ 0,77│17  │
│ного блока                │          │сантехник│III  │     │    │
│Отсоединение радиаторного │          │         │     │     │    │
│блока от трубопровода.    │          │         │     │     │    │
│Отсоединение секций с вы- │          │         │     │     │    │
│вертыванием радиаторных   │          │         │     │     │    │
│пробок. Прочистка и про-  │          │         │     │     │    │
│мывка секций. Очистка нип-│          │         │     │     │    │
│пелей. Присоединение новых│          │         │     │     │    │
│секций с вывертыванием ра-│          │         │     │     │    │
│диаторных пробок. Присое- │          │         │     │     │    │
│динение радиаторного блока│          │         │     │     │    │
│к трубопроводу.           │          │         │     │     │    │
│Добавление секции к радиа-│          │         │     │     │    │
│торному блоку.            │          │         │     │     │    │
│Отсоединение радиаторного │          │         │     │     │    │
│блока от трубопровода     │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Вывертывание радиаторной  │1 секция  │слесарь -│ IV, │ 0,57│18  │
│пробки с очисткой пробки и│          │сантехник│III  │     │    │
│секций от старой проклад- │          │         │     │     │    │
│ки. Присоединение новых   │          │         │     │     │    │
│секций с ввертыванием ра- │          │         │     │     │    │
│диаторных пробок. Присое- │          │         │     │     │    │
│динение секции к радиатор-│          │         │     │     │    │
│ному блоку                │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена параллельной задвиж-│1 задвижка│слесарь -│ IV, │     │    │
│ки                        │          │сантехник│ II  │     │    │
│Отсоединение задвижки от  │          │         │     │     │    │
│трубопровода, снятие зад- │          │         │     │     │    │
│вижки. Очистка мест соеди-│          │         │     │     │    │
│нения. Установка новой    │          │         │     │     │    │
│задвижки с постановкой    │          │         │     │     │    │
│прокладок и болтов. Про-  │          │         │     │     │    │
│верка правильности уста-  │          │         │     │     │    │
│новки гидравлическим ис-  │          │         │     │     │    │
│пытанием.                 │          │         │     │     │    │
│Диаметр задвижки, мм:     │          │         │     │     │    │
│        до 100            │          │         │     │ 2,8 │19  │
│           150            │          │         │     │ 3,25│20  │
│           200            │          │         │     │ 3,7 │21  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена кранов двойной регу-│1 кран    │слесарь -│ IV, │     │    │
│лировки. Разборка сгона.  │          │сантехник│ II  │     │    │
│Снятие крана. Отсоединение│          │         │     │     │    │
│патрубка от крана. Уста-  │          │         │     │     │    │
│новка нового крана. При-  │          │         │     │     │    │
│соединение патрубка к кра-│          │         │     │     │    │
│ну. Сборка сгона.         │          │         │     │     │    │
│Диаметр прохода, мм:      │          │         │     │     │    │
│           15             │          │         │     │ 0,74│22  │
│           19             │          │         │     │ 0,77│23  │
│           32             │          │         │     │ 0,83│24  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена пробковых кранов    │1 кран    │слесарь -│ IV, │     │    │
│Разборка сгона. Снятие    │          │сантехник│III  │     │    │
│крана, отсоединение пат-  │          │         │     │     │    │
│рубка от крана. Установка │          │         │     │     │    │
│нового крана. Присоедине- │          │         │     │     │    │
│ние патрубка к крану.     │          │         │     │     │    │
│Сборка сгона.             │          │         │     │     │    │
│Диаметр крана, мм:        │          │         │     │     │    │
│          до 25           │          │         │     │ 0,42│25  │
│          26 - 50         │          │         │     │ 0,58│26  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена вентиля             │1 вентиль │слесарь -│ IV  │ 0,52│27  │
│                          │          │сантехник│     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Установка кранов для спус-│1 кран    │слесарь -│ IV, │     │    │
│ка воздуха из системы     │          │сантехник│III  │     │    │
│Вырезка участка трубопро- │          │         │     │     │    │
│вода. Заготовка сгона с   │          │         │     │     │    │
│нарезкой резьбы. Установка│          │         │     │     │    │
│крана. Сборка сгона.      │          │         │     │     │    │
│Диаметр крана, мм:        │          │         │     │     │    │
│          15 - 20         │          │         │     │ 1,10│28  │
│          21 - 25         │          │         │     │ 1,28│29  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Утепление трубопровода    │1 кв. м   │изолиров-│III, │ 0,99│30  │
│центрального отопления    │утепленно-│щик на   │ II  │     │    │
│(водоснабжения). Оберты-  │го участка│термоизо-│     │     │    │
│вание труб и приборов ма- │          │ляции    │     │     │    │
│тами из крафтбумаги и     │          │         │     │     │    │
│стекловаты. Крепление     │          │         │     │     │    │
│металлической сетки на    │          │         │     │     │    │
│трубопроводе. Обмазка тру-│          │         │     │     │    │
│бопровода асбоцементным   │          │         │     │     │    │
│раствором. Масляная окрас-│          │         │     │     │    │
│ка трубопровода           │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Утепление водонапорных ба-│1 бак     │изолиров-│III, │ 1,2 │31  │
│ков                       │          │щик на   │ II  │     │    │
│                          │          │термоизо-│     │     │    │
│                          │          │ляции    │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Замена насосов малой мощ- │1 насос   │слесарь -│  V, │     │    │
│ности (ручного насоса)    │          │сантехник│III  │     │    │
│Отсоединение насоса от    │          │         │     │     │    │
│трубопроводов. Снятие на- │          │         │     │     │    │
│соса. Разборка нового на- │          │         │     │     │    │
│соса с протиркой и осмот- │          │         │     │     │    │
│ром деталей.              │          │         │     │     │    │
│Сборка насоса. Установка  │          │         │     │     │    │
│на место. Присоединение   │          │         │     │     │    │
│насоса к трубопроводу.    │          │         │     │     │    │
│Опробование насоса.       │          │         │     │     │    │
│Диаметр патрубка, мм:     │          │         │     │     │    │
│          до 25           │          │         │     │ 5,4 │32  │
│           40             │          │         │     │ 6,9 │33  │
│           50             │          │         │     │ 7,8 │34  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Восстановление разрушенной│1 кв. м   │изолиров-│III, │ 1,29│35  │
│тепловой изоляции         │восстанов-│щик тер- │ II  │     │    │
│Разборка отдельных участ- │ленного   │моизоля- │     │     │    │
│ков разрушенной тепловой  │участка   │ции      │     │     │    │
│изоляции. Утепление трубо-│          │         │     │     │    │
│провода                   │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Промывка трубопроводов    │100 куб. м│слесарь -│ IV, │ 0,87│36  │
│системы центрального отоп-│здания    │сантехник│III  │     │    │
│ления                     │          │         │     │     │    │
│Присоединение шланга к    │          │         │     │     │    │
│трубопроводу. Промывка    │          │         │     │     │    │
│системы под давлением. От-│          │         │     │     │    │
│соединение шланга от тру- │          │         │     │     │    │
│бопровода                 │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Испытание трубопроводов   │100 м тру-│слесарь -│ VI, │     │    │
│системы центрального отоп-│бопровода │сантехник│  V, │     │    │
│ления                     │          │         │III  │     │    │
│Первое рабочее испытание  │          │         │     │     │    │
│отдельных частей системы  │          │         │     │     │    │
│Наружный осмотр трубопро- │          │         │     │     │    │
│вода. Установка заглушки и│          │         │     │     │    │
│манометра. Присоединение  │          │         │     │     │    │
│гидравлического пресса к  │          │         │     │     │    │
│водопроводу. Наполнение   │          │         │     │     │    │
│отдельных частей системы  │          │         │     │     │    │
│водой до заданного давле- │          │         │     │     │    │
│ния                       │          │         │     │ 3,3 │37  │
├──────────────────────────┤          │         │     ├─────┼────┤
│Рабочая проверка системы в│          │         │     │     │    │
│целом.                    │          │         │     │     │    │
│Осмотр трубопровода с от- │          │         │     │     │    │
│меткой дефектных мест.    │          │         │     │     │    │
│Спуск воды из трубопровода│          │         │     │     │    │
│и устранение дефектов     │          │         │     │ 3,1 │38  │
├──────────────────────────┤          │         │     ├─────┼────┤
│Окончательная проверка при│          │         │     │     │    │
│сдаче системы             │          │         │     │     │    │
│Наполнение системы в целом│          │         │     │     │    │
│до заданного давления. Ос-│          │         │     │     │    │
│мотр и проверка системы.  │          │         │     │     │    │
│Снижение давления и устра-│          │         │     │     │    │
│нение дефектов. Опрессовка│          │         │     │     │    │
│системы. Спуск воды из    │          │         │     │     │    │
│системы. Снятие заглушек, │          │         │     │     │    │
│манометра и отсоединение  │          │         │     │     │    │
│пресса                    │          │         │     │ 1,3 │39  │
├──────────────────────────┤          │         │     ├─────┼────┤
│Проверка на прогрев отопи-│          │         │     │     │    │
│тельных приборов с регули-│          │         │     │     │    │
│ровкой                    │          │         │     │ 0,12│40  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт насосов малой мощ- │1 насос   │слесарь -│  V, │     │    │
│ности                     │          │сантехник│III  │     │    │
│Снятие и установка бывшего│          │         │     │     │    │
│в эксплуатации ручного на-│          │         │     │     │    │
│соса с его разборкой, про-│          │         │     │     │    │
│чисткой и сборкой, а также│          │         │     │     │    │
│разборкой, прочисткой и   │          │         │     │     │    │
│сборкой отводной линии.   │          │         │     │     │    │
│Диаметр патрубка, мм:     │          │         │     │     │    │
│            25            │          │         │     │ 7,0 │41  │
│            40            │          │         │     │ 9,0 │42  │
│            50            │          │         │     │10,1 │43  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Снятие, прочистка и уста- │1 задвижка│слесарь -│ IV, │     │    │
│новка параллельной задвиж-│          │сантехник│ II  │     │    │
│ки                        │          │         │     │     │    │
│Отсоединение от трубопро- │          │         │     │     │    │
│вода. Снятие прибора с    │          │         │     │     │    │
│места. Полная разборка    │          │         │     │     │    │
│прибора. Осмотр и очистка │          │         │     │     │    │
│всех частей и отдельных   │          │         │     │     │    │
│деталей прибора. Проверка │          │         │     │     │    │
│комплектности. Сборка при-│          │         │     │     │    │
│бора с набивкой сальников.│          │         │     │     │    │
│Проверка взаимодействия   │          │         │     │     │    │
│частей в собранном прибо- │          │         │     │     │    │
│ре. Припасовка дисков с   │          │         │     │     │    │
│изготовлением прокладок.  │          │         │     │     │    │
│Установка на место прибо- │          │         │     │     │    │
│ра. Проверка правильности │          │         │     │     │    │
│установки.                │          │         │     │     │    │
│Диаметр задвижки, мм      │          │         │     │     │    │
│           100            │          │         │     │ 4,1 │44  │
│           150            │          │         │     │ 5,4 │45  │
│           200            │          │         │     │ 8,0 │46  │
└──────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴────┘

--------------------------------
<*> 1. Нормами предусмотрена смена участка трубопровода длиной до 1 м. На смену каждого следующего метра трубопровода на сварке нормы времени умножать на 1,1, на резьбе - на 1,2.
2. Прокладку новых участков трубопровода следует нормировать по сборнику Е9 "Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации", вып. 1 "Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений".

2.2.2.2. Водоснабжение, водоотведение

Таблица 5

┌──────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────┬────┐
│  Наименование и состав   │ Единица  │ Состав  │Раз- │Норма│N   │
│         работы           │измерения │  звена  │ряд  │вре- │нор-│
│                          │          │         │рабо-│мени │мы  │
│                          │          │         │чих  │на   │    │
│                          │          │         │     │ед.  │    │
│                          │          │         │     │изм.,│    │
│                          │          │         │     │чел.-│    │
│                          │          │         │     │час. │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│            1             │    2     │    3    │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных участков  │1 участок │слесарь -│ IV, │     │    │
│трубопроводов холодного и │          │сантехник│ II  │     │    │
│горячего водоснабжения из │          │         │     │     │    │
│стальных водогазопроводных│          │         │     │     │    │
│оцинкованных труб         │          │         │     │     │    │
│Снятие средств крепления. │          │         │     │     │    │
│Отсоединение или вырезка  │          │         │     │     │    │
│поврежденного участка тру-│          │         │     │     │    │
│бопровода. Подготовка но- │          │         │     │     │    │
│вого участка трубопровода.│          │         │     │     │    │
│Прокладка трубопровода из │          │         │     │     │    │
│стальных труб с установкой│          │         │     │     │    │
│креплений.                │          │         │     │     │    │
│Диаметр труб, мм:         │          │         │     │     │    │
│          до 25           │          │         │     │ 2   │ 1  │
│           32             │          │         │     │ 2,2 │ 2  │
│           40             │          │         │     │ 2,4 │ 3  │
│           50             │          │         │     │ 2,5 │ 4  │
│           65             │          │         │     │ 2,6 │ 5  │
│           80             │          │         │     │ 2,8 │ 6  │
│           90             │          │         │     │ 2,9 │ 7  │
│          100             │          │         │     │ 3,0 │ 8  │
│          125             │          │         │     │ 3,2 │ 9  │
│          150             │          │         │     │ 3,5 │10  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных участков  │1 участок │газосвар-│ IV  │     │    │
│трубопроводов холодного и │          │щик      │     │     │    │
│горячего водоснабжения из │          │слесарь -│     │     │    │
│стальных электросварных   │          │сантехник│ II  │     │    │
│труб                      │          │         │     │     │    │
│Снятие средств крепления. │          │         │     │     │    │
│Вырезка поврежденного     │          │         │     │     │    │
│участка трубопровода. Под-│          │         │     │     │    │
│готовка нового участка    │          │         │     │     │    │
│трубопровода. Прокладка   │          │         │     │     │    │
│трубопровода из стальных  │          │         │     │     │    │
│труб с установкой крепле- │          │         │     │     │    │
│ния.                      │          │         │     │     │    │
│Диаметр труб, мм:         │          │         │     │     │    │
│            40            │          │         │     │ 1,3 │11  │
│            50            │          │         │     │ 1,4 │12  │
│            65            │          │         │     │ 1,7 │13  │
│            80            │          │         │     │ 1,9 │14  │
│           100            │          │         │     │ 2,1 │15  │
│           125            │          │         │     │ 2,3 │16  │
│           150            │          │         │     │ 2,5 │17  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных участков  │1 участок │слесарь -│  V, │     │    │
│внутренних чугунных кана- │          │сантехник│III  │     │    │
│лизационных выпусков      │          │         │     │     │    │
│Снятие средств крепления. │          │         │     │     │    │
│Расчеканка раструбов. Раз-│          │         │     │     │    │
│борка негодных труб и фа- │          │         │     │     │    │
│сонных частей. Укладка но-│          │         │     │     │    │
│вых труб с постановкой    │          │         │     │     │    │
│средств крепления. Заче-  │          │         │     │     │    │
│канка раструбов.          │          │         │     │     │    │
│Диаметр канализационного  │          │         │     │     │    │
│выпуска, мм:              │          │         │     │     │    │
│            50            │          │         │     │ 1,0 │18  │
│           100            │          │         │     │ 1,30│19  │
│           150            │          │         │     │ 1,60│20  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных участков  │1 участок │слесарь -│  V, │     │    │
│трубопроводов канализации │          │сантехник│III  │     │    │
│из полиэтиленовых труб вы-│          │         │     │     │    │
│сокой плотности           │          │         │     │     │    │
│Снятие средств крепления. │          │         │     │     │    │
│Разборка негодных труб и  │          │         │     │     │    │
│фасонных частей. Укладка  │          │         │     │     │    │
│новых труб с постановкой  │          │         │     │     │    │
│средств крепления         │          │         │     │     │    │
│      горизонтальных      │          │         │     │     │    │
│       Диаметр, мм:       │          │         │     │     │    │
│            50            │          │         │     │ 1,7 │21  │
│           100            │          │         │     │ 2,5 │22  │
│       вертикальных       │          │         │     │     │    │
│       Диаметр, мм:       │          │         │     │     │    │
│            50            │          │         │     │ 1,0 │23  │
│           100            │          │         │     │ 1,3 │24  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Подчеканка раструбов кана-│1 раструб │слесарь -│III  │     │    │
│лизационных труб          │          │сантехник│     │     │    │
│Расчистка верхнего слоя   │          │         │     │     │    │
│стыка. Зачеканка раструба │          │         │     │     │    │
│асбоцементным раствором.  │          │         │     │     │    │
│Диаметр труб, мм:         │          │         │     │     │    │
│          до 50           │          │         │     │ 0,46│25  │
│         51 - 75          │          │         │     │ 0,52│26  │
│         76 - 100         │          │         │     │ 0,58│27  │
│        101 - 125         │          │         │     │ 0,64│28  │
│        126 - 150         │          │         │     │ 0,70│29  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка стыков соединений │1 соедине-│слесарь -│III  │ 0,31│30  │
│стояков внутренних водо-  │ние       │сантехник│     │     │    │
│стоков                    │          │         │     │     │    │
│Очистка стыковых соедине- │          │         │     │     │    │
│ний от цемента и старого  │          │         │     │     │    │
│уплотнителя. Уплотнение   │          │         │     │     │    │
│соединений жгутами или    │          │         │     │     │    │
│прокладками. Заполнение   │          │         │     │     │    │
│кольцевого пространства   │          │         │     │     │    │
│раструба асбоцементным    │          │         │     │     │    │
│раствором                 │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Замена внутренних пожарных│1 кран    │слесарь -│ IV  │ 0,47│31  │
│кранов                    │          │сантехник│     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Устранение засоров внут-  │1 пролет  │слесарь -│III  │ 0,58│32  │
│ренних канализационных    │между     │сантехник│     │     │    │
│трубопроводов             │ревизиями │         │     │     │    │
│Снятие крышки ревизии. Ус-│          │         │     │     │    │
│транение засора с помощью │          │         │     │     │    │
│троса. Установка крышки   │          │         │     │     │    │
│ревизии                   │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│2.12. Смена сифона        │1 сифон   │слесарь -│ IV, │     │    │
│Отсоединение сифона от са-│          │сантехник│ II  │     │    │
│нитарного прибора и выпус-│          │         │     │     │    │
│ка канализации. Присоеди- │          │         │     │     │    │
│нение нового сифона с за- │          │         │     │     │    │
│делкой стыка. Проверка    │          │         │     │     │    │
│работы сифона:            │          │         │     │     │    │
│- на пластмассовых трубо- │          │         │     │     │    │
│проводах                  │          │         │     │ 0,55│33  │
│- на чугунных трубопрово- │          │         │     │     │    │
│дах                       │          │         │     │ 0,7 │34  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена трапов              │1 трап    │слесарь -│III  │     │    │
│Снятие трапа, установка   │          │сантехник│     │     │    │
│нового со съемной решеткой│          │         │     │     │    │
│и резиновой пробкой для   │          │         │     │     │    │
│удаления засоров.         │          │         │     │     │    │
│Трап чугунный диаметром,  │          │         │     │     │    │
│мм:                       │          │         │     │     │    │
│            50            │          │         │     │ 0,7 │35  │
│           100            │          │         │     │ 0,9 │36  │
└──────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴────┘

2.2.2.3. Электроснабжение

Таблица 6

┌──────────────────────────┬──────────┬──────────┬────┬─────┬────┐
│  Наименование и состав   │ Единица  │  Состав  │Раз-│Норма│N   │
│          работы          │измерения │  звена   │ряд │вре- │нор-│
│                          │          │          │ра- │мени │мы  │
│                          │          │          │бо- │на   │    │
│                          │          │          │чих │ед.  │    │
│                          │          │          │    │изм.,│    │
│                          │          │          │    │чел.-│    │
│                          │          │          │    │час. │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│            1             │     2    │    3     │ 4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена неисправных участ- │1 м прово-│электро-  │ III│     │    │
│ков электрической сети    │да        │монтер по │    │     │    │
│здания                    │          │ремонту и │    │     │    │
│Отсоединение проводов от  │          │обслужива-│    │     │    │
│зажимов распределительных │          │нию элек- │    │     │    │
│щитков и коробок. Вытяги- │          │трообору- │    │     │    │
│вание проводов из труб и  │          │дования   │    │     │    │
│каналов. Присоединение    │          │          │    │     │    │
│концов провода к зажимам  │          │          │    │     │    │
│распределительных щитков и│          │          │    │     │    │
│коробок.                  │          │          │    │     │    │
│Число и сечение жил в     │          │          │    │     │    │
│проводе, кв. мм:          │          │          │    │     │    │
│ - 2 x 1,5; 2 x 2,5       │          │          │    │0,2  │ 1  │
│ - 3 x 1,5; 3 x 2,5       │          │          │    │0,25 │ 2  │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена групповой линии пи-│1 электро-│электро-  │ III│2    │ 3  │
│тания электроплиты (без   │плита     │монтер по │    │     │    │
│заделки штрабов)          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Частичная замена проводов │1 электро-│электро-  │ III│0,25 │ 4  │
│и шин                     │плита     │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена вышедших из строя  │1 прибор  │электро-  │ III│0,19 │ 5  │
│электроустановочных изде- │          │монтер по │    │     │    │
│лий (выключатели, штеп-   │          │ремонту и │    │     │    │
│сельные розетки)          │          │обслужива-│    │     │    │
│Снятие выключателя или ро-│          │нию элек- │    │     │    │
│зетки с отсоединением их  │          │трообору- │    │     │    │
│от сети освещения. Уста-  │          │дования   │    │     │    │
│новка нового выключателя  │          │          │    │     │    │
│или розетки с присоедине- │          │          │    │     │    │
│нием их к сети освещения. │          │          │    │     │    │
│Проверка работы выключате-│          │          │    │     │    │
│ля или розетки            │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена светильников:      │1 светиль-│электро-  │ III│0,46 │ 6  │
│для ламп накаливания      │ник (бра) │монтер по │    │     │    │
│Снятие бра или светильни- │          │ремонту и │    │     │    │
│ка. Отсоединение от элект-│          │обслужива-│    │     │    │
│ропроводки и снятие арма- │          │нию элек- │    │     │    │
│туры крепления бра или    │          │трообору- │    │     │    │
│светильника.              │          │дования   │    │     │    │
│Установка нового бра или  │          │          │    │     │    │
│светильника с подсоедине- │          │          │    │     │    │
│нием к электропроводке.   │          │          │    │     │    │
│Ввинчивание электролампы. │          │          │    │     │    │
│Проверка работы бра или   │          │          │    │     │    │
│светильника               │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│для люминесцентных ламп   │1 светиль-│электро-  │ III│0,5  │ 7  │
│Снятие плафона или рассеи-│ник       │монтер по │    │     │    │
│вателя (при необходимос-  │          │ремонту и │    │     │    │
│ти). Снятие вышедшего из  │          │обслужива-│    │     │    │
│строя источника света. Ус-│          │нию элек- │    │     │    │
│тановка нового источника  │          │трообору- │    │     │    │
│света. Установка плафона  │          │дования   │    │     │    │
│или рассеивателя (при не- │          │          │    │     │    │
│обходимости). Проверка ра-│          │          │    │     │    │
│боты светильника          │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена предохранителей    │1 предо-  │электро-  │ III│0,075│ 8  │
│Снятие предохранителя.    │хранитель │монтер по │    │     │    │
│Зачистка контактов зажи-  │          │ремонту и │    │     │    │
│мов, установка нового пре-│          │обслужива-│    │     │    │
│дохранителя               │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена автоматических вы- │1 выключа-│электро-  │ III│1,06 │ 9  │
│ключателей                │тель      │монтер по │    │     │    │
│Отсоединение подводящих   │          │ремонту и │    │     │    │
│шин (проводов) от выключа-│          │обслужива-│    │     │    │
│теля, открепление и снятие│          │нию элек- │    │     │    │
│выключателя. Установка и  │          │трообору- │    │     │    │
│закрепление нового выклю- │          │дования   │    │     │    │
│чателя, подсоединение к   │          │          │    │     │    │
│выключателю подводящих шин│          │          │    │     │    │
│(проводов)                │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена пакетных переключа-│1 переклю-│электро-  │ III│0,44 │10  │
│телей вводно-распредели-  │чатель    │монтер по │    │     │    │
│тельных устройств         │          │ремонту и │    │     │    │
│Отсоединение подводящих   │          │обслужива-│    │     │    │
│кабелей от переключателя. │          │нию элек- │    │     │    │
│Открепление и снятие пере-│          │трообору- │    │     │    │
│ключателя. Установка и    │          │дования   │    │     │    │
│закрепление нового перек- │          │          │    │     │    │
│лючателя, подсоединение   │          │          │    │     │    │
│подводящих кабелей        │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена щитов              │1 щит     │электро-  │ III│3,04 │11  │
│Снятие крышки щита.       │          │монтер по │    │     │    │
│Отсоединение проводов пи- │          │ремонту и │    │     │    │
│тающей и потребляющей ли- │          │обслужива-│    │     │    │
│нии. Снятие креплений.    │          │нию элек- │    │     │    │
│Снятие щита. Установка но-│          │трообору- │    │     │    │
│вого щита с закреплением  │          │дования   │    │     │    │
│его. Подключение питающей │          │          │    │     │    │
│и потребляющей линий. Про-│          │          │    │     │    │
│верка работы щита         │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Ремонт щитов              │1 щит     │электро-  │ III│3,24 │12  │
│Снятие крышки щитка. Ос-  │          │монтер по │    │     │    │
│мотр щитка. Замена вышед- │          │ремонту и │    │     │    │
│ших из строя элементов.   │          │обслужива-│    │     │    │
│Протирка щитка. Проверка  │          │нию элек- │    │     │    │
│работы щитка              │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена деталей            │1 крепле- │электро-  │  II│     │    │
│Снятие деталей крепления и│ние       │монтер по │    │     │    │
│удаление негодных пробок. │          │ремонту и │    │     │    │
│Установка новых пробок.   │          │обслужива-│    │     │    │
│Установка деталей крепле- │          │нию элек- │    │     │    │
│ния:                      │          │трообору- │    │     │    │
│- крюки и шпильки         │          │дования   │    │0,41 │13  │
│- кронштейны              │          │          │    │0,73 │14  │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена стенного или пото- │1 патрон  │электро-  │  II│     │    │
│лочного патрона           │          │монтер по │    │     │    │
│Снятие негодного патрона с│          │ремонту и │    │     │    │
│отсоединением его от сети │          │обслужива-│    │     │    │
│освещения. Установка ново-│          │нию элек- │    │     │    │
│го патрона с подсоединени-│          │трообору- │    │     │    │
│ем его к сети освещения.  │          │дования   │    │     │    │
│Проверка работы патрона:  │          │          │    │     │    │
│- при открытой арматуре   │          │          │    │0,26 │15  │
│- при герметической арма- │          │          │    │     │    │
│  туре                    │          │          │    │0,29 │16  │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Измерение сопротивления   │1 участок │электро-  │ III│0,56 │17  │
│изоляции сетей            │          │монтер по │    │     │    │
│Подключение прибора к     │          │ремонту и │    │     │    │
│электропроводке и изоля-  │          │обслужива-│    │     │    │
│ции. Измерение сопротивле-│          │нию элек- │    │     │    │
│ния и запись показаний    │          │трообору- │    │     │    │
│прибора. Отключение прибо-│          │дования   │    │     │    │
│ра от электропроводки и   │          │          │    │     │    │
│изоляции                  │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена реле времени       │1 реле    │электро-  │ III│0,25 │18  │
│Отсоединение подводящих   │времени   │монтер по │    │     │    │
│проводов, открепление и   │          │ремонту и │    │     │    │
│снятие реле. Установка и  │          │обслужива-│    │     │    │
│закрепление нового реле   │          │нию элек- │    │     │    │
│времени, подсоединение    │          │трообору- │    │     │    │
│подводящего провода       │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена рубильника         │1 рубиль- │электро-  │ III│0,67 │19  │
│Отсоединение подводящих   │ник       │монтер по │    │     │    │
│кабелей от рубильника, от-│          │ремонту и │    │     │    │
│крепление и снятие тяги,  │          │обслужива-│    │     │    │
│основания привода, рукоят-│          │нию элек- │    │     │    │
│ки, рубильника. Установка │          │трообору- │    │     │    │
│и закрепление нового ру-  │          │дования   │    │     │    │
│бильника, рукоятки с ос-  │          │          │    │     │    │
│нованием привода, тяги,   │          │          │    │     │    │
│подсоединение подводящих  │          │          │    │     │    │
│кабелей                   │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена электромагнитных   │1 контак- │электро-  │ III│0,64 │20  │
│контакторов               │тор       │монтер по │    │     │    │
│Отсоединение подводящих   │          │ремонту и │    │     │    │
│шин, открепление и снятие │          │обслужива-│    │     │    │
│контактора. Установка и   │          │нию элек- │    │     │    │
│закрепление нового контак-│          │трообору- │    │     │    │
│тора, подсоединение подво-│          │дования   │    │     │    │
│дящих шин и проводов      │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена магнитных пускате- │1 пуска-  │электро-  │ III│0,7  │21  │
│лей                       │тель      │монтер по │    │     │    │
│Открепление и снятие крыш-│          │ремонту и │    │     │    │
│ки, отсоединение подводя- │          │обслужива-│    │     │    │
│щих проводов, заземление и│          │нию элек- │    │     │    │
│снятие магнитного пускате-│          │трообору- │    │     │    │
│ля. Установка и закрепле- │          │дования   │    │     │    │
│ние нового магнитного пус-│          │          │    │     │    │
│кателя, подсоединение под-│          │          │    │     │    │
│водящего провода, заземле-│          │          │    │     │    │
│ние и закрепление крышки  │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена маслонаполненного  │1 кнопоч- │электро-  │ III│0,35 │22  │
│кнопочного поста управле- │ный пост  │монтер по │    │     │    │
│ния и конечного выключате-│управления│ремонту и │    │     │    │
│ля                        │(конечный │обслужива-│    │     │    │
│Отсоединение подводящих   │выключа-  │нию элек- │    │     │    │
│проводов, открепление кно-│тель)     │трообору- │    │     │    │
│почного поста управления  │          │дования   │    │     │    │
│(конечного выключателя).  │          │          │    │     │    │
│Установка и закрепление   │          │          │    │     │    │
│нового кнопочного поста   │          │          │    │     │    │
│управления (конечного вы- │          │          │    │     │    │
│ключателя), подсоединение │          │          │    │     │    │
│подводящих проводов       │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена универсального пе- │1 универ- │электро-  │ III│0,38 │23  │
│реключателя               │сальный   │монтер по │    │     │    │
│Отсоединение подводящих   │переключа-│ремонту и │    │     │    │
│проводов, открепление и   │тель      │обслужива-│    │     │    │
│снятие переключателя. Ус- │          │нию элек- │    │     │    │
│тановка и закрепление но- │          │трообору- │    │     │    │
│вого переключателя, подсо-│          │дования   │    │     │    │
│единение подводящих прово-│          │          │    │     │    │
│дов                       │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена ключей управления  │1 ключ    │электро-  │ III│0,31 │24  │
│Отсоединение подводящих   │управления│монтер по │    │     │    │
│проводов, открепление и   │          │ремонту и │    │     │    │
│снятие ключа управления.  │          │обслужива-│    │     │    │
│Установка и закрепление   │          │нию элек- │    │     │    │
│нового ключа управления,  │          │трообору- │    │     │    │
│подсоединение подводящих  │          │дования   │    │     │    │
│проводов                  │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена кнопок управления  │1 кнопка  │электро-  │ III│0,22 │25  │
│Отсоединение подводящих   │управления│монтер по │    │     │    │
│проводов, открепление и   │          │ремонту и │    │     │    │
│снятие кнопки. Установка и│          │обслужива-│    │     │    │
│закрепление новой кнопки, │          │нию элек- │    │     │    │
│подсоединение подводящих  │          │трообору- │    │     │    │
│проводов                  │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена промежуточного реле│1 реле    │электро-  │ III│0,23 │26  │
│Отсоединение подводящих   │          │монтер по │    │     │    │
│проводов, открепление и   │          │ремонту и │    │     │    │
│снятие реле. Установка и  │          │обслужива-│    │     │    │
│закрепление нового реле,  │          │нию элек- │    │     │    │
│подсоединение подводящих  │          │трообору- │    │     │    │
│проводов                  │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена реле (указательных │1 реле    │электро-  │ III│0,25 │27  │
│сигнальных устройств)     │          │монтер по │    │     │    │
│Отсоединение подводящих   │          │ремонту и │    │     │    │
│проводов, открепление и   │          │обслужива-│    │     │    │
│снятие реле. Установка и  │          │нию элек- │    │     │    │
│закрепление нового реле,  │          │трообору- │    │     │    │
│подсоединение подводящих  │          │дования   │    │     │    │
│проводов                  │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена реле напряжения    │1 реле    │электро-  │ III│0,25 │28  │
│Отсоединение подводящих   │          │монтер по │    │     │    │
│проводов, открепление и   │          │ремонту и │    │     │    │
│снятие реле. Установка и  │          │обслужива-│    │     │    │
│закрепление нового реле,  │          │нию элек- │    │     │    │
│подсоединение подводящих  │          │трообору- │    │     │    │
│проводов                  │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена реле тока          │1 реле    │электро-  │ III│0,22 │29  │
│Отсоединение подводящих   │          │монтер по │    │     │    │
│проводов, открепление и   │          │ремонту и │    │     │    │
│снятие реле. Установка и  │          │обслужива-│    │     │    │
│закрепление нового реле,  │          │нию элек- │    │     │    │
│подсоединение подводящих  │          │трообору- │    │     │    │
│проводов                  │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена теплового реле     │1 реле    │электро-  │ III│0,22 │30  │
│Отсоединение подводящих   │          │монтер по │    │     │    │
│проводов, открепление и   │          │ремонту и │    │     │    │
│снятие реле. Установка и  │          │обслужива-│    │     │    │
│закрепление нового реле,  │          │нию элек- │    │     │    │
│подсоединение подводящих  │          │трообору- │    │     │    │
│проводов                  │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена электродвигателя   │1 электро-│электро-  │ III│2,32 │31  │
│Демонтаж электродвигателя.│двигатель │монтер по │    │     │    │
│Монтаж нового электродви- │          │ремонту и │    │     │    │
│гателя. Опробование элект-│          │обслужива-│    │     │    │
│родвигателя с проверкой   │          │нию элек- │    │     │    │
│отсутствия посторонних шу-│          │трообору- │    │     │    │
│мов в работе; степени наг-│          │дования   │    │     │    │
│рева корпуса и подшипни-  │          │          │    │     │    │
│ков. Включение в работу   │          │          │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Ремонт напольных стацио-  │1 конфорка│электро-  │ III│0,33 │32  │
│нарных электроплит:       │          │монтер по │    │     │    │
│Замена чугунной конфорки  │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена ТЭНов              │1 ТЭН     │электро-  │ III│0,5  │33  │
│                          │          │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена терморегулятора    │1 терморе-│электро-  │ III│0,25 │34  │
│"жарочного шкафа"         │гулятор   │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена переключателя мощ- │1 переклю-│электро-  │ III│0,2  │35  │
│ности                     │чатель    │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена кольца - обода кон-│1 кольцо  │электро-  │ III│0,2  │36  │
│форки                     │          │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена ламп освещения жа- │1 лампа   │электро-  │ III│0,083│37  │
│рочного шкафа             │          │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена ручки переключателя│1 ручка   │электро-  │ III│0,117│38  │
│                          │          │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена стекла жарочного   │1 стекло  │электро-  │ III│0,167│39  │
│шкафа                     │          │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена автовыключателя    │1 выключа-│электро-  │ III│0,083│40  │
│                          │тель      │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена штепсельного разъе-│1 разъем  │электро-  │ III│0,5  │41  │
│ма (вилки и розетки)      │          │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Обнаружение неисправностей│1 электро-│электро-  │ III│0,267│42  │
│в схеме                   │плита     │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Ремонт переключателя на   │1 переклю-│электро-  │ III│0,3  │43  │
│месте (с зачисткой контак-│чатель    │монтер по │    │     │    │
│тов)                      │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена и ремонт др. эле-  │1 элемент │электро-  │ III│0,4  │44  │
│ментов (ручек дверцы, вы- │          │монтер по │    │     │    │
│ключателя подсвета, термо-│          │ремонту и │    │     │    │
│регулятора, штепсельного  │          │обслужива-│    │     │    │
│разъема)                  │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена стационарных элект-│1 электро-│электро-  │ III│2,16 │45  │
│роплит                    │плита     │монтер по │    │     │    │
│                          │          │ремонту и │    │     │    │
│                          │          │обслужива-│    │     │    │
│                          │          │нию элек- │    │     │    │
│                          │          │трообору- │    │     │    │
│                          │          │дования   │    │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼─────┼────┤
│Замена приборов учета     │1 счетчик │электро-  │ III│0,25 │46  │
│(счетчиков электроэнергии)│          │монтер по │    │     │    │
│Отсоединение проводов от  │          │ремонту и │    │     │    │
│старого счетчика. Демонтаж│          │обслужива-│    │     │    │
│старого счетчика. Установ-│          │нию элек- │    │     │    │
│ка и присоединение нового │          │трообору- │    │     │    │
│счетчика. Проверка его ра-│          │дования   │    │     │    │
│боты                      │          │          │    │     │    │
└──────────────────────────┴──────────┴──────────┴────┴─────┴────┘

2.2.3. Укрупненные нормы обслуживания по обслуживанию
и ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения
и электроснабжения

Укрупненные нормы обслуживания установлены в объемах работ, выполняемых одним рабочим соответствующей профессии в течение годовой нормы рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе, и разработаны с учетом наиболее полного и рационального использования рабочего времени.
Нормы установлены дифференцированно по профессиям рабочих и группам зданий с учетом сроков их эксплуатации.
Данными нормами предусмотрено выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств внутридомового инженерного оборудования.

Таблица 7

┌────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┬────┐
│     Наименование основных      │Единица │Срок эксплуатации│N   │
│       профессий рабочих        │измере- │  зданий, лет    │нор-│
│                                │ния     ├─────┬─────┬─────┤мы  │
│                                │        │до 10│от 11│свыше│    │
│                                │        │     │до 30│ 31  │    │
│                                │        ├─────┴─────┴─────┤    │
│                                │        │      Нормы      │    │
│                                │        │   обслуживания  │    │
├────────────────────────────────┼────────┼─────┬─────┬─────┼────┤
│                 1              │   2    │  3  │  4  │  5  │ 6  │
├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Слесарь-сантехник               │        │     │     │     │    │
│- водопровод, канализация, квар-│        │     │     │     │    │
│тира без ванн и горячего водо-  │квартира│  -  │  -  │  375│ 1  │
│снабжения;                      │        │     │     │     │    │
│- водопровод, канализация при   │квартира│  -  │  325│  325│ 2  │
│наличии ванн без горячего водо- │        │     │     │     │    │
│снабжения;                      │        │     │     │     │    │
│- водопровод, канализация, го-  │квартира│  450│  375│  310│ 3  │
│рячее водоснабжение;            │        │     │     │     │    │
│- центральное отопление от ТЭЦ  │общая   │     │     │     │    │
│или квартальной котельной       │площадь,│41000│39000│37000│ 4  │
│                                │кв. м   │     │     │     │    │
├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Электромонтер по ремонту и обс- │        │     │     │     │    │
│луживанию электрооборудования   │        │     │     │     │    │
│в домах с открытой электропро-  │квартира│  -  │  -  │ 1000│ 5  │
│водкой;                         │        │     │     │     │    │
│в домах со скрытой электропро-  │квартира│ 2350│ 2250│ 2200│ 6  │
│водкой;                         │        │     │     │     │    │
│- силовые установки;            │   шт.  │   60│   50│   40│ 7  │
│- световые домовые знаки и      │   шт.  │  150│  150│  150│ 8  │
│уличные указатели               │        │     │     │     │    │
└────────────────────────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴────┘

Примечание. При расчете нормативной численности рабочих в общую площадь здания включается общая площадь квартир, общая площадь мест общего пользования (межэтажные лестничные клетки, лестницы, коридоры), общая площадь нежилых помещений (торговые, складские, производственные, офисные, культурно-бытовые помещения). При этом общая площадь мест общего пользования и нежилых помещений учитывается с коэффициентом 0,5.

3. Содержание и ремонт вентиляционных систем

3.1. Организация труда и технология работ

3.1.1. Вентиляция жилых помещений предусматривается с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир предусматривается через вытяжные каналы кухонь санитарных узлов.
3.1.2. При установке в кухнях газовых водонагревателей газоход от водонагревателя рассматривается как дополнительный вытяжной канал.
3.1.3. В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора.
3.1.4. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечить удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5 град. C и ниже.
3.1.5. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту.
Температура воздуха холодного чердака должна быть не более чем на 4 град. C выше температуры наружного воздуха.
Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического давления вентиляционных систем, должны быть герметичны. Вентиляционным отверстием такого чердачного помещения должна быть шахта.
Температура воздуха теплого чердака зависит от климатических условий, но не ниже 12 град. C.
3.1.6. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений и повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров.
Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.
3.1.7. Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы.
3.1.8. Перечень недостатков системы вентиляционных установок, подлежащих устранению во время ремонта жилого дома, составляется на основе данных весеннего осмотра.
3.1.9. Осмотры системы вентиляции проводятся 1 раз в год. Пылеуборка, дезинфекция вентиляционных каналов, антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов проводятся 1 раз в три года.

3.2. Нормативная часть

3.2.1. Нормы времени на работы по техническому обслуживанию
и текущему ремонту вентиляционных систем

Таблица 8

┌────────────────────────────┬─────────┬────────┬────┬──────┬────┐
│Наименование и состав работы│ Единица │ Состав │Раз-│Норма │N   │
│                            │измерения│ звена  │ряд │вре-  │нор-│
│                            │         │        │ра- │мени  │мы  │
│                            │         │        │бо- │на ед.│    │
│                            │         │        │чих │изм., │    │
│                            │         │        │    │чел. -│    │
│                            │         │        │    │час.  │    │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼────┼──────┼────┤
│              1             │    2    │    3   │ 4  │   5  │ 6  │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼────┼──────┼────┤
│Разборка вентиляционных     │1 кв. м  │штукатур│ III│ 0,41 │ 1  │
│каналов                     │поверх-  │        │    │      │    │
│Отбивка штукатурки.         │ности    │        │    │      │    │
│Пробивка или сверление      │канала   │        │    │      │    │
│отверстий. Распиловка       │         │        │    │      │    │
│каналов на плиты. Разборка  │         │        │    │      │    │
│и складывание плит в штабель│         │        │    │      │    │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼────┼──────┼────┤
│Прочистка засоренных        │1 м      │штукатур│ III│ 0,18 │ 2  │
│вентиляционных каналов      │канала   │        │    │      │    │
│Пробивка в каналах          │         │        │    │      │    │
│прочистных отверстий.       │         │        │    │      │    │
│Удаление засорения          │         │        │    │      │    │
│с проверкой каналов.        │         │        │    │      │    │
│Заделка прочистных          │         │        │    │      │    │
│отверстий. Оштукатуривание  │         │        │    │      │    │
│мест заделок                │         │        │    │      │    │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼────┼──────┼────┤
│Смена вентиляционной решетки│1 решетка│штукатур│ III│ 0,43 │ 3  │
├────────────────────────────┼─────────┼────────┼────┼──────┼────┤
│Текущий ремонт дроссель-    │1 клапан │слесарь │  IV│      │    │
│клапана диаметром, мм:      │         │по      │    │      │    │
│                            │         │ремонту │    │      │    │
│            до 200          │         │и обслу-│    │ 0,2  │ 4  │
│                            │         │живанию │    │      │    │
│                            │         │систем  │    │      │    │
│                            │         │вентиля-│    │      │    │
│                            │         │ции     │    │      │    │
│            до 400          │         │и конди-│    │ 0,4  │ 5  │
│                            │         │циониро-│    │      │    │
│                            │         │вания   │    │      │    │
└────────────────────────────┴─────────┴────────┴────┴──────┴────┘

4. Содержание и ремонт систем дымоудаления

4.1. Организация труда и технология работ

4.1.1. Основными видами работ, на которые разработаны нормы времени и нормативы численности, являются техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.
4.1.2. В состав работ по техническому обслуживанию входит: внешний осмотр, контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) при помощи органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним признакам.
Проверка работоспособности: определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением.
4.1.3. В состав работ по текущему ремонту входит: очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п. Проведение замеров и испытаний оборудования, при несоответствии этих данных паспортным принимаются меры к устранению дефектов. Очистка, притирка, смазка, пайка, регулировка, настройка приборов, опробывание и проверка их.
4.1.4. Места соединения секций воздуховода должны быть герметичны.
4.1.5. Частичные осмотры системы дымоудаления проводятся ежемесячно.

4.2. Нормативная часть

4.2.1. Нормы времени на работы по техническому обслуживанию
и текущему ремонту средств систем дымоудаления

Таблица 9

  Наименование и состав   
          работы          	 Единица 
измерения	  Состав  
  звена   	Раз- 
ряд  
рабо-
чих  	Норма
вре- 
мени 
на   
ед.  
изм.,
чел.-
час. 	N   
нор-
мы  	
            1             	     2   	    3     	  4  	  5  	 6  	
Щит дистанционного управ- 
ления системой дымоудале- 
ния                       
Проверить отсутствие меха-
нических повреждений на   
корпусе и передней панели 
щита, целостность элемен- 
тов, закрепленных на пе-  
редней панели щита        	1 щит    	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния       	  IV 	 0,02	 1  	
Отключить электропитание  
на щите управления. Прове-
рить целостность внутрен- 
него монтажа и заземления 	1 щит    	электро-  
монтер ох-
ранно-    
пожарной  
сигнализа-
ции       	  IV 	 0,11	 2  	
Очистить от пыли и грязи  
корпус и лицевую панель   
щита, колпачки сигнальных 
ламп и световое табло.    
Произвести чистку и устра-
нить повреждения во внут- 
реннем монтаже. Поднять   
винты крепления клеммных  
колодок. Очистить контак- 
ты реле и при необходи-   
мости произвести их регу- 
лировку. Проверить номина-
лы предохранителей. Изме- 
рить сопротивление изоля- 
ции                       	1 щит    	электро-  
монтер ох-
ранно-    
пожарной  
сигнализа-
ции       	   V 	 0,58	 3  	
Подать напряжение на щит. 
Измерить входное и выход- 
ное напряжение на клеммных
колодках щита, идущее на  
лучевые комплекты. Изме-  
рить напряжение на транс- 
форматоре, выпрямителе,   
проверить соответствие    
напряжения паспортным дан-
ным                       	1 щит    	электро-  
монтер ох-
ранно-    
пожарной  
сигнализа-
ции       	   V 	 0,29	 4  	
Проверить работоспособ-   
ность щита управления в   
режиме "Дистанционная про-
верка": загорание сигналь-
ных лампочек "Неисправ-   
ность", "Пожар" и лампочек
этажей                    	1 щит    	электро-  
монтер ох-
ранно-    
пожарной  
сигнализа-
ции       	   V 	 0,04	 5  	
Проверить работоспособ-   
ность системы дымоудаления
в дежурном режиме с любого
этажа: открытие клапана   
дымоудаления, загорание   
лампы соответствующего    
этажа, срабатывание запус-
ка вентиляторов. Провести 
систему в дежурный режим  	1 щит    	электро-  
монтер ох-
ранно-    
пожарной  
сигнализа-
ции       	   V 	 0,13	 6  	
Исполнительное устройство 
Отключить электропитание  
исполнительного механизма.
Проверить отсутствие меха-
нических повреждений на   
металлических тягах и жа- 
люзях, закрывающих шахту  
системы дымоудаления. Про-
верить прочность крепления
исполнительного механизма 	1 устрой-
ство     	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния       	  IV 	 0,06	 7  	
Очистить от пыли и грязи  
исполнительное устройство,
жалюзи системы дымоудале- 
ния, места сочленения вра-
щающихся деталей. При не- 
обходимости производится  
смазка                    	1 устрой-
ство     	слесарь-  
ремонтник 	  IV 	 0,18	 8  	
Установить на этажном щите
автоматики переключатель в
положение "Ручное". Вклю- 
чить исполнительный меха- 
низм, проверить плавность 
хода движущихся частей ис-
полнительного устройства. 
Проверить работу концевых 
выключателей и полное от- 
крывание жалюзей, закрыва-
ющих шахту дымоудаления.  
Вернуть исполнительный ме-
ханизм в исходное положе- 
ние. Установить переключа-
тель на этажном щите авто-
матики в положение "Дис-  
танционное"               	1 устрой-
ство     	слесарь-  
ремонтник 	   V 	 0,09	 9  	
Проверить работоспособ-   
ность исполнительного ме- 
ханизма от датчика или из-
вещателя                  	1 устрой-
ство     	слесарь-  
ремонтник 	   V 	 0,04	10  	
Электропанель этажного    
клапана                   
Отключить электропитание  
со щита управления. Прове-
рить отсутствие механичес-
ких повреждений на корпусе
и дверцах электропанели:  
целостность элементов,    
закрепленных на дверце    
электропанели. Открыть    
дверцу электропанели и    
проверить целостность     
внутреннего монтажа, меха-
нической части привода,   
защитного заземления      	1 элект- 
ропанель 	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния,      
слесарь-  
ремонтник 	  IV 	 0,36	11  	
Очистить внутренний монтаж
щита электропанели от пыли
и грязи, устранение пов-  
реждений. Очистить контак-
ты реле, отрегулировать их
при необходимости, прове- 
рить свободный ход механи-
ческого привода и электро-
магнита. Очистить клеммные
соединения, подтянуть вин-
ты. Проверить сопротивле- 
ние изоляции              	1 элект- 
ропанель 	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния,      
слесарь-  
ремонтник 	   V 	 0,31	12  	
Подать напряжение на па-  
нель клапана. Замерить    
напряжение на клеммных ко-
лодках и на катушках про- 
межуточных реле в луче,   
проверить соответствие их 
паспортным значениям и    
схеме                     	1 элект- 
ропанель 	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния,      
слесарь-  
ремонтник 	   V 	 0,22	13  	
Проверить работоспособ-   
ность системы дымоудаления
в режиме "Местная провер- 
ка": срабатывание промежу-
точного и исполнительного 
реле, затем срабатывание  
исполнительного механизма 
и открытие этажного клапа-
на системы дымоудаления   	1 элект- 
ропанель 	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния,      
слесарь-  
ремонтник 	   V 	 0,17	14  	
Открыть защитную решетку  
клапана. Установить систе-
му рычагов привода и кла- 
пана в исходное положение.
Проверить срабатывание    
промежуточного и исполни- 
тельного реле в дежурном  
режиме. Закрыть защитную  
решетку клапана           	1 элект- 
ропанель 	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния,      
слесарь-  
ремонтник 	   V 	 0,09	15  	
Щит местного управления   
проточно - вытяжными вен- 
тиляторами                
Проверить отсутствие меха-
нических повреждений на   
корпусе и крышке щита, на-
дежность крепления щита.  
Отключить электропитание  
щита. Проверить исправ-   
ность элементов, закреп-  
ленных на крышке щита     	1 щит    	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния, сле- 
сарь - ре-
монтник   	  IV 	 0,04	16  	
Открыть крышку щита. Про- 
верить состояние автомата,
магнитных пускателей, па- 
кетного переключателя,    
кнопок управления, крышек,
корпусов реле, клеммных   
колодок, проводов и их    
изоляции, качество зазем- 
ления                     	1 щит    	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния, сле- 
сарь-ре-  
монтник   	  IV 	 0,15	17  	
Очистить от пыли и грязи  
лицевую панель щита, кор- 
пуса автоматов, реле, пус-
катели, жгуты проводов,   
клеммные колодки контактов
пакетного переключателя и 
кнопок управления. Убе-   
диться в свободном переме-
щении от руки подвижных   
частей пускателей и реле, 
подтянуть винты крепления 	1 щит    	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния, сле- 
сарь-ре-  
монтник   	   V 	 0,10	18  	
Измерить напряжение на    
контактах автомата и маг- 
нитных пускателей при     
включенном и выключенном  
автомате, а так же на     
клеммных колодках, прове- 
рить соответствие напряже-
ния принципиальной схеме. 
Закрыть крышку щита       	1 щит    	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния, сле- 
сарь-ре-  
монтник   	   V 	 0,11	19  	
Проверить работоспособ-   
ность системы с последова-
тельным переключением рода
работ в положение "Мест-  
ное" (срабатывание магнит-
ного пускателя и вентиля- 
тора), в дистанционном ре-
жиме и в автоматическом   
режиме воздействием на по-
жарный извещатель или дат-
чик каждого этажа         	1 щит    	слесарь-  
электрик  
по ремонту
электро-  
оборудова-
ния, сле- 
сарь-ре-  
монтник   	   V 	 0,04	20  	

Приложение 1

ПРИМЕР РАСЧЕТА
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ
ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

┌────┬─────────────────────┬───────┬───────┬────────────┬────────┐
│N   │  Наименование работ │Изме-  │Норма  │Годовой объ-│Средне- │
│нор-│                     │ритель │време- │ем выполняе-│годовые │
│мы  │                     │       │ни,    │мых работ в │затраты,│
│    │                     │       │чел.-  │измерителе  │чел.-час│
│    │                     │       │час.   │(гр. 3)     │(гр. 4 x│
│    │                     │       │       │            │гр. 5)  │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
│ 1  │          2          │   3   │   4   │      5     │   6    │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
│ 1  │Центральное отопление│       │       │            │        │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
│1.1.│Смена отдельных уча- │м      │       │            │        │
│    │стков трубопроводов  │       │       │            │        │
│    │из стальных водогазо-│       │       │            │        │
│    │проводных неоцинко-  │       │       │            │        │
│    │ванных труб на резьбе│       │       │            │        │
│    │при диаметре труб,   │       │       │            │        │
│    │мм:                  │       │       │            │        │
│    │       до 15         │       │  2    │      300   │  600   │
│    │          20         │       │  2,1  │      500   │ 1050   │
│    │          25         │       │  2,2  │      450   │  990   │
│    │          32         │       │  2,3  │     1000   │ 2300   │
│    │          40         │       │  2,4  │      650   │ 1560   │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
│1.2.│Добавление секции к  │секция │  0,57 │       15   │    8,55│
│    │радиаторному блоку   │       │       │            │        │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
│1.3.│Смена параллельной   │задвиж-│  3,25 │       20   │   65   │
│    │задвижки диаметром   │ка     │       │            │        │
│    │до 150 мм            │       │       │            │        │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
│1.4.│Утепление трубопро-  │кв. м  │  0,99 │     1000   │  990   │
│    │водов центрального   │утеп-  │       │            │        │
│    │отопления (при двух- │ленного│       │            │        │
│    │трубной сети приме-  │участка│       │            │        │
│    │нять К-1,5)          │       │       │            │        │
├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────┤
│    │Итого по центральному│       │       │            │ 7563,55│
│    │отоплению            │       │       │            │        │
└────┴─────────────────────┴───────┴───────┴────────────┴────────┘

Нормативная численность рабочих, занятых содержанием и ремонтом системы отопления = 7563,55 / 1995 x 1,12 ~= 4 чел., где:
1995 - годовой фонд рабочего времени (в часах);
1,12 - коэффициент планируемых невыходов.

ЧАСТЬ 3

НОРМЫ ВРЕМЕНИ И НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ
НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

1. Общая часть

1.1. В сборник включены нормы времени и нормативы численности (далее - "нормы труда") на работы по ремонту конструктивных элементов жилых зданий (фундаменты, подвальные помещения, стены, перегородки, перекрытия, крыши, кровли, оконные и дверные проемы, лестницы, полы), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.
1.2. Сборник предназначен для определения трудоемкости работ и численности работников, на основании которых в свою очередь рассчитываются нормативные затраты по оплате труда в плановой себестоимости и, соответственно, в экономически обоснованном тарифе. Такой подход устанавливает цельную методику формирования себестоимости работ по содержанию и ремонту жилищного фонда в разрезе основных статей затрат.
1.3. Нормы труда носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов.
1.4. В основу разработки норм труда положены: действующие нормативно-правовые акты, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России N 17-139 от 26.12.97, Методику планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденную Постановлением Госстроя России N 9 от 23.02.99; фотохронометражные наблюдения; результаты анализа организационно-технических условий выполнения работ; технические характеристики применяемых машин и оборудования.
1.5. Понятие "норма времени" означает величину затрат рабочего времени, устанавливаемую для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях, понятие "нормативы численности" - оптимальную численность работников конкретного профессионально-квалификационного состава, необходимую для выполнения единицы или общего объема работ в определенных организационно-технических условиях.
1.6. Нормы времени установлены в человеко-часах на единицу объема работы для исполнителей, численный и квалификационный состав которых приведен в каждом параграфе нормативной части сборника при обеспечении необходимыми материалами, инструментом и приспособлениями.
1.7. Нормативами численности предусмотрена явочная численность рабочих. Для определения списочной численности необходимо учесть коэффициент планируемых невыходов, принимающий во внимание ежегодные отпуска, неявки на работу, оформленные листками нетрудоспособности, неявки в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей и т.д.
1.8. Нормами труда учтены затраты времени на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, получение материалов, инструмента и приспособлений, погрузку на транспортные средства и выгрузку на объекте (рабочей зоне) со складированием, установку и перестановку подмостей и приспособлений, периодическую очистку рабочего места от мусора и отходов и транспортировку в установленное место на расстояние до 50 м, перемещение и подноску материалов и приспособлений в пределах зоны производства работ на расстояние до 50 м.
1.9. Нормами учтено, но особо в составах работ не оговорено выполнение таких операций, как очистка обрабатываемых поверхностей от пыли и загрязнений с обметанием и протиркой ветошью, перемешивание и процеживание готовых растворов, окрасочных и шпаклевочных составов, предохранение оконных стекол и столярных изделий от брызг, мытье емкостей, чистка и правка кистей и других инструментов, заливка оставшихся составов шпаклевок и красок водой или олифой, выполнение всех вспомогательных операций по заготовке и обработке новых устанавливаемых конструктивных элементов, приготовление растворов, установка и разборка временных креплений, ограждений и т.д.
1.10. Затраты времени на переезды (переходы) рабочих от участка до объекта и с объекта на объект нормами не учтены и устанавливаются на местах с учетом рациональных маршрутных схем, обеспечивающих минимальные затраты времени на передвижение рабочих.
1.11. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности.
1.12. Нормами времени предусмотрено выполнение работ при положительной температуре. При производстве работ на открытом воздухе при отрицательной температуре к нормам времени применяются следующие поправочные коэффициенты:
- при температуре ниже 0 град. C до -10 град. C - 1,1;
- при температуре от -11 град. C до -20 град. C - 1,2;
- при температуре от -21 град. C до -30 град. C - 1,3;
- при температуре от -31 град. C до -40 град. C - 1,45;
- при температуре от -41 град. C - 1,5.
1.13. Наименования профессий рабочих указаны в сборнике в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР). Содержание выполняемых работ приведено в соответствии с выпусками тарифно-квалификационных характеристик. При внесении изменений в ОКПДТР наименования профессий, указанные в данном сборнике, должны соответственно изменяться.
1.14. На работы, не предусмотренные сборником, а также при внедрении и применении на местах иной организации труда, машин и приспособлений рекомендуется разрабатывать местные нормы труда.
1.15. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества могут применяться повышающие коэффициенты.
1.16. Пример расчета численности рабочих, занятых ремонтом конструктивных элементов жилых зданий, приведен в Приложении 1.

2. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий

2.1. Организация труда и технология работ

2.1.1. Текущий ремонт жилых зданий заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременный их износ, работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации жилищного фонда, а также в обеспечении безопасности проживания жителей, поддержании нормируемых параметров обеспечения комфортности проживания.
2.1.2. Работы по текущему ремонту подразделяются на планируемые и непредвиденные. К планируемым работам относятся периодические осмотры и профилактический ремонт. К непредвиденным работам относятся работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, выявляемые в процессе эксплуатации здания.
2.1.3. В процессе технических осмотров конструкций и отделки здания устраняются выявленные мелкие неисправности.
2.1.4. Профилактический текущий ремонт производится в соответствии с пообъектным планом работ.
2.1.5. В соответствии с полученным заданием рабочие получают со склада (мастерской) необходимый инструмент, приспособления, материалы, погружают на транспортные средства (или переносят сами), выгружают на объекте (рабочей зоне) со складированием в определенном порядке.
2.1.6. После окончания работы рабочие производят очистку и уборку рабочего места, транспортируют отходы и мусор в установленные места, неиспользованные материалы, инструменты и приспособления погружают на транспортные средства (или переносят сами), разгружают и складируют на складе (или в мастерской).
2.1.7. При производстве профилактического ремонта операции по заготовке отдельных деталей, конструктивных элементов выполняются на постоянных рабочих местах в мастерских.
2.1.8. Опись ремонтных работ на каждое строение, включенное в годовой план текущего ремонта, должна быть согласована с собственником жилищного фонда, уполномоченным или руководителем организации по обслуживанию жилищного фонда в установленные сроки.

2.2. Нормативная часть

2.2.1. Нормы времени на работы по ремонту фундаментов
и подвальных помещений

Таблица 1

┌──────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────┬────┐
│  Наименование и состав   │ Единица  │ Состав  │Раз- │Норма│N   │
│         работы           │измерения │  звена  │ряд  │вре- │нор-│
│                          │          │         │рабо-│мени │мы  │
│                          │          │         │чих  │на   │    │
│                          │          │         │     │ед.  │    │
│                          │          │         │     │изм.,│    │
│                          │          │         │     │чел.-│    │
│                          │          │         │     │час. │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│            1             │     2    │    3    │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт фундаментов под    │1 куб. м  │каменщик │  II │     │    │
│стенами существующих зда- │кладки    │         │     │     │    │
│ний                       │          │         │     │     │    │
│Разборка отдельных участ- │          │         │     │     │    │
│ков фундаментов вручную   │          │         │     │     │    │
│Разборка кладки на отдель-│          │         │     │     │    │
│ные камни или кирпичи. Пе-│          │         │     │     │    │
│ремещение камня или кирпи-│          │         │     │     │    │
│ча на расстояние до 3 м с │          │         │     │     │    │
│удалением из траншеи.     │          │         │     │     │    │
│Материал фундаментов и    │          │         │     │     │    │
│раствор кладки:           │          │         │     │     │    │
│- бутовый, раствор извест-│          │         │     │     │    │
│ковый                     │          │         │     │ 4,5 │ 1  │
│- бутовый, раствор извест-│          │         │     │     │    │
│ково-цементный            │          │         │     │ 5,7 │ 2  │
│- бутовый, раствор цемент-│          │         │     │     │    │
│ный                       │          │         │     │ 7   │ 3  │
│- кирпичный, раствор из-  │          │         │     │     │    │
│вестковый                 │          │         │     │ 4,1 │ 4  │
│- кирпичный, раствор из-  │          │         │     │     │    │
│вестково-цементный        │          │         │     │ 4,9 │ 5  │
│- кирпичный, раствор це-  │          │         │     │     │    │
│ментный                   │          │         │     │ 5,8 │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка отдельных участ- │1 куб. м  │каменщик │ III │     │    │
│ков фундаментов отбойным  │кладки    │         │     │     │    │
│молотком                  │          │         │     │     │    │
│- бутовый, раствор извест-│          │         │     │     │    │
│ковый                     │          │         │     │ 2,7 │ 7  │
│- бутовый, раствор извест-│          │         │     │     │    │
│ково-цементный            │          │         │     │ 3,5 │ 8  │
│- бутовый, раствор цемент-│          │         │     │ 4,5 │ 9  │
│ный                       │          │         │     │     │    │
│- кирпичный, раствор из-  │          │         │     │     │    │
│вестковый                 │          │         │     │ 2,6 │ 10 │
│- кирпичный, раствор из-  │          │         │     │     │    │
│вестково-цементный        │          │         │     │ 3,1 │ 11 │
│- кирпичный, раствор це-  │          │         │     │     │    │
│ментный                   │          │         │     │ 3,9 │ 12 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Устройство основания      │1 куб. м  │каменщик │  II │     │    │
│Насыпка песка или щебня на│основания │         │     │     │    │
│дно траншеи с разравнива- │          │         │     │     │    │
│нием. Послойное трамбова- │          │         │     │     │    │
│ние вручную               │          │         │     │     │    │
│- песчаное                │          │         │     │ 3,9 │ 13 │
│- щебеночное              │          │         │     │ 4,6 │ 14 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Кладка <1> фундаментов    │1 куб. м  │каменщик │ III,│     │    │
│Кладка под лопатку на це- │кладки    │         │  IV │     │    │
│ментном растворе с остав- │          │         │     │     │    │
│лением штраб и перевязкой │          │         │     │     │    │
│кладки с существующими или│          │         │     │     │    │
│вновь возведенными участ- │          │         │     │     │    │
│ками фундаментов. Выравни-│          │         │     │     │    │
│вание верха кладки цемент-│          │         │     │     │    │
│ным раствором. Устройство │          │         │     │     │    │
│по верху фундамента гори- │          │         │     │     │    │
│зонтальной гидроизоляции  │          │         │     │     │    │
│из рулонных материалов с  │          │         │     │     │    │
│промазкой разогретой би-  │          │         │     │     │    │
│тумной мастикой. Установка│          │         │     │     │    │
│и перестановка лотков для │          │         │     │     │    │
│спуска материалов. Обжатие│          │         │     │     │    │
│(при необходимости) кладки│          │         │     │     │    │
│стальными клиньями и за-  │          │         │     │     │    │
│полнение зазора между но- │          │         │     │     │    │
│вой кладкой фундамента и  │          │         │     │     │    │
│стеной (в каменных зда-   │          │         │     │     │    │
│ниях) полусухим цементным │          │         │     │     │    │
│раствором.                │          │         │     │     │    │
│Вид фундаментов.          │          │         │     │     │    │
│Отдельные столбы:         │          │         │     │     │    │
│- бутовый                 │          │         │     │10,5 │ 15 │
│- кирпичный               │          │         │     │ 8   │ 16 │
│Ленточные, отдельные учас-│          │         │     │     │    │
│тки:                      │          │         │     │     │    │
│- бутовый                 │          │         │     │ 7,5 │ 17 │
│- кирпичный               │          │         │     │ 6,2 │ 18 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт <2> оклеечной гид- │100 кв. м │гидроизо-│  II,│10,5 │ 19 │
│роизоляции смен подвала   │оклеенной │лировщик │ III,│     │    │
│рубероидом                │поверхнос-│         │  IV │     │    │
│Заливка бачка гидроизоля- │ти        │         │     │     │    │
│ционным составом. Присое- │          │         │     │     │    │
│динение шланга к бачку    │          │         │     │     │    │
│(для механизированного    │          │         │     │     │    │
│способа). Покрытие горячим│          │         │     │     │    │
│битумом оклеиваемых по-   │          │         │     │     │    │
│верхностей и наклеиваемого│          │         │     │     │    │
│материала. Наклеивание    │          │         │     │     │    │
│изоляционных пропитанных  │          │         │     │     │    │
│материалов на поверхность │          │         │     │     │    │
│с натягиванием, разглажи- │          │         │     │     │    │
│ванием и необходимым      │          │         │     │     │    │
│креплением. Шпатлевание и │          │         │     │     │    │
│заделка швов. Отсоединение│          │         │     │     │    │
│шланга                    │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена <3> деревянных сту- │на 1 стул │плотник  │  II,│ 2,4 │ 20 │
│льев под стенами зданий   │          │         │  IV │     │    │
│Постановка временных опор │          │         │     │     │    │
│и разгрузочных креплений. │          │         │     │     │    │
│Выкапывание стульев в та- │          │         │     │     │    │
│лом грунте                │          │         │     │     │    │
│Заготовка стульев с выдел-│          │         │     │     │    │
│кой сопряжений. Антисепти-│          │         │     │     │    │
│рование. Постановка стуль-│          │         │     │     │    │
│ев. Засыпка грунта с трам-│          │         │     │     │    │
│бованием                  │          │         │     │     │    │
│- на подкладках           │          │         │     │ 4   │ 21 │
│- на лежнях               │          │         │     │ 4,8 │ 22 │
│- на крестовинах          │          │         │     │ 6,2 │ 23 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Кладка кирпичных столбов  │          │каменщик │  II,│     │    │
│взамен деревянных стульев │          │         │  IV │     │    │
│под стенами зданий        │          │         │     │     │    │
│Очистка готовых ям с вы-  │          │         │     │     │    │
│равниванием основания.    │          │         │     │     │    │
│Устройство основания из   │          │         │     │     │    │
│кирпичных столбов. Устрой-│          │         │     │     │    │
│ство гидроизоляции. Засып-│          │         │     │     │    │
│ка ям грунтом с трамбова- │          │         │     │     │    │
│нием                      │          │         │     │     │    │
│- 1,5 x 1,5               │          │         │     │ 1,4 │ 24 │
│- 2 x 1,5                 │          │         │     │ 1,7 │ 25 │
│- 2 x 2                   │          │         │     │ 2,1 │ 26 │
│- 2 x 2,5                 │          │         │     │ 2,6 │ 27 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Копание ям (шурфов) при   │1 куб. м  │землекоп │  II,│     │    │
│ремонте фундаментов       │грунта    │         │  II,│     │    │
│Разрыхление грунта. Выброс│          │         │   I │     │    │
│грунта на бровку. Откидка │          │         │     │     │    │
│грунта от бровки на рас-  │          │         │     │     │    │
│стояние до 3 м. Очистка   │          │         │     │     │    │
│боковых поверхностей фун- │          │         │     │     │    │
│даментов от грунта для    │          │         │     │     │    │
│осмотра.                  │          │         │     │     │    │
│При глубине копания ям 1,5│          │         │     │ 2,7 │ 28 │
│При глубине копания ям 2,5│          │         │     │ 3,2 │ 29 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Кладка цоколя из кирпича  │1 куб. м  │каменщик │  II,│ 6,9 │ 30 │
│под деревянными стенами   │кладки    │         │  IV │     │    │
│Кладка цоколя толщиной в  │          │         │     │     │    │
│1,5 кирпича. Выравнивание │          │         │     │     │    │
│верха кладки цементным    │          │         │     │     │    │
│раствором. Устройство по  │          │         │     │     │    │
│верху цоколя горизонталь- │          │         │     │     │    │
│ной гидроизоляции из двух │          │         │     │     │    │
│слоев рулонных материалов │          │         │     │     │    │
│с промазкой битумной мас- │          │         │     │     │    │
│тикой                     │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт <4> кирпичных стен │1 кв. м   │каменщик │  II,│ 3,3 │ 31 │
│приямков                  │стен      │         │  IV │     │    │
│Разборка поврежденных мест│приямков  │         │     │     │    │
│кладки. Заделка разобран- │          │         │     │     │    │
│ных мест с перевязкой но- │          │         │     │     │    │
│вой кладки со старой. От- │          │         │     │     │    │
│носка материалов после    │          │         │     │     │    │
│разборки на расстояние до │          │         │     │     │    │
│10 м                      │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка и герметизация    │1 м шва   │каменщик │  II,│ 0,9 │ 32 │
│швов и стыков             │(стыка)   │         │  IV │     │    │
│Расчистка швов (стыков).  │          │         │     │     │    │
│Конопатка смоляной прядью.│          │         │     │     │    │
│Заделка швов (стыков)     │          │         │     │     │    │
│цементным раствором       │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт бетонных ступней и │1 м       │бетонщик │  II,│     │    │
│полов                     │          │         │   I │     │    │
│Расчистка трещин или отби-│          │         │     │     │    │
│тых мест на ступенях или  │          │         │     │     │    │
│полах. Промывка расчищен- │          │         │     │     │    │
│ных мест. Устройство опа- │          │         │     │     │    │
│лубки (при необходимости).│          │         │     │     │    │
│Заделка ремонтируемых мест│          │         │     │     │    │
│раствором с затиркой и же-│          │         │     │     │    │
│лезнением.                │          │         │     │     │    │
│Трещины                   │          │         │     │ 0,27│ 33 │
│Выбоины                   │          │         │     │     │    │
│площадью: до 0,25 кв. м   │1 место   │         │     │ 0,33│ 34 │
│- до 0,5 кв. м            │          │         │     │ 0,54│ 35 │
│- до 1 кв. м              │          │         │     │ 0,93│ 36 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка бутовой кладки   │1 куб. м  │каменщик │  II,│     │    │
│Разборка бутовой кладки на│кладки    │         │   I │     │    │
│отдельные камни. Перемеще-│          │         │     │     │    │
│ние камня на расстояние до│          │         │     │     │    │
│3 м.                      │          │         │     │     │    │
│Разборка бутовой кладки   │          │         │     │     │    │
│отбойным молотком:        │          │         │     │     │    │
│- известковый             │          │         │     │ 2,7 │ 37 │
│- известково-цементный    │          │         │     │ 3,5 │ 38 │
│- цементный               │          │         │     │ 4   │ 39 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка бутовой кладки   │1 куб. м  │каменщик │  II │     │    │
│вручную:                  │кладки    │         │     │     │    │
│- известковый             │          │         │     │ 4,1 │ 40 │
│- известково-цементный    │          │         │     │ 5,4 │ 41 │
│- цементный               │          │         │     │ 6,2 │ 42 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка кирпичной кладки │1 куб. м  │каменщик │ III │     │    │
│Разборка кирпичной кладки │кладки    │         │     │     │    │
│на отдельные кирпичи. Пе- │          │         │     │     │    │
│ремещение кирпича и полов-│          │         │     │     │    │
│няка на расстояние до 3 м.│          │         │     │     │    │
│Разборка кирпичной кладки │          │         │     │     │    │
│отбойным молотком:        │          │         │     │     │    │
│- известковый             │          │         │     │ 1,6 │ 43 │
│- известково-цементный    │          │         │     │ 2,1 │ 44 │
│- цементный               │          │         │     │ 2,8 │ 45 │
├──────────────────────────┤          ├─────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка кирпичной кладки │          │каменщик │  II │     │    │
│вручную:                  │          │         │     │     │    │
│- известковый             │          │         │     │ 2,6 │ 46 │
│- известково-цементный    │          │         │     │ 3,2 │ 47 │
│- цементный               │          │         │     │ 4,3 │ 48 │
└──────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴────┘

--------------------------------
<1> Нормы данного параграфа предусматривают работы, выполняемые при смене, углублении или усилении фундаментов.
При бутовой кладке фундаментов "под залив" нормы времени при кладке бутовых фундаментов умножать на 0,7.
<2> При наклеивании второго и третьего слоев изоляционных материалов норму времени умножать на 0,9.
<3> Нормы даны усредненные, независимо от диаметра и глубины заложения стула.
<4> Нормами предусмотрен ремонт кирпичных стен приямков при толщине стен в один кирпич.

2.2.2. Нормы времени на работы по ремонту стен
и перегородок

Таблица 2

┌──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────┬─────┬────┐
│  Наименование и состав   │ Единица │  Состав  │Раз- │Норма│N   │
│         работы           │измерения│  звена   │ряд  │вре- │нор-│
│                          │         │          │рабо-│мени │мы  │
│                          │         │          │чих  │на   │    │
│                          │         │          │     │ед.  │    │
│                          │         │          │     │изм.,│    │
│                          │         │          │     │чел.-│    │
│                          │         │          │     │час. │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│            1             │     2   │    3     │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Кладка отдельных участков │1 куб. м │каменщик  │  II,│12   │ 1  │
│кирпичных стен и заделка  │кладки   │          │ III │     │    │
│проемов, отверстий или    │         │          │     │     │    │
│гнезд                     │         │          │     │     │    │
│Расчистка заделываемого   │         │          │     │     │    │
│участка стен, проема, от- │         │          │     │     │    │
│верстия или гнезда. Кладка│         │          │     │     │    │
│отдельных участков стен   │         │          │     │     │    │
│или заделка проемов, от-  │         │          │     │     │    │
│верстий или гнезд с пере- │         │          │     │     │    │
│вязкой новой кладки       │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Устройство отдельных учас-│1 кв. м  │каменщик  │  II,│ 1   │ 2  │
│тков перегородок из пусто-│перего-  │          │  IV │     │    │
│телых керамических камней │родки    │          │     │     │    │
│Расчистка места под пере- │         │          │     │     │    │
│городку. Устройство осно- │         │          │     │     │    │
│вания из щебня. Кладка    │         │          │     │     │    │
│камней на растворе. Уст-  │         │          │     │     │    │
│ройство гидроизоляции     │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Кладка отдельных участков │1 куб. м │каменщик  │  II,│ 7   │ 3  │
│стен и заделка проемов    │кладки   │          │ III │     │    │
│шлакобетонными камнями    │         │          │     │     │    │
│Расчистка мест примыкания │         │          │     │     │    │
│старой кладки. Кладка от- │         │          │     │     │    │
│дельных участков стен или │         │          │     │     │    │
│заделка проемов с перевяз-│         │          │     │     │    │
│кой новой кладки со ста-  │         │          │     │     │    │
│рой                       │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт кирпичной кладки   │1 куб. м │каменщик  │  II,│15   │ 4  │
│карниза (с выносом в 2,5  │         │          │  IV │     │    │
│кирпича)                  │         │          │     │     │    │
│Разборка поврежденных     │         │          │     │     │    │
│участков кладки вручную.  │         │          │     │     │    │
│Заделка разобранных участ-│         │          │     │     │    │
│ков с перевязкой новой    │         │          │     │     │    │
│кладки со старой. Относка │         │          │     │     │    │
│материалов от разборки    │         │          │     │     │    │
│на расстояние до 3 м      │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт поверхности кирпич-│1 кв. м  │каменщик  │  II,│     │    │
│ных стен                  │отремон- │          │  IV │     │    │
│Разборка поврежденных     │тирован- │          │     │     │    │
│участков кладки вручную.  │ной по-  │          │     │     │    │
│Заделка разобранных участ-│верхности│          │     │     │    │
│ков кирпичом с перевязкой │         │          │     │     │    │
│новой кладки со старой.   │         │          │     │     │    │
│Расшивка швов новой клад- │         │          │     │     │    │
│ки.                       │         │          │     │     │    │
│Ремонт поверхности кирпич-│         │          │     │     │    │
│ных стен с расшивкой швов │         │          │     │     │    │
│- толщина заделки кирпича │         │          │     │     │    │
│до 1/2                    │         │          │     │ 2,10│ 5  │
│- толщина заделки кирпича │         │          │     │     │    │
│до 1                      │         │          │     │ 3,11│ 6  │
│Ремонт поверхности кирпич-│         │          │     │     │    │
│ных стен без расшивки швов│         │          │     │     │    │
│- толщина заделки кирпича │         │          │     │     │    │
│до 1/2                    │         │          │     │ 1,85│ 7  │
│- толщина заделки кирпича │         │          │     │     │    │
│до 1                      │         │          │     │ 2,60│ 8  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка борозд в кирпичных│на 1 м   │каменщик  │ III │     │    │
│стенах                    │борозды  │          │     │     │    │
│Удаление отдельных кирпи- │         │          │     │     │    │
│чей для перевязки новой   │         │          │     │     │    │
│кладки со старой. Очистка │         │          │     │     │    │
│борозды со смачиванием ее │         │          │     │     │    │
│водой. Заделка борозды    │         │          │     │     │    │
│кирпичом на готовом из-   │         │          │     │     │    │
│вестково-цементном раст-  │         │          │     │     │    │
│воре с соблюдением пере-  │         │          │     │     │    │
│вязки новой кладки со ста-│         │          │     │     │    │
│рой.                      │         │          │     │     │    │
│Сечение борозд в кирпичах:│         │          │     │     │    │
│- 1 x 0,5                 │         │          │     │ 0,45│ 9  │
│- 1 x 1                   │         │          │     │ 0,87│10  │
│- 1 x 1,5                 │         │          │     │ 1,3 │11  │
│- 1,5 x 1,5               │         │          │     │ 1,9 │12  │
│- 2 x 1,5                 │         │          │     │ 2,5 │13  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка трещин в кирпичных│1 м заде-│каменщик  │  II,│ 6,86│14  │
│стенах кирпичом           │ланной   │          │  IV │     │    │
│Разборка кирпичной кладки │трещины  │          │     │     │    │
│вдоль трещины. Расчистка  │         │          │     │     │    │
│штрабы от старого раствора│         │          │     │     │    │
│с промывкой водой. Заделка│         │          │     │     │    │
│трещины (шириной до 40 см,│         │          │     │     │    │
│глубиной 30 см) кирпичом с│         │          │     │     │    │
│перевязкой старой кладки с│         │          │     │     │    │
│новой                     │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка трещин в каменных │1 м заде-│каменщик  │ III │ 0,2 │15  │
│стенах цементным раствором│ланной   │          │     │     │    │
│Расчистка поврежденных    │трещины  │          │     │     │    │
│мест. Смачивание водой.   │         │          │     │     │    │
│Заделка цементным раство- │         │          │     │     │    │
│ром трещин шириной до 20  │         │          │     │     │    │
│мм, глубиной до 100 мм    │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка отверстий в бетон-│на 1 от- │бетонщик  │  II,│     │    │
│ных и железобетонных сте- │верстие  │          │ III │     │    │
│нах и перегородках        │         │          │     │     │    │
│Расчистка и промывка от-  │         │          │     │     │    │
│верстий водой. Устройство │         │          │     │     │    │
│и разборка опалубки. Уста-│         │          │     │     │    │
│новка дополнительной арма-│         │          │     │     │    │
│туры. Приготовление бетон-│         │          │     │     │    │
│ной смеси и раствора на   │         │          │     │     │    │
│месте. Заделка отверстий с│         │          │     │     │    │
│затиркой поверхности.     │         │          │     │     │    │
│Площадь отверстий до      │         │          │     │     │    │
│0,1 кв. м                 │         │          │     │     │    │
│Глубина отверстий:        │         │          │     │     │    │
│- до 100 мм               │         │          │     │ 0,69│16  │
│- до 150 мм               │         │          │     │ 1   │17  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Площадь отверстий до      │         │          │     │     │    │
│0,2 кв. м                 │         │          │     │     │    │
│Глубина отверстий:        │         │          │     │     │    │
│- до 100 мм               │         │          │     │ 1,1 │18  │
│- до 150 мм               │         │          │     │ 1,6 │19  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Отеска неровностей на кир-│на 1 кв. │каменщик  │ III │ 3,7 │20  │
│пичных стенах             │м отесан-│          │     │     │    │
│Отеска неровностей и выс- │ной по-  │          │     │     │    │
│тупов на кирпичных стенах │верхности│          │     │     │    │
│при толщине срубаемого    │         │          │     │     │    │
│слоя до 40 мм             │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Укрепление кирпичных стен │на 1 т   │каменщик  │  II,│     │    │
│заделкой стальных балок   │уложенных│          │  IV │     │    │
│Разметка мест установки   │балок    │          │     │     │    │
│стальных балок. Пробивка в│         │          │     │     │    │
│стене борозд и сквозных   │         │          │     │     │    │
│отверстий вручную. Зачист-│         │          │     │     │    │
│ка поверхности пробивки.  │         │          │     │     │    │
│Обматывание готовых сталь-│         │          │     │     │    │
│ных балок проволокой и ук-│         │          │     │     │    │
│ладка на место. Скрепление│         │          │     │     │    │
│балок между собой стяжными│         │          │     │     │    │
│болтами. Заделка балок в  │         │          │     │     │    │
│стене с заполнением зазо- │         │          │     │     │    │
│ров кирпичом на растворе. │         │          │     │     │    │
│Раствор существующей      │         │          │     │     │    │
│кладки:                   │         │          │     │     │    │
│- известковый             │         │          │     │117  │21  │
│- известково-цементный    │         │          │     │142  │22  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт наружных углов кир-│1 кв. м  │каменщик  │  II,│     │    │
│пичных стен               │отремон- │          │  IV │     │    │
│Разборка поврежденных     │тирован- │          │     │     │    │
│участков кладки. Заделка  │ной по-  │          │     │     │    │
│разобранных участков с пе-│верхности│          │     │     │    │
│ревязкой новой кладки со  │         │          │     │     │    │
│старой.                   │         │          │     │     │    │
│Толщина заделки, кирпичи: │         │          │     │     │    │
│- до 1/2                  │         │          │     │ 3,52│23  │
│- до 1                    │         │          │     │ 5,26│24  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка и герметизация    │на 1 м   │каменщик  │  II,│     │    │
│швов и стыков             │шва      │          │  IV │     │    │
│Расчистка швов (стыков).  │(стыка)  │          │     │     │    │
│Конопатка смоляной прядью.│         │          │     │     │    │
│Заделка швов (стыков)     │         │          │     │     │    │
│цементным раствором       │         │          │     │     │    │
│- в стенах крупноблочных и│         │          │     │     │    │
│крупнопанельных зданий    │         │          │     │ 1,03│25  │
│- в местах примыкания бал-│         │          │     │     │    │
│конных плит к стенам      │         │          │     │ 0,50│26  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Утепление промерзающих уг-│1 м стыка│каменщик  │  II,│ 2,38│27  │
│лов зданий и стыков пане- │         │          │  IV │     │    │
│лей со стороны помещения  │         │          │     │     │    │
│Удаление обоев. Разборка  │         │          │     │     │    │
│полов. Вырубка в местах   │         │          │     │     │    │
│промерзания стеновой пане-│         │          │     │     │    │
│ли. Установка опалубки.   │         │          │     │     │    │
│Заполнение вырубленных    │         │          │     │     │    │
│мест утеплителем и бетон- │         │          │     │     │    │
│ной смесью. Разборка опа- │         │          │     │     │    │
│лубки. Затирка поверхнос- │         │          │     │     │    │
│ти цементным раствором    │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка проемов, отверс-  │1 куб. м │ каменщик │ III │     │    │
│тий, гнезд                │кладки   │          │     │     │    │
│Расчистка заделываемого   │         │          │     │     │    │
│участка. Заделка проемов, │         │          │     │     │    │
│отверстий или гнезд кирпи-│         │          │     │     │    │
│чом с перевязкой новой    │         │          │     │     │    │
│кладки со старой.         │         │          │     │     │    │
│Объем заделки в одном мес-│         │          │     │     │    │
│те:                       │         │          │     │     │    │
│- до 0,5                  │         │          │     │11,5 │28  │
│- до 2                    │         │          │     │10,0 │29  │
│- до 5                    │         │          │     │ 9,4 │30  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка на зиму вентиляци-│10 штук  │каменщик  │ III │ 0,55│31  │
│онных продухов            │кирпича  │          │     │     │    │
│Закладка отверстия кирпи- │         │          │     │     │    │
│чом на глиняном растворе  │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена частей венцов в бре-│1 м венца│плотник   │  II,│ 3,09│32  │
│венчатых стенах           │         │          │ III │     │    │
│Удаление негодной части   │         │          │     │     │    │
│венца (до 2 м). Заготовка │         │          │     │     │    │
│новой части венца. Подгон-│         │          │     │     │    │
│ка и укладка части венца  │         │          │     │     │    │
│на место.                 │         │          │     │     │    │
│Оконопатка                │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных досок на- │1 м сме- │плотник   │  II,│ 0,31│33  │
│ружной обшивки деревянных │няемой   │          │ III │     │    │
│стен                      │доски    │          │     │     │    │
│Снятие поврежденных досок.│         │          │     │     │    │
│Заготовка новых досок с   │         │          │     │     │    │
│подгонкой по месту. При-  │         │          │     │     │    │
│шивка новых досок гвоздя- │         │          │     │     │    │
│ми                        │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена подшивки внутренних │1 кв. м  │плотник   │  II,│     │    │
│стен                      │подшивки │          │ III │     │    │
│Разборка отдельных мест   │         │          │     │     │    │
│подшивки. Отбивка штука-  │         │          │     │     │    │
│турки и перерубка драни   │         │          │     │     │    │
│(при подшивке под штука-  │         │          │     │     │    │
│турку). Заготовка новых   │         │          │     │     │    │
│досок с подгонкой по мес- │         │          │     │     │    │
│ту. Пришивка новых досок  │         │          │     │     │    │
│гвоздями.                 │         │          │     │     │    │
│Вид подшивки:             │         │          │     │     │    │
│- под штукатурку          │         │          │     │ 1,16│34  │
│- чистая                  │         │          │     │ 0,89│35  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Установка подкоса (подпор-│1 м под- │плотник   │  II,│ 1,70│36  │
│ки) к стене               │коса     │          │  IV │     │    │
│Рытье ямы для столбика.   │         │          │     │     │    │
│Заготовка столбика и под- │         │          │     │     │    │
│коса. Смазывание конца    │         │          │     │     │    │
│столбика битумом. Установ-│         │          │     │     │    │
│ка столбика в яму. Уста-  │         │          │     │     │    │
│новка подкоса с креплением│         │          │     │     │    │
│верхнего и нижнего концов.│         │          │     │     │    │
│Засыпка ямы               │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт конопатки в дере-  │1 м шва  │плотник   │ III │ 0,09│37  │
│вянных рубленых стенах    │         │          │     │     │    │
│Расчистка шва. Конопатка  │         │          │     │     │    │
│шва с добавлением пакли   │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена деревянного засыпно-│на 1 м   │плотник   │  II,│     │    │
│го цоколя (высотой до     │цоколя   │          │ III │     │    │
│0,6 м)                    │         │          │     │     │    │
│Разборка отливной доски.  │         │          │     │     │    │
│Разборка обшивки. Ремонт  │         │          │     │     │    │
│продухов и заглушек (при  │         │          │     │     │    │
│необходимости). Смена     │         │          │     │     │    │
│утепляющей засыпки. Вос-  │         │          │     │     │    │
│становление отливной доски│         │          │     │     │    │
│и обшивки.                │         │          │     │     │    │
│Способ смены цоколя:      │         │          │     │     │    │
│- с ремонтом продухов и   │         │          │     │     │    │
│заглушек                  │         │          │     │ 1,37│38  │
├──────────────────────────┤         │          │     ├─────┼────┤
│- без ремонта продухов и  │         │          │     │ 1,12│39  │
│заглушек                  │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Замена отливных досок цо- │1 м сме- │плотник   │  II,│ 0,32│40  │
│коля                      │няемых   │          │  IV │     │    │
│Разборка негодной отливной│досок    │          │     │     │    │
│доски. Заготовка новой    │         │          │     │     │    │
│доски. Установка доски с  │         │          │     │     │    │
│креплением                │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных участков  │1 м пере-│плотник   │  II,│ 1,1 │41  │
│деревянных перегородок    │городки  │          │ III │     │    │
│При оштукатуренных перего-│         │          │     │     │    │
│родках: отбивка старой    │         │          │     │     │    │
│штукатурки с перерубкой   │         │          │     │     │    │
│драни. Смена нижней части │         │          │     │     │    │
│перегородки с подвешивани-│         │          │     │     │    │
│ем верхней части перего-  │         │          │     │     │    │
│родки (в случае необходи- │         │          │     │     │    │
│мости)                    │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Укрепление стен сжимами   │на 1 м   │плотник   │  II,│ 1,9 │42  │
│Разметка отверстий для    │бруса    │          │  IV │     │    │
│болтов. Заготовка брусьев │(бревна) │          │     │     │    │
│или бревен для сжима. Под-│         │          │     │     │    │
│теска горбин в венцах. Ус-│         │          │     │     │    │
│тановка временных подпо-  │         │          │     │     │    │
│рок. Проолифливание и под-│         │          │     │     │    │
│гонка болтов. Подтягивание│         │          │     │     │    │
│стен болтами. Защита бол- │         │          │     │     │    │
│тов от промерзания        │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Добавление утепляющей за- │1 м доски│плотник   │  II │ 0,55│43  │
│сыпки в стены или перего- │         │          │     │     │    │
│родки                     │         │          │     │     │    │
│Снятие досок обшивки. При-│         │          │     │     │    │
│шивка досок               │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Подготовка засыпки (раз-  │1 куб. м │плотник   │  II │ 3,6 │44  │
│бивка крупных кусков шла- │засыпки  │          │     │     │    │
│ка, просеивание). Добавле-│         │          │     │     │    │
│ние засыпки с послойным   │         │          │     │     │    │
│трамбованием              │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Устройство проемов для пе-│1 м пери-│плотник   │  II,│ 2,5 │45  │
│чей в деревянных рубленных│метра    │          │   V │     │    │
│стенах. Выпиливание прое- │         │          │     │     │    │
│ма. Нарубание гребня на   │         │          │     │     │    │
│торцах бревен и выборка   │         │          │     │     │    │
│паза в стойках. Установка │         │          │     │     │    │
│и закрепление стоек       │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│В деревянных оштукатурен- │1 м пери-│плотник   │  II,│ 0,83│46  │
│ных перегородках всех ви- │метра    │          │ III │     │    │
│дов.                      │         │          │     │     │    │
│Отбивка штукатурки и пере-│         │          │     │     │    │
│рубание драни. Выпилива-  │         │          │     │     │    │
│ние. Установка обделки из │         │          │     │     │    │
│брусков или досок с креп- │         │          │     │     │    │
│лением гвоздями           │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка паклей щелей в    │1 м щелей│плотник   │ III │ 0,11│47  │
│верхней части перегородок │         │          │     │     │    │
│Заготовка жгута из пакли. │         │          │     │     │    │
│Конопатка щелей           │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Подвешивание перегородок  │1 кв. м  │плотник   │  II,│ 0,14│48  │
│при смене перекрытий      │перегоро-│          │ III │     │    │
│Расшивка верха перегородки│док      │          │     │     │    │
│досками. Установка подко- │         │          │     │     │    │
│сов из досок или брусков с│         │          │     │     │    │
│креплением гвоздями       │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка кирпичной кладки │1 куб. м │каменщик  │ III │     │    │
│Разборка кирпичной кладки │кладки   │          │     │     │    │
│на отдельные кирпичи. Пе- │         │          │     │     │    │
│ремещение кирпича и полов-│         │          │     │     │    │
│няка на расстояние до 3 м.│         │          │     │     │    │
│Разборка кирпичной кладки │         │          │     │     │    │
│стен и столбов отбойным   │         │          │     │     │    │
│молотком:                 │         │          │     │     │    │
│- известковый             │         │          │     │ 1,6 │49  │
│- известково-цементный    │         │          │     │ 2,1 │50  │
│- цементный               │         │          │     │ 2,8 │51  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка кирпичной перего-│1 куб. м │каменщик  │ III │     │    │
│родки вручную:            │кладки   │          │     │     │    │
│- известково-цементный    │         │          │     │ 2,6 │52  │
│- цементный               │         │          │     │ 3,1 │53  │
├──────────────────────────┤         ├──────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка кирпичной кладки │         │каменщик  │  II │     │    │
│стен и столбов вручную:   │         │          │     │     │    │
│- известковый             │         │          │     │ 2,6 │54  │
│- известково-цементный    │         │          │     │ 3,2 │55  │
│- цементный               │         │          │     │ 4,3 │56  │
├──────────────────────────┤         ├──────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка кирпичной перего-│         │каменщик  │  II │     │    │
│родки вручную:            │         │          │     │     │    │
│- известковый             │         │          │     │ 3,3 │57  │
│- известково-цементный    │         │          │     │ 4,1 │58  │
│- цементный               │         │          │     │ 5,3 │59  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка облицовки стен из│1 кв. м  │камнетес  │  II │     │    │
│природного (тесаного) кам-│облицовки│          │     │     │    │
│ня                        │         │          │     │     │    │
│Разборка облицовки. Очист-│         │          │     │     │    │
│ка камня от раствора. От- │         │          │     │     │    │
│носка камня на расстояние │         │          │     │     │    │
│до 10 м. Укладка камня в  │         │          │     │     │    │
│штабель:                  │         │          │     │     │    │
│- известково-цементный    │         │          │     │ 3,0 │60  │
│- цементный               │         │          │     │ 4,0 │61  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка кладки кирпичных │1 куб. м │каменщик  │ III │     │    │
│стен облегченных конструк-│кладки   │          │     │     │    │
│ций                       │         │          │     │     │    │
│Разборка кладки, сложенной│         │          │     │     │    │
│на известково-цементном   │         │          │     │     │    │
│растворе. Перемещение ма- │         │          │     │     │    │
│териалов от разборки на   │         │          │     │     │    │
│расстояние до 3 м.        │         │          │     │     │    │
│Разборка кладки кирпичных │         │          │     │     │    │
│стен отбойным молотком    │         │          │     │ 2,0 │62  │
│Разборка кладки кирпичных │         │          │     │     │    │
│стен вручную              │         │          │  II │ 3,0 │63  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка бутобетонных и   │1 куб. м │бетонщик  │ III │     │    │
│бетонных фундаментов и    │конструк-│          │     │     │    │
│стен (при бетоне с грави- │ции      │          │     │     │    │
│ем)                       │         │          │     │     │    │
│Разбивка бетона на отдель-│         │          │     │     │    │
│ные куски массой 30 кг.   │         │          │     │     │    │
│Перемещение кусков бетона │         │          │     │     │    │
│и щебня на расстояние до  │         │          │     │     │    │
│3 м. Разборка бутобетонных│         │          │     │     │    │
│и бетонных фундаментов и  │         │          │     │     │    │
│стен отбойным молотком:   │         │          │     │     │    │
│- бетонные                │         │          │     │ 4,9 │64  │
│- бутобетонные            │         │          │     │ 3,8 │65  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка кладки стен из   │1 м ра-  │каменщик  │  II │ 2,3 │66  │
│шлакобетонных камней      │зобранной│          │     │     │    │
│Разборка кладки, сложенной│кладки   │          │     │     │    │
│на известково-цементном   │         │          │     │     │    │
│растворе, на отдельные    │         │          │     │     │    │
│камни вручную. Относка це-│         │          │     │     │    │
│лых камней на расстояние  │         │          │     │     │    │
│до 10 м с укладкой в шта- │         │          │     │     │    │
│бель                      │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка перегородок из   │1 кв. м  │каменщик  │  II │ 0,29│67  │
│гипсовых плит             │перего-  │          │     │     │    │
│Разборка перегородок из   │родки    │          │     │     │    │
│плит размером 600 x 300 мм│         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Очистка плит от раствора с│100 плит │каменщик  │  II │ 3,9 │68  │
│отноской на расстояние до │         │          │     │     │    │
│10 м и укладкой в штабель │         │          │     │     │    │
└──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────┴─────┴────┘

2.2.3. Нормы времени на работы по ремонту перекрытий

Таблица 3

┌──────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────┬────┐
│  Наименование и состав   │ Единица  │ Состав  │Раз- │Норма│N   │
│          работы          │измерения │  звена  │ряд  │вре- │нор-│
│                          │          │         │рабо-│мени │мы  │
│                          │          │         │чих  │на   │    │
│                          │          │         │     │ед.  │    │
│                          │          │         │     │изм.,│    │
│                          │          │         │     │чел.-│    │
│                          │          │         │     │час. │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│            1             │     2    │    3    │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Усиление деревянных балок │1 м балки │плотник  │  II,│     │    │
│в неоштукатуренных или ош-│          │         │  IV │     │    │
│тукатуренных перекрытиях  │          │         │     │     │    │
│Снятие штукатурки (при ош-│          │         │     │     │    │
│тукатуренных перекрытиях).│          │         │     │     │    │
│Стесывание пораженной по- │          │         │     │     │    │
│верхности балки и окантов-│          │         │     │     │    │
│ка. Заготовка досок по    │          │         │     │     │    │
│размеру. Установка накла- │          │         │     │     │    │
│док из досок с их крепле- │          │         │     │     │    │
│нием болтами или гвоздями:│          │         │     │     │    │
│- неоштукатуренные        │          │         │     │ 0,52│ 1  │
│- оштукатуренные          │          │         │     │ 0,86│ 2  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена местами накатов в   │1 кв. м   │плотник  │  II,│     │    │
│чердачных перекрытиях     │наката    │         │ III │     │    │
│Расчистка наката от засып-│          │         │     │     │    │
│ки. Разборка негодной час-│          │         │     │     │    │
│ти наката. Заготовка щи-  │          │         │     │     │    │
│тов, пластин или досок с  │          │         │     │     │    │
│установкой и креплением.  │          │         │     │     │    │
│Простилка наката толем.   │          │         │     │     │    │
│Восстановление засыпки.   │          │         │     │     │    │
│Устройство глиняно-пес-   │          │         │     │     │    │
│чаной смазки.             │          │         │     │     │    │
│Смена местами накатов в   │          │         │     │     │    │
│чердачных перекрытиях:    │          │         │     │     │    │
│ из пластин               │          │         │     │ 1,93│ 3  │
│ из досок                 │          │         │     │ 1,52│ 4  │
│ из щитов                 │          │         │     │ 1,49│ 5  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена подшивки потолков   │1 кв. м   │плотник  │  II,│     │    │
│Разборка подшивки в от-   │подшивки  │         │ III │     │    │
│дельных местах с отбивкой │          │         │     │     │    │
│штукатурки и перерубкой   │          │         │     │     │    │
│драни (при оштукатуренной │          │         │     │     │    │
│подшивке). Заготовка новых│          │         │     │     │    │
│досок с подгонкой по мес- │          │         │     │     │    │
│ту. Подшивка потолка новы-│          │         │     │     │    │
│ми досками:               │          │         │     │     │    │
│- под штукатурку          │          │         │     │ 1,20│ 6  │
│- чистая                  │          │         │  II,│ 1,00│ 7  │
│                          │          │         │  IV │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка <*> борозд в бе-  │1 м бороз-│бетонщик │  II,│     │    │
│тонных перекрытиях        │ды        │         │ III │     │    │
│Расчистка борозды. Приго- │          │         │     │     │    │
│товление бетонной смеси   │          │         │     │     │    │
│вручную. Заделка борозды  │          │         │     │     │    │
│бетоном. Затирка поверх-  │          │         │     │     │    │
│ности.                    │          │         │     │     │    │
│Заделка борозд в бетонных │          │         │     │     │    │
│перекрытиях при сечении,  │          │         │     │     │    │
│см                        │          │         │     │     │    │
│ 10 x 10                  │          │         │     │ 0,23│ 8  │
│ 15 x 15                  │          │         │     │ 0,35│ 9  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┬────┤
│Заделка отверстий в дере- │1 отверс- │плотник  │  II,│ 3,0 │10  │
│вянных перекрытиях после  │тие       │         │  IV │     │    │
│разборки двухъярусных пе- │          │         │     │     │    │
│чей                       │          │         │     │     │    │
│Расчистка краев отверстий.│          │         │     │     │    │
│Прибивка черепных брусков │          │         │     │     │    │
│с поперечным перепиливани-│          │         │     │     │    │
│ем. Устройство щитового   │          │         │     │     │    │
│наката или подбора из от- │          │         │     │     │    │
│дельных досок. Устройство │          │         │     │     │    │
│смазки глиняным раствором │          │         │     │     │    │
│или укладка толевой изоля-│          │         │     │     │    │
│ции. Устройство засыпки.  │          │         │     │     │    │
│Настилка пола с поперечным│          │         │     │     │    │
│перепиливанием досок и ос-│          │         │     │     │    │
│трожкой провесов. Подшивка│          │         │     │     │    │
│потолка                   │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт деревянных балок   │1 м доски │плотник  │ III,│ 0,45│11  │
│При усилении балок по всей│          │         │  IV │     │    │
│длине                     │          │         │     │     │    │
│Стесывание пораженной по- │          │         │     │     │    │
│верхности балки и окантов-│          │         │     │     │    │
│ка. Установка дощатых нак-│          │         │     │     │    │
│ладок с креплением болтами│          │         │     │     │    │
│и гвоздями или хомутами.  │          │         │     │     │    │
│Антисептирование балки    │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│При смене концов балок в  │конец бал-│плотник  │ III,│ 2,8 │12  │
│каменных стенах           │ки        │         │  IV │     │    │
│Удаление пораженного      │          │         │     │     │    │
│гнилью конца балки. Заго- │          │         │     │     │    │
│товка нового конца балки. │          │         │     │     │    │
│Установка нового конца    │          │         │     │     │    │
│балки, дощатых накладок с │          │         │     │     │    │
│двух сторон балки. Крепле-│          │         │     │     │    │
│ние накладок болтами и    │          │         │     │     │    │
│гвоздями или хомутами. Ан-│          │         │     │     │    │
│тисептирование и противо- │          │         │     │     │    │
│гнилостная обработка конца│          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│При смене черепных брусков│1 м бруска│плотник  │ III,│ 0,2 │13  │
│Снятие старых черепных    │          │         │  IV │     │    │
│брусков. Заготовка по дли-│          │         │     │     │    │
│не и прибивка новых череп-│          │         │     │     │    │
│ных брусков               │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Укладка балки на ригель с │1 балка с │плотник  │ III,│     │    │
│врубкой ригеля            │ригелем   │         │  IV │     │    │
│Разборка потолочной под-  │          │         │     │     │    │
│шивки.  Заготовка балки и │          │         │     │     │    │
│ригеля из брусьев или оте-│          │         │     │     │    │
│санных бревен. Врубка ри- │          │         │     │     │    │
│геля в балку и балки в ри-│          │         │     │     │    │
│гель с устройством сопря- │          │         │     │     │    │
│жений и скреплением скоба-│          │         │     │     │    │
│ми, хомутами или болтами. │          │         │     │     │    │
│Противогнилостная обработ-│          │         │     │     │    │
│ка (изоляция) конца балки:│          │         │     │     │    │
│- деревянные рубленые     │          │         │     │ 8,4 │14  │
│- каменные                │          │         │     │ 7,5 │15  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена засыпки перекрытия  │1 кв. м   │плотник  │  II │     │    │
│толщиной до 150 мм        │засыпки   │         │     │     │    │
│Разборка засыпки перекры- │          │         │     │     │    │
│тия. Удаление смазки или  │          │         │     │     │    │
│толевой изоляции. Устройс-│          │         │     │     │    │
│тво новой смазки глиняным │          │         │     │     │    │
│раствором или укладка то- │          │         │     │     │    │
│левой изоляции. Устройст- │          │         │     │     │    │
│во засыпки:               │          │         │     │     │    │
│- с укладкой толя         │          │         │     │ 0,64│16  │
│- со смазкой глиняным     │          │         │     │     │    │
│раствором                 │          │         │     │ 0,76│17  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Укладка металлических ба- │1 т балок │монтажник│ III,│     │    │
│лок при ремонте перекрытий│          │конструк-│ III,│     │    │
│Подтаскивание балок к мес-│          │ций      │  IV │     │    │
│ту укладки на расстояние  │          │         │     │     │    │
│до 5 м вручную. Укладка   │          │         │     │     │    │
│балок вручную в готовые   │          │         │     │     │    │
│гнезда с установкой под-  │          │         │     │     │    │
│кладок. Выверка балок по  │          │         │     │     │    │
│осям и уровню:            │          │         │     │     │    │
│- междуэтажные            │          │         │     │ 7,3 │18  │
│- чердачные               │          │         │     │ 5,4 │19  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Укладка железобетонных ба-│1 балка   │монтажник│ III,│     │    │
│лок при ремонте перекрытий│          │конструк-│ III,│     │    │
│Расширение и выравнивание │          │ций      │  IV │     │    │
│старых гнезд. Подтаскива- │          │         │     │     │    │
│ние балок на расстояние до│          │         │     │     │    │
│5 м и укладка их вручную. │          │         │     │     │    │
│Устройство кирпичных поду-│          │         │     │     │    │
│шек. Выверка балок по     │          │         │     │     │    │
│уровню.                   │          │         │     │     │    │
│Длина балок, мм:          │          │         │     │     │    │
│        до 4,5            │          │         │     │ 1,5 │20  │
│          5               │          │         │     │ 1,8 │21  │
│         6,5              │          │         │     │ 2,5 │22  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Утепление концов металли- │1 конец   │плотник  │     │     │    │
│ческих балок междуэтажного│ балки    │         │     │     │    │
│перекрытия                │          │         │     │     │    │
│Развертывание толя и резка│          │         │     │     │    │
│на полосы. Обертывание    │          │         │     │     │    │
│концов балок толем и стек-│          │         │     │     │    │
│ловатой (войлоком)        │          │         │ III │ 0,35│23  │
├──────────────────────────┤          │         ├─────┼─────┼────┤
│Изготовление дощатых коро-│          │         │     │     │    │
│бов с разметкой и перепи- │          │         │  II,│ 0,75│24  │
│ливанием досок            │          │         │ III │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Утепление металлических   │100 м ко- │плотник  │  II,│  20 │25  │
│балок чердачного перекры- │роба      │         │ III │     │    │
│тия                       │          │         │     │     │    │
│Изготовление дощатого ко- │          │         │     │     │    │
│роба на всю длину балки из│          │         │     │     │    │
│двух боковых щитов. Уста- │          │         │     │     │    │
│новка короба с креплением │          │         │     │     │    │
│щитов поперечными планками│          │         │     │     │    │
│на гвоздях. Засыпка шлаком│          │         │     │     │    │
│балки в коробе            │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Установка стойки под балку│1 м стойки│плотник  │  II,│ 0,6 │26  │
│или прогон перекрытия     │          │         │ III │     │    │
│Укладка разгрузочной дос- │          │         │     │     │    │
│ки. Установка стойки на   │          │         │     │     │    │
│клиньях под балку. Закреп-│          │         │     │     │    │
│ление стойки скобами      │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка частей деревянных│1 кв. м   │плотник  │  II │     │    │
│перекрытий                │перекрытия│         │     │     │    │
│Засыпка (со смазкой или   │          │         │     │     │    │
│толевой изоляцией) со     │          │         │     │     │    │
│спуском вниз по желобам с │          │         │     │     │    │
│их установкой и переста-  │          │         │     │     │    │
│новкой                    │          │         │     │     │    │
│- чердачные               │          │         │     │ 0,33│27  │
│- междуэтажные            │          │         │     │ 0,27│28  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Накаты и подборы          │10 кв. м  │плотник  │  II │     │    │
│Из досок простильные (чер-│накатов   │         │     │     │    │
│дачные)                   │или подбо-│         │     │ 0,42│29  │
│Щитовые:                  │ров       │         │     │     │    │
│- неоштукатуренные        │          │         │     │ 0,46│30  │
│- оштукатуренные          │          │         │     │ 1,1 │31  │
│Из пластин или досок:     │          │         │     │     │    │
│- неоштукатуренные        │          │         │     │ 0,8 │32  │
│- оштукатуренные (без под-│          │         │     │     │    │
│шивки)                    │          │         │     │ 1,7 │33  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Подшивка потолков         │1 кв. м   │плотник  │  II │     │    │
│                          │подшивки  │         │     │     │    │
│- оштукатуренная          │          │         │     │ 2,4 │34  │
│- чистая                  │          │         │     │ 1,4 │35  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Балки деревянные          │1 балка   │плотник  │  II,│     │    │
│Установка стойки под бал- │          │         │  IV │     │    │
│ку. Освобождение концов   │          │         │     │     │    │
│балки. Снятие анкеров (при│          │         │     │     │    │
│необходимости). Перепили- │          │         │     │     │    │
│вание балки. Удаление бал-│          │         │     │     │    │
│ки. Снятие стойки.        │          │         │     │     │    │
│Место работы:             │          │         │     │     │    │
│- в каменных зданиях при  │          │         │     │     │    │
│длине балок, мм           │          │         │     │     │    │
│        до 4,5            │          │         │     │ 1,6 │ 36 │
│          6,5             │          │         │     │ 2,0 │ 37 │
│- в деревянных рубленых   │          │         │     │     │    │
│зданиях при длине балок,  │          │         │     │     │    │
│мм                        │          │         │     │     │    │
│        до 4,5            │          │         │     │ 1,2 │ 38 │
│          6,5             │          │         │     │ 1,5 │ 39 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка стальных балок   │1 балка   │каменщик │  II,│ 1,5 │ 40 │
│перекрытий                │          │         │  IV │     │    │
│Высвобождение концов балки│          │         │     │     │    │
│из кирпичной кладки. Стро-│          │         │     │     │    │
│повка балки и выведение ее│          │         │     │     │    │
│из гнезд. Перестроповка   │          │         │     │     │    │
│балки. Укладка в штабель  │          │         │     │     │    │
│с расстроповкой           │          │         │     │     │    │
└──────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴────┘

--------------------------------
<*> При заделке борозд на потолках норму времени умножать на 1,2.

2.2.4. Нормы времени на работы по ремонту крыш и кровель

Таблица 4

┌──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────┬─────┬────┐
│  Наименование и состав   │ Единица │  Состав  │Раз- │Норма│N   │
│         работы           │измерения│  звена   │ряд  │вре- │нор-│
│                          │         │          │рабо-│мени │мы  │
│                          │         │          │чих  │на   │    │
│                          │         │          │     │ед.  │    │
│                          │         │          │     │изм.,│    │
│                          │         │          │     │чел.-│    │
│                          │         │          │     │час. │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│            1             │    2    │    3     │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена рядового покрытия   │1 кв. м  │кровельщик│  II,│     │    │
│металлической кровли от-  │кровли   │по сталь- │ III │     │    │
│дельными местами          │         │ным кров- │     │     │    │
│Разборка старой кровли.   │         │лям       │     │     │    │
│Заготовка картин. Укладка │         │          │     │     │    │
│картин с присоединением к │         │          │     │     │    │
│старому покрытию          │         │          │     │     │    │
│Простые крыши             │         │          │     │0,57 │ 1  │
│Средней сложности крыши   │         │          │     │0,65 │ 2  │
│Сложные крыши             │         │          │     │0,82 │ 3  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Постановка заплат на пок- │одна зап-│кровельщик│ III │     │    │
│рытия из кровельной стали │лата     │по сталь- │     │     │    │
│Очистка ремонтируемого    │         │ным кров- │     │     │    │
│места. Вырубка негодной   │         │лям       │     │     │    │
│части кровли с разгибанием│         │          │     │     │    │
│фальцев. Заготовка заплаты│         │          │     │     │    │
│из кровельной стали. Пос- │         │          │     │     │    │
│тановка заплаты на место с│         │          │     │     │    │
│соединением ее рядовым    │         │          │     │     │    │
│покрытием.                │         │          │     │     │    │
│Промазка фальцев суриком. │         │          │     │     │    │
│Размер заплаты:           │         │          │     │     │    │
│       1/4 листа          │         │          │     │0,54 │ 4  │
│       1/2 листа          │         │          │     │0,63 │ 5  │
│       3/4 листа          │         │          │     │0,72 │ 6  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных конструк- │         │кровельщик│  II,│     │    │
│тивных элементов кровли из│         │по сталь- │ III │     │    │
│листовой стали            │         │ным кров- │     │     │    │
│Разборка старого покрытия.│         │лям       │     │     │    │
│Заготовка картин и клям-  │         │          │     │     │    │
│мер. Укладка картин на    │         │          │     │     │    │
│место с выправкой или час-│         │          │     │     │    │
│тичной заменой костылей   │         │          │     │     │    │
│для карнизных свесов, с   │         │          │     │     │    │
│установкой крючьев для же-│         │          │     │     │    │
│лобов                     │         │          │     │     │    │
│Карнизные свесы с настен- │1 м кар- │          │     │     │    │
│ными желобами             │низных   │          │     │1,00 │ 7  │
│                          │свесов   │          │     │     │    │
│Разжелобки шириной, м:    │1 м раз- │          │     │     │    │
│                          │желобков │          │     │     │    │
│         до 0,7           │         │          │     │0,56 │ 8  │
│           1,4            │         │          │     │1,32 │ 9  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена желобов (подвесных и│1 м жело-│кровельщик│  II,│     │    │
│настенных)                │ба       │по сталь- │ III │     │    │
│При смене подвесных жело- │         │ным кров- │     │     │    │
│бов                       │         │лям       │     │     │    │
│Разборка старого желоба.  │         │          │     │     │    │
│Смена негодных крючьев.   │         │          │     │     │    │
│Изготовление желоба из    │         │          │     │     │    │
│кровельной стали. Навеска │         │          │     │     │    │
│желоба по установленным   │         │          │     │     │    │
│крючьям с укреплением лот-│         │          │     │     │    │
│ковыми скобами            │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┤         │          │     │     │    │
│При смене настенных жело- │         │          │     │     │    │
│бов                       │         │          │     │     │    │
│Разборка старого желоба.  │         │          │     │     │    │
│Заготовка элементов жело- │         │          │     │     │    │
│ба. Укладка нового желоба │         │          │     │     │    │
│с восстановлением покры-  │         │          │     │     │    │
│тия:                      │         │          │     │     │    │
│- подвесные               │         │          │     │0,70 │10  │
│- настенные               │         │          │     │0,60 │11  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Изготовление отдельных    │1 м трубы│кровельщик│ III │     │    │
│частей водосточных труб   │         │по сталь- │     │     │    │
│Разметка и раскрой листов │         │ным кров- │     │     │    │
│кровельной стали. Выгиба- │         │лям       │     │     │    │
│ние кровельной стали по   │         │          │     │     │    │
│форме деталей и соединение│         │          │     │     │    │
│в фальцы. Соединение от-  │         │          │     │     │    │
│дельных частей деталей по │         │          │     │     │    │
│заданной форме и сборка   │         │          │     │     │    │
│их.                       │         │          │     │     │    │
│Виды деталей при диаметре │         │          │     │     │    │
│трубы, мм:                │         │          │     │     │    │
│Прямые звенья труб        │         │          │     │     │    │
│           110            │         │          │     │0,15 │12  │
│           140            │         │          │     │0,21 │13  │
│Простые калена            │         │          │     │     │    │
│           110            │1 шт.    │          │     │0,39 │14  │
│           140            │         │          │     │0,52 │15  │
│Простые отливы            │         │          │     │     │    │
│           110            │         │          │     │0,27 │16  │
│           140            │         │          │     │0,33 │17  │
│Воронки                   │         │          │     │     │    │
│           110            │         │          │     │0,48 │18  │
│           140            │         │          │     │0,62 │19  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка водосточных труб │10 м тру-│кровельщик│  II,│     │    │
│Открепление труб, колен,  │бы       │по сталь- │ III │     │    │
│отливов и воронок от ухва-│         │ным кров- │     │     │    │
│тов (стремян). Выемка эле-│         │лям       │     │     │    │
│ментов труб из ухватов    │         │          │     │     │    │
│(стремян) с разборкой на  │         │          │     │     │    │
│звенья. Уборка элементов  │         │          │     │     │    │
│труб.                     │         │          │     │     │    │
│С земли или подмостей     │         │          │     │0,85 │20  │
│С люлек                   │         │          │     │2,6  │21  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена ухватов (стремян)   │1 ухват  │кровельщик│  II,│     │    │
│для водосточных труб      │         │по сталь- │ III │     │    │
│Снятие старых ухватов. Ус-│         │ным кров- │     │     │    │
│тановка новых ухватов в   │         │лям       │     │     │    │
│прежние гнезда с заготов- │         │          │     │     │    │
│кой и заменой пробок (при │         │          │     │     │    │
│необходимости)            │         │          │     │     │    │
│С лестниц или подмостей:  │         │          │     │     │    │
│- стены кирпичные         │         │          │     │0,35 │22  │
│- стены деревянные        │         │          │     │0,19 │23  │
│С люлек:                  │         │          │     │     │    │
│- стены кирпичные         │         │          │     │0,83 │24  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт водосточных труб   │1 м трубы│кровельщик│  II,│     │    │
│Снятие труб с коленами и  │         │по сталь- │  IV │     │    │
│воронками. Выправка помя- │         │ным кров- │     │     │    │
│тых мест частей труб и    │         │лям       │     │     │    │
│креплений. Навеска труб с │         │          │     │     │    │
│креплением к ухватам про- │         │          │     │     │    │
│волокой или хомутами. За- │         │          │     │     │    │
│мена части ухватов и про- │         │          │     │     │    │
│бок.                      │         │          │     │     │    │
│С земли или подмостей     │         │          │     │0,52 │25  │
│С люлек                   │         │          │     │1,2  │26  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена частей водосточных  │         │кровельщик│  II,│     │    │
│труб                      │         │по сталь- │  IV │     │    │
│Открепление звеньев труб, │         │ным кров- │     │     │    │
│колен, отливов и воронок  │         │лям       │     │     │    │
│от ухватов. Снятие негод- │         │          │     │     │    │
│ных частей. Навеска новых │         │          │     │     │    │
│готовых частей с укрепле- │         │          │     │     │    │
│нием                      │         │          │     │     │    │
│Прямые звенья труб        │1 м трубы│          │     │0,38 │27  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Простые колена            │1 шт.    │кровельщик│  II,│0,64 │28  │
│Простые отливы            │         │по сталь- │  IV │0,46 │29  │
│Воронки                   │         │ным кров- │     │0,57 │30  │
│                          │         │лям       │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена покрытия зонтов,    │1 кв. м  │кровельщик│  II,│     │    │
│поясков, сандриков, под-  │объема   │по сталь- │ III │     │    │
│оконных отливов и карнизов│работ    │ным кров- │     │     │    │
│из кровельной стали,      │         │лям       │     │     │    │
│брандмауэров или парапетов│         │          │     │     │    │
│Снятие старого покрытия.  │         │          │     │     │    │
│Заготовка новых деталей.  │         │          │     │     │    │
│Укрепление покрытия на    │         │          │     │     │    │
│месте                     │         │          │     │     │    │
│Зонты и козырьки над      │         │          │     │     │    │
│крыльцами и подъездами    │         │          │     │1,18 │31  │
│Пояски, сандрики, подокон-│         │          │     │     │    │
│ные отливы и отдельные    │         │          │     │     │    │
│карнизы при ширине покры- │         │          │     │     │    │
│тия, м:                   │         │          │     │     │    │
│          до 0,4          │         │          │     │0,42 │32  │
│            0,7           │         │          │     │0,72 │33  │
├──────────────────────────┤         │          │     ├─────┼────┤
│Брандмауэры или парапеты  │1 м      │          │     │0,82 │34  │
│без обделки боковых сторон│         │          │     │     │    │
│при ширине покрытия до 1 м│         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┤         │          │     ├─────┼────┤
│Брандмауэры или парапеты с│         │          │     │1,16 │35  │
│обделкой боковых сторон   │         │          │     │     │    │
│при ширине покрытия до    │         │          │     │     │    │
│1,75 м                    │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Поджатие фальцев и гребней│1 м фаль-│кровельщик│  II │0,16 │36  │
│стальной кровли           │ца (греб-│по сталь- │     │     │    │
│Расчистка поврежденных    │ня)      │ным кров- │     │     │    │
│мест от старой краски,    │         │лям       │     │     │    │
│ржавчины. Поджатие фальцев│         │          │     │     │    │
│и гребней. Промазка фаль- │         │          │     │     │    │
│цев и гребней замазкой или│         │          │     │     │    │
│битумной мастикой. Под-   │         │          │     │     │    │
│краска промазанных мест   │         │          │     │     │    │
│масляной краской          │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена обделок примыканий  │         │кровельщик│  II,│     │    │
│из листовой стали         │         │по сталь- │ III │     │    │
│Разборка старого покрытия.│         │ным кров- │     │     │    │
│Очистка поверхностей от   │         │лям       │     │     │    │
│пыли и грязи. Заготовка   │         │          │     │     │    │
│картин и элементов покры- │         │          │     │     │    │
│тия. Установка стальных   │         │          │     │     │    │
│гильз с зачеканкой зазоров│         │          │     │     │    │
│смоляной паклей. Установка│         │          │     │     │    │
│металлических фартуков с  │         │          │     │     │    │
│креплением хомутами. При- │         │          │     │     │    │
│гонка, укладка и пришивка │         │          │     │     │    │
│по месту                  │         │          │     │     │    │
│К каменным стенам         │1 м      │          │     │0,66 │37  │
│К деревянным стенам       │         │          │     │0,46 │38  │
│К дымовым трубам          │1 труба  │          │     │0,85 │39  │
│К вытяжным трубам         │         │          │     │2,17 │40  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена мягкой кровли в два │1 кв. м  │кровельщик│  II,│0,36 │41  │
│слоя отдельными местами   │сменяемо-│по рулон- │ III │     │    │
│Снятие старого покрытия.  │го покры-│ным кров- │     │     │    │
│Расчистка основания. Ук-  │тия      │лям и по  │     │     │    │
│ладка нового покрытия на  │         │кровлям из│     │     │    │
│мастике с предварительным │         │штучных   │     │     │    │
│разогреванием ее          │         │материалов│     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Постановка заплат на по-  │одна зап-│кровельщик│  II,│0,39 │42  │
│крытия из мягкой кровли   │лата     │по рулон- │ III │     │    │
│Снятие старой части пок-  │         │ным кров- │     │     │    │
│рытия. Расчистка основа-  │         │лям и по  │     │     │    │
│ния. Вырезка заплаты (до  │         │кровлям из│     │     │    │
│1 кв. м). Укладка заплаты │         │штучных   │     │     │    │
│на мастике с предваритель-│         │материалов│     │     │    │
│ным разогреванием         │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Покрытие старых рулонных  │1 кв. м  │кровельщик│ III │     │    │
│кровель готовым составом  │кровли   │по рулон- │     │     │    │
│Очистка кровли от песка и │         │ным кров- │     │     │    │
│пыли. Разогревание готово-│         │лям и по  │     │     │    │
│го состава. Покрытие кров-│         │кровлям из│     │     │    │
│ли горячим составом. По-  │         │штучных   │     │     │    │
│сыпка поверхности покрытия│         │материалов│     │     │    │
│песком. Втапливание посып-│         │          │     │     │    │
│ки ручным катком          │         │          │     │     │    │
│Смола                     │         │          │     │0,09 │43  │
│Толевый лак               │         │          │     │0,07 │44  │
│Мастика                   │         │          │     │0,08 │45  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена поврежденных листов │1 кв. м  │кровельщик│  II,│0,49 │46  │
│асбоцементных кровель     │сменяемо-│по рулон- │ III │     │    │
│Снятие поврежденных лис-  │го покры-│ным кров- │     │     │    │
│тов. Обрезка углов новых  │тия      │лям и     │     │     │    │
│листов. Разметка и сверле-│         │кровлям из│     │     │    │
│ние отверстий в листах    │         │штучных   │     │     │    │
│вручную или электродрелью.│         │материалов│     │     │    │
│Укладка листов по месту с │         │          │     │     │    │
│прибивкой гвоздями и прок-│         │          │     │     │    │
│ладкой шайб               │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена поврежденных плиток │одна     │кровельщик│  II,│0,34 │47  │
│асбоцементных кровель     │плитка   │по рулон- │ III │     │    │
│Снятие поврежденных пли-  │         │ным кров- │     │     │    │
│ток. Подборка новых пли-  │         │лям и по  │     │     │    │
│ток. Частичная обрезка уг-│         │кровлям из│     │     │    │
│лов и сверление отверстий │         │штучных   │     │     │    │
│в плитках вручную или     │         │материалов│     │     │    │
│электродрелью. Укладка    │         │          │     │     │    │
│плиток по месту с прибив- │         │          │     │     │    │
│кой гвоздями и прокладкой │         │          │     │     │    │
│шайб                      │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена поврежденных плиток │одна     │кровельщик│  II,│0,19 │48  │
│(черепиц) черепичной кров-│плитка   │по рулон- │ III │     │    │
│ли                        │         │ным кров- │     │     │    │
│Снятие поврежденных чере- │         │лям и по  │     │     │    │
│пиц. Укладка новых черепиц│         │кровлям из│     │     │    │
│и укрепление их проволо-  │         │штучных   │     │     │    │
│кой. Промазка швов со сто-│         │материалов│     │     │    │
│роны чердака готовым слож-│         │          │     │     │    │
│ным раствором с добавкой в│         │          │     │     │    │
│него волокнистых веществ  │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена стальных разжелобков│1 м раз- │кровельщик│  II,│1,13 │49  │
│(в рулонных или штучных   │желобка  │по сталь- │  IV │     │    │
│кровлях)                  │         │ным кров- │     │     │    │
│Разборка старого покрытия │         │лям       │     │     │    │
│разжелобков (до 0,7 м) и  │         │          │     │     │    │
│необходимой для его осво- │         │          │     │     │    │
│бождения части рулонной   │         │          │     │     │    │
│или из штучных материалов │         │          │     │     │    │
│кровли. Заготовка картин и│         │          │     │     │    │
│укладка их по месту. Вос- │         │          │     │     │    │
│становление и присоедине- │         │          │     │     │    │
│ние разобранных участков  │         │          │     │     │    │
│кровли                    │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена <*> колпаков дымовых│1 колпак │кровельщик│ III │1,85 │50  │
│и вентиляционных труб     │         │по сталь- │     │     │    │
│Снятие старого колпака.   │         │ным кров- │     │     │    │
│Изготовление нового колпа-│         │лям       │     │     │    │
│ка. Установка нового кол- │         │          │     │     │    │
│пака на место с закрепле- │         │          │     │     │    │
│нием                      │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена флюгарок на патруб- │одна флю-│кровельщик│ III │0,59 │51  │
│ках канализационных стоя- │гарка    │по сталь- │     │     │    │
│ков                       │         │ным кров- │     │     │    │
│Снятие старой флюгарки.   │         │лям       │     │     │    │
│Изготовление новой флюгар-│         │          │     │     │    │
│ки. Установка новой флю-  │         │          │     │     │    │
│гарки с креплением ее к   │         │          │     │     │    │
│патрубку канализационного │         │          │     │     │    │
│стояка                    │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Промазка фальцев и свищей │         │кровельщик│  II │     │    │
│в покрытии из кровельной  │         │по сталь- │     │     │    │
│стали                     │         │ным кров- │     │     │    │
│Расчистка поврежденных    │         │лям       │     │     │    │
│мест от старой краски, за-│         │          │     │     │    │
│мазки и ржавчины. Выправка│         │          │     │     │    │
│загибов и заусенцев на ре-│         │          │     │     │    │
│монтируемых местах. Приго-│         │          │     │     │    │
│товление суриковой замаз- │         │          │     │     │    │
│ки. Промазка фальцев или  │         │          │     │     │    │
│свищей.                   │         │          │     │     │    │
│Подкраска промазанных     │         │          │     │     │    │
│мест:                     │100 м    │          │     │     │    │
│- фальцы                  │фальцев  │          │     │9,2  │52  │
│- свищи                   │100      │          │     │1,1  │53  │
│                          │свищей   │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка металлических па-│1 м ре-  │слесарь   │  II,│0,12 │54  │
│рапетных решеток          │шетки    │строитель-│ III │     │    │
│Снятие парапетной решетки.│         │ный       │     │     │    │
│Разборка решетки по час-  │         │          │     │     │    │
│тям. Спуск частей решетки │         │          │     │     │    │
│вниз                      │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт металлических пара-│1 м ре-  │слесарь   │  II,│     │    │
│петных решеток            │шетки    │строитель-│  IV │     │    │
│Снятие старой парапетной  │         │ный       │     │     │    │
│решетки отдельными частя- │         │          │     │     │    │
│ми. Постановка на глухари │         │          │     │     │    │
│с выправкой. Пригонка и   │         │          │     │     │    │
│соединение звеньев и от-  │         │          │     │     │    │
│тяжек                     │         │          │     │0,39 │55  │
├──────────────────────────┤         │          │     ├─────┼────┤
│Выпрямление погнутых эле- │         │          │     │     │    │
│ментов парапетной решетки │         │          │     │     │    │
│без снятия с места. Укреп-│         │          │     │     │    │
│ление отдельных элементов │         │          │     │     │    │
│парапетной решетки. Укреп-│         │          │     │     │    │
│ление парапетной решетки в│         │          │     │     │    │
│местах заделки            │         │          │     │0,45 │56  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена концов стропильных  │1 м сме- │плотник   │  II,│1,8  │57  │
│ног                       │няемой   │          │  IV │     │    │
│Удаление негодной части   │части    │          │     │     │    │
│стропильной ноги. Заготов-│         │          │     │     │    │
│ка новой части стропильной│         │          │     │     │    │
│ноги с вырезкой сопряже-  │         │          │     │     │    │
│ний. Установка новой части│         │          │     │     │    │
│с постановкой средств     │         │          │     │     │    │
│крепления                 │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных частей    │1 м сме- │плотник   │  II,│1,30 │58  │
│подстропильных брусьев    │няемой   │          │  IV │     │    │
│Установка стоек под стро- │части    │          │     │     │    │
│пильные ноги. Удаление не-│         │          │     │     │    │
│годной части подстропиль- │         │          │     │     │    │
│ных брусьев. Заготовка но-│         │          │     │     │    │
│вых частей брусьев с ос-  │         │          │     │     │    │
│молкой и обертыванием то- │         │          │     │     │    │
│лем. Установка подстро-   │         │          │     │     │    │
│пильных брусьев по месту. │         │          │     │     │    │
│Установка и крепление     │         │          │     │     │    │
│стропильных ног с удале-  │         │          │     │     │    │
│нием стоек                │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Постановка подкосов и сто-│1 м под- │плотник   │  II,│0,76 │59  │
│ек в отдельных местах про-│коса     │          │ III │     │    │
│висания балок, прогонов,  │(стойки) │          │     │     │    │
│стропил                   │         │          │     │     │    │
│Укладка разгрузочной дос- │         │          │     │     │    │
│ки. Установка стойки или  │         │          │     │     │    │
│подкоса на клиньях. Зак-  │         │          │     │     │    │
│репление скобами          │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Укрепление стропильных ног│1 м ук-  │плотник   │ III,│0,30 │60  │
│Усиление стропильных ног  │репляемой│          │  II │     │    │
│обшивки досками с двух бо-│части    │          │     │     │    │
│ковых сторон              │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт мауэрлатов         │1 м сме- │плотник   │  IV,│1,20 │61  │
│Смена отдельных частей    │няемой   │          │  II │     │    │
│мауэрлата с осмолкой и    │части    │          │     │     │    │
│обертыванием толем        │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена местами обрешетки   │1 кв. м  │плотник   │  II,│     │    │
│крыши (при разобранной    │обрешетки│          │ III │     │    │
│крыше)                    │         │          │     │     │    │
│Удаление негодной части   │         │          │     │     │    │
│обрешетки. Разметка и за- │         │          │     │     │    │
│готовка новой обрешетки.  │         │          │     │     │    │
│Установка обрешетки по    │         │          │     │     │    │
│месту с укреплением:      │         │          │     │     │    │
│- из дощатого сплошного   │         │          │     │     │    │
│настила                   │         │          │     │1,04 │62  │
│- из брусков и досок с    │         │          │     │     │    │
│прозорами                 │         │          │     │0,76 │63  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных досок те- │1 м доски│плотник   │  II,│0,24 │64  │
│совой кровли (без снятия  │         │          │ III │     │    │
│обрешетки)                │         │          │     │     │    │
│Удаление негодных досок   │         │          │     │     │    │
│тесовой кровли. Разметка и│         │          │     │     │    │
│заготовка новых досок.    │         │          │     │     │    │
│Покрытие кровли досками с │         │          │     │     │    │
│укреплением их гвоздями   │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт местами драночной  │1 кв. м  │плотник   │ III │0,44 │65  │
│кровли                    │кровли   │          │     │     │    │
│Удаление негодной драни с │         │          │     │     │    │
│очисткой основания от     │         │          │     │     │    │
│гвоздей. Покрытие участка │         │          │     │     │    │
│новой дранью с креплением │         │          │     │     │    │
│гвоздями                  │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Очистка кровли от мусора  │1 кв. м  │подсобный │   I │0,012│66  │
│Очистка кровли от мусора  │кровли   │рабочий   │     │     │    │
│со сбором его в тару и от-│         │          │     │     │    │
│ноской в установленное    │         │          │     │     │    │
│место                     │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Очистка кровли от снега и │1 кв. м  │подсобный │   I │0,08 │67  │
│скалывание сосулек <**>   │кровли   │рабочий   │     │     │    │
│Очистка кровли от снега со│         │          │     │     │    │
│сбрасыванием его вниз при │         │          │     │     │    │
│толщине слоя снега до 10  │         │          │     │     │    │
│см. Скалывание сосулек.   │         │          │     │     │    │
│Сгребание снега в кучи    │         │          │     │     │    │
└──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────┴─────┴────┘

--------------------------------
<*> Норма установлена на один канал, на каждый следующий добавлять 0,51 чел.-час.
<**> На каждые последующие 10 см слоя добавлять 0,008 чел.-час.

2.2.5. Нормы времени на работы по ремонту оконных
и дверных проемов

Таблица 5

┌──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────┬─────┬────┐
│   Наименование и состав  │ Единица │  Состав  │Раз- │Норма│N   │
│         работы           │измерения│  звена   │ряд  │вре- │нор-│
│                          │         │          │рабо-│мени │мы  │
│                          │         │          │чих  │на   │    │
│                          │         │          │     │ед.  │    │
│                          │         │          │     │изм.,│    │
│                          │         │          │     │чел.-│    │
│                          │         │          │     │час. │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│            1             │    2    │    3     │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт оконных переплетов │1 створка│столяр    │ III │     │    │
│Снятие створки с петель.  │         │строитель-│     │     │    │
│Пристрожка створки к фаль-│         │ный       │     │     │    │
│цам коробки и притвора.   │         │          │     │     │    │
│Установка угольников. Об- │         │          │     │     │    │
│ратная навеска створок с  │         │          │     │     │    │
│укреплением петель:       │         │          │     │     │    │
│- узкие одинарные коробки │         │          │     │     │    │
│для одного переплета      │         │          │     │ 0,83│ 1  │
│- узкие одинарные коробки │         │          │     │     │    │
│со спаренными переплетами │         │          │     │ 0,91│ 2  │
│- широкие составные короб-│         │          │     │     │    │
│ки                        │         │          │     │ 1,01│ 3  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена створок оконных пе- │1 створка│столяр    │ III │     │    │
│реплетов                  │         │строитель-│     │     │    │
│Снятие створки. Крепление │         │ный       │     │     │    │
│петель (при необходимости)│         │          │     │     │    │
│шурупами. Навеска оконной │         │          │     │     │    │
│створки с проверкой пра-  │         │          │     │     │    │
│вильности действия и необ-│         │          │     │     │    │
│ходимой пригонкой:        │         │          │     │     │    │
│- узкие одинарные коробки │         │          │     │     │    │
│для одного переплета      │         │          │     │ 0,60│ 4  │
│- узкие одинарные коробки │         │          │     │     │    │
│со спаренными переплетами │         │          │     │ 0,66│ 5  │
│- широкие составные короб-│         │          │     │     │    │
│ки                        │         │          │     │ 0,73│ 6  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт мозаичных или бе-  │1 плитка │облицов-  │ III │     │    │
│тонных подоконных плит на │         │щик-мо-   │     │     │    │
│месте                     │         │заичник   │     │     │    │
│Заделка трещин в плите с  │         │          │     │     │    │
│расчисткой и приготовлени-│         │          │     │     │    │
│ем цементного раствора    │         │          │     │ 0,37│ 7  │
│Заделка выбоин в плите и  │         │          │     │     │    │
│подправка углов с приго-  │         │          │     │     │    │
│товлением цементного      │         │          │     │     │    │
│раствора                  │         │          │     │ 0,32│ 8  │
│Шпатлевание плиты с приго-│         │          │     │     │    │
│товлением шпатлевочного   │         │          │     │     │    │
│состава, заправкой кромок,│         │          │     │     │    │
│заделкой мелких выбоин и  │         │          │     │     │    │
│царапин, зачисткой отре-  │         │          │     │     │    │
│монтированных мест карбо- │         │          │     │     │    │
│рундовым камнем           │         │          │     │ 0,48│ 9  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт форточек           │1 форточ-│столяр    │ III │ 1,00│10  │
│Снятие форточки. Пристрож-│ка       │строитель-│     │     │    │
│ка форточки к фальцам     │         │ный       │     │     │    │
│притвора. Установка уголь-│         │          │     │     │    │
│ников. Обратная навеска   │         │          │     │     │    │
│форточки                  │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт подоконных досок   │1 м щели │столяр    │ III │ 0,50│11  │
│без снятия с места        │         │строитель-│     │     │    │
│Расшивка щелей в подокон- │         │ный       │     │     │    │
│ной доске. Установка рейки│         │          │     │     │    │
│в щель с прирезкой и под- │         │          │     │     │    │
│гонкой по месту. Острожка │         │          │     │     │    │
│и крепление рейки         │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт дверных полотен    │1 кв. м  │столяр    │ III │     │    │
│Снятие дверного полотна   │полотен  │строитель-│     │     │    │
│(без снятия петель). При- │         │ный       │     │     │    │
│резка и пригонка дверных  │         │          │     │     │    │
│полотен к проему. Навеска │         │          │     │     │    │
│дверного полотна на петли.│         │          │     │     │    │
│Двери на врезных шпонках  │         │          │     │     │    │
│или в наконечник:         │         │          │     │     │    │
│- одностворные            │         │          │     │ 0,34│12  │
│- двухстворные            │         │          │     │ 0,52│13  │
│Двери на планках:         │         │          │     │     │    │
│- одностворные            │         │          │     │ 0,26│14  │
│- двухстворные            │         │          │     │ 0,39│15  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена оконных и дверных   │         │столяр    │  IV │     │    │
│петель                    │         │строитель-│     │     │    │
│Снятие оконной створки или│         │ный       │     │     │    │
│дверного полотна. Снятие  │         │          │     │     │    │
│петель (шарнирных, разъем-│         │          │     │     │    │
│ных с вынимающимися стерж-│         │          │     │     │    │
│нями) с отвинчиванием шу- │         │          │     │     │    │
│рупов. Заделка отверстий  │         │          │     │     │    │
│из-под шурупов или гнезд  │         │          │     │     │    │
│под петли. Расширение, уг-│         │          │     │     │    │
│лубление или долбление    │         │          │     │     │    │
│гнезд для петель (при не- │         │          │     │     │    │
│обходимости). Установка и │         │          │     │     │    │
│крепление петель шурупами.│         │          │     │     │    │
│Навеска оконной створки   │         │          │     │     │    │
│или дверного полотна с    │         │          │     │     │    │
│проверкой правильности    │         │          │     │     │    │
│действия и необходимой    │         │          │     │     │    │
│пригонкой:                │         │          │     │     │    │
│- оконные петли при одной │         │          │     │     │    │
│сменяемой петле в створке │1 петля  │          │     │ 0,44│16  │
│- оконные петли при двух  │         │          │     │     │    │
│сменяемых петлях в створке│2 петли  │          │     │ 0,78│17  │
│- дверные петли при одной │         │          │     │     │    │
│сменяемой петле в дверном │         │          │     │     │    │
│полотне                   │1 петля  │          │     │ 0,54│18  │
│- дверные петли при двух  │         │          │     │     │    │
│сменяемых петлях в дверном│         │          │     │     │    │
│полотне                   │2 петли  │          │     │ 1,00│19  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена наличников оконных и│1 м на-  │столяр    │ III │     │    │
│дверных проемов           │личника  │строитель-│     │     │    │
│Снятие старых наличников. │         │ный       │     │     │    │
│Установка готовых налични-│         │          │     │     │    │
│ков с прирезкой по месту: │         │          │     │     │    │
│- из мягкой древесины с   │         │          │     │     │    │
│укреплением гвоздями      │         │          │     │ 0,18│20  │
│- из мягкой древесины с   │         │          │     │     │    │
│укреплением шурупами      │         │          │     │ 0,21│21  │
│- из твердой древесины с  │         │          │     │     │    │
│навеской на крючки        │         │          │     │ 0,31│22  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Нашивка брусков на дверные│1 м брус-│столяр    │ III │ 0,14│23  │
│коробки                   │ка       │строитель-│     │     │    │
│Поперечное перепиливание и│         │ный       │     │     │    │
│острожка брусков рубанком.│         │          │     │     │    │
│Постановка брусков на ко- │         │          │     │     │    │
│робку с пришивкой гвоз-   │         │          │     │     │    │
│дями. Пристрожка брусков  │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Укрепление оконных и двер-│1 м на-  │столяр    │ III │ 0,06│24  │
│ных наличников            │личника  │строитель-│     │     │    │
│Укрепление оконных и двер-│         │ный       │     │     │    │
│ных наличников прошивкой  │         │          │     │     │    │
│гвоздями                  │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Перемазка фальцев в дере- │1 м фаль-│столяр    │ III │     │    │
│вянных переплетах         │ци       │строитель-│     │     │    │
│Очистка фальцев от старой │         │ный       │     │     │    │
│замазки. Промазка фальцев:│         │          │     │     │    │
│- замазка, приготовленная │         │          │     │     │    │
│на олифе                  │         │          │     │ 0,65│25  │
│- битумная или песковая   │         │          │     │     │    │
│замазка                   │         │          │     │ 0,84│26  │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена оконных и дверных   │1 прибор │столяр    │     │     │    │
│приборов                  │         │строитель-│     │     │    │
│- шпингалет оконный       │         │ный       │   V │ 1,40│27  │
│- пружина                 │         │          │  IV │ 0,47│28  │
│- угольники, ручки окон-  │         │          │ III │ 0,15│29  │
│ные и дверные, таблички,  │         │          │     │     │    │
│скобы                     │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена стекол              │1 м фаль-│стекольщик│  II,│ 0,23│30  │
│Выемка стекол с очисткой  │ца       │          │ III │     │    │
│фальцев и снятием штапи-  │         │          │     │     │    │
│ков. Нарезка и прирезка   │         │          │     │     │    │
│стекол. Промазка фальцев и│         │          │     │     │    │
│стекол. Вставка стекол с  │         │          │     │     │    │
│укреплением их и установ- │         │          │     │     │    │
│кой штапиков. Протирка    │         │          │     │     │    │
│стекол                    │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Вставка фанеры в оконные  │100 м    │плотник   │  II │ 9,0 │31  │
│переплеты                 │фальца   │          │     │     │    │
│Очистка фальцев. Разметка │         │          │     │     │    │
│и вырезка фанеры. Вставка │         │          │     │     │    │
│фанеры в оконные переплеты│         │          │     │     │    │
│(взамен разбитых стекол) с│         │          │     │     │    │
│закреплением гвоздями     │         │          │     │     │    │
├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┼─────┼────┤
│Промывка с протиркой сте- │100 кв. м│подсобный │     │     │    │
│кол с наружной стороны    │стекол   │рабочий   │     │     │    │
│после окраски фасада:     │         │          │     │     │    │
│- с лесов                 │         │          │   I │ 6,70│32  │
│- с вышки                 │         │          │  II │14,0 │33  │
└──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────┴─────┴────┘

2.2.6. Нормы времени на работы по ремонту лестниц,
балконов, крылец над входами в подъезд

Таблица 6

┌──────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────┬────┐
│   Наименование и состав  │ Единица  │ Состав  │Раз- │Норма│N   │
│          работы          │измерения │  звена  │ряд  │вре- │нор-│
│                          │          │         │рабо-│мени │мы  │
│                          │          │         │чих  │на   │    │
│                          │          │         │     │ед.  │    │
│                          │          │         │     │изм.,│    │
│                          │          │         │     │чел.-│    │
│                          │          │         │     │час. │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│            1             │     2    │    3    │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка выбоин в каменных │1 место   │камнетес │  IV │ 1,3 │ 1  │
│ступенях                  │задела    │         │     │     │    │
│Вырубка в поврежденных    │          │         │     │     │    │
│местах гнезд. Заготовка   │          │         │     │     │    │
│вставок из природного кам-│          │         │     │     │    │
│ня с околкой, отеской и   │          │         │     │     │    │
│обработкой поверхности.   │          │         │     │     │    │
│Установка вставок длиной  │          │         │     │     │    │
│до 150 мм в гнезда с при- │          │         │     │     │    │
│готовлением раствора      │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт железобетонных и   │1 место   │бетонщик │  II,│     │    │
│бетонных ступеней на месте│          │         │  IV │     │    │
│Расчистка в ступенях тре- │          │         │     │     │    │
│щин или выбитых мест. Уст-│          │         │     │     │    │
│ройство и разборка опалуб-│          │         │     │     │    │
│ки (в необходимых случа-  │          │         │     │     │    │
│ях). Промывка расчищенных │          │         │     │     │    │
│мест. Приготовление рас-  │          │         │     │     │    │
│твора. Заделка раствором  │          │         │     │     │    │
│мест ремонта. Затирка и   │          │         │     │     │    │
│железнение:               │          │         │     │     │    │
│- заделка трещин и мелких │          │         │     │     │    │
│выбоин                    │          │         │     │ 0,45│ 2  │
│- заделка отбитых мест    │          │         │     │ 0,86│ 3  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных железобе- │1 ступень │каменщик │  II,│ 1,8 │ 4  │
│тонных и каменных ступеней│          │         │  IV │     │    │
│Снятие ступеней с опоры с │          │         │     │     │    │
│устройством временного    │          │         │     │     │    │
│крепления вышележащей сту-│          │         │     │     │    │
│пени. Укладка новых ступе-│          │         │     │     │    │
│ней с расчисткой основания│          │         │     │     │    │
│и выверкой правильности   │          │         │     │     │    │
│установки. Заделка раство-│          │         │     │     │    │
│ром щелей между проступью │          │         │     │     │    │
│и подступенком            │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт лестничных и бал-  │1 м решет-│слесарь  │ III │ 0,6 │ 5  │
│конных решеток            │ки        │строи-   │     │     │    │
│Снятие решеток. Выправка  │          │тельный  │     │     │    │
│решеток с очисткой от кор-│          │         │     │     │    │
│розии. Расчистка гнезд.   │          │         │     │     │    │
│Установка решеток на место│          │         │     │     │    │
│с заливкой гнезд          │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Укрепление стоек металли- │1 укрепля-│бетонщик │ III │ 0,22│ 6  │
│ческих решеток ограждения │емая стой-│         │     │     │    │
│балконов, лестниц и площа-│ка        │         │     │     │    │
│док                       │          │         │     │     │    │
│Расчистка гнезд вокруг ос-│          │         │     │     │    │
│нования расшатавшейся     │          │         │     │     │    │
│стойки. Расклинивание     │          │         │     │     │    │
│стойки металлическими     │          │         │     │     │    │
│клиньями. Заливка гнезда  │          │         │     │     │    │
│цементным раствором с за- │          │         │     │     │    │
│тиркой и заглаживанием по-│          │         │     │     │    │
│верхности                 │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена ступеней в деревян- │1 ступень │плотник  │ III │ 2,9 │ 7  │
│ных лестницах             │          │         │     │     │    │
│Снятие старых негодных    │          │         │     │     │    │
│ступеней. Изготовление но-│          │         │     │     │    │
│вых ступеней. Установка на│          │         │     │     │    │
│место заготовленных ступе-│          │         │     │     │    │
│ней                       │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена отдельных частей по-│1 м       │столяр   │     │     │    │
│ручней                    │          │строи-   │     │     │    │
│Снятие сменяемой части по-│          │тельный  │     │     │    │
│ручня. Установка на место │          │         │     │     │    │
│готового поручня с подгон-│          │         │     │     │    │
│кой сопряжений. Крепление │          │         │     │     │    │
│вставок шурупами. Зачистка│          │         │     │     │    │
│мест заделок цикелей. При-│          │         │     │     │    │
│готовление шпатлевки.     │          │         │     │     │    │
│Шпатлевание и шлифование  │          │         │     │     │    │
│отремонтированной части   │          │         │     │     │    │
│поручня:                  │          │         │     │     │    │
│- прямая часть            │          │         │ III │ 0,52│ 8  │
│- закругления             │          │         │   V │ 0,53│ 9  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Изготовление поручня      │1 м       │столяр   │     │     │    │
│- прямая часть            │          │строи-   │ III │ 0,29│ 10 │
│- закругление с марша на  │          │тельный  │     │     │    │
│марш                      │          │         │   V │ 3,3 │ 11 │
│- закругление с марша на  │          │         │     │     │    │
│площадку                  │          │         │   V │ 2,9 │ 12 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Постановка заделок в тело │1 заделка │столяр   │  IV │ 0,4 │ 13 │
│поручней                  │          │строи-   │     │     │    │
│Выдалбливание поврежденных│          │тельный  │     │     │    │
│мест поручня. Изготовление│          │         │     │     │    │
│заделки длиной до 20 см.  │          │         │     │     │    │
│Постановка заделки на     │          │         │     │     │    │
│клею. Зачистка места за-  │          │         │     │     │    │
│делки циклей. Приготовле- │          │         │     │     │    │
│ние шпатлевок. Шпатлевание│          │         │     │     │    │
│и шлифование места заделки│          │         │     │     │    │
└──────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴────┘

2.2.7. Нормы времени на работы по ремонту полов

Таблица 7

┌──────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────┬────┐
│   Наименование и состав  │ Единица  │ Состав  │Раз- │Норма│N   │
│          работы          │измерения │  звена  │ряд  │вре- │нор-│
│                          │          │         │рабо-│мени │мы  │
│                          │          │         │чих  │на   │    │
│                          │          │         │     │ед.  │    │
│                          │          │         │     │изм.,│    │
│                          │          │         │     │чел.-│    │
│                          │          │         │     │час. │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│            1             │     2    │    3    │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Сплачивание неокрашенных  │          │плотник  │  II,│     │    │
│полов                     │          │         │  IV │     │    │
│Отрыв досок               │          │         │     │     │    │
│Выколачивание гвоздей за- │          │         │     │     │    │
│подлицо с нижней плос-    │          │         │     │     │    │
│костью досок. Сплачивание │          │         │     │     │    │
│досок сжимами с прибивкой │          │         │     │     │    │
│гвоздями. Заготовка и ук- │          │         │     │     │    │
│ладка вставки из доски с  │1 кв. м   │         │     │     │    │
│прибивкой гвоздями        │пола      │         │     │ 0,32│ 1  │
├──────────────────────────┼──────────┤         │     ├─────┼────┤
│Снятие плинтусов          │1 м плин- │         │     │ 0,10│ 2  │
│Установка плинтуса на ста-│туса      │         │     │     │    │
│рое место с креплением его│          │         │     │     │    │
│гвоздями                  │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена досок в полах       │1 м уло-  │плотник  │  II,│ 0,60│ 3  │
│Удаление негодных досок   │женной    │         │ III │     │    │
│(до 3 шт. в одном месте). │доски     │         │     │     │    │
│Заготовка и укладка новых │          │         │     │     │    │
│досок. Прибивка досок     │          │         │     │     │    │
│гвоздями. Пристрожка про- │          │         │     │     │    │
│весов                     │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт покрытия полов из  │1 кв. м   │облицов- │II, V│ 0,55│ 4  │
│линолеума                 │отремонти-│щик син- │     │     │    │
│Удаление старого покрытия │рованного │тетичес- │     │     │    │
│из линолеума. Расчистка   │пола      │кими ма- │     │     │    │
│основания от мастики. За- │          │териалами│     │     │    │
│готовка нового покрытия и │          │         │     │     │    │
│разогревание мастики. Ук- │          │         │     │     │    │
│ладка мастики и наклейка  │          │         │     │     │    │
│линолеума                 │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена плинтусов в отдель- │1 м плин- │плотник  │ III │ 0,31│ 5  │
│ных местах                │туса      │         │     │     │    │
│Удаление негодной части   │          │         │     │     │    │
│деревянного плинтуса. На- │          │         │     │     │    │
│резка готового плинтуса с │          │         │     │     │    │
│подгонкой по размеру. Ус- │          │         │     │     │    │
│тановка плинтуса с укреп- │          │         │     │     │    │
│лением его гвоздями       │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена галтелей в отдельных│1 м галте-│бетонщик │ III │ 0,46│ 6  │
│местах                    │ли        │         │     │     │    │
│Вырубка негодной части це-│          │         │     │     │    │
│ментной галтели. Расчистка│          │         │     │     │    │
│основания. Приготовление  │          │         │     │     │    │
│цементного раствора. Изго-│          │         │     │     │    │
│товление новой галтели с  │          │         │     │     │    │
│устройством опалубки      │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Смена лаг                 │1 м лаг   │плотник  │ III,│     │    │
│Снятие старых лаг. Выверка│          │         │  IV │     │    │
│основания. Изготовление и │          │         │     │     │    │
│осмолка прокладок и уклад-│          │         │     │     │    │
│ка толя. Нарезка лаг по   │          │         │     │     │    │
│размерам. Укладка готовых │          │         │     │     │    │
│лаг с наращиванием (в не- │          │         │     │     │    │
│обходимых случаях), с из- │          │         │     │     │    │
│готовлением сопряжений и  │          │         │     │     │    │
│выверкой по отметке и     │          │         │     │     │    │
│уровню. Временное крепле- │          │         │     │     │    │
│ние расшивками. Разметка и│          │         │     │     │    │
│выделка сопряжений лаг с  │          │         │     │     │    │
│опорами (для лаг из плас- │          │         │     │     │    │
│тин):                     │          │         │     │     │    │
│- лаги из брусков         │          │         │     │ 0,22│ 7  │
│- лаги из досок           │          │         │     │ 0,26│ 8  │
│- лаги из пластин         │          │         │     │ 0,35│ 9  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт бетонных полов     │1 кв. м   │бетонщик │  II,│ 1,3 │10  │
│Разборка отдельных мест   │отремонти-│         │  IV │     │    │
│бетонного пола вручную.   │рованного │         │     │     │    │
│Устройство подготовки из  │пола      │         │     │     │    │
│кусков старого бетона с   │          │         │     │     │    │
│разравниванием, трамбова- │          │         │     │     │    │
│нием и поливкой водой. За-│          │         │     │     │    │
│ливка ремонтируемых мест  │          │         │     │     │    │
│готовым раствором с уплот-│          │         │     │     │    │
│нением массы вручную и вы-│          │         │     │     │    │
│равниванием поверхности   │          │         │     │     │    │
│рейкой                    │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка выбоин в цементных│1 кв. м   │бетонщик │  II,│ 0,95│11  │
│полах                     │пола      │         │  IV │     │    │
│Вырубка, расчистка и сма- │          │         │     │     │    │
│чивание поврежденных мест.│          │         │     │     │    │
│Приготовление раствора.   │          │         │     │     │    │
│Заделка выбоин раствором. │          │         │     │     │    │
│Железнение заделанной по- │          │         │     │     │    │
│верхности                 │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт поверхности цемент-│1 кв. м   │бетонщик │  II,│ 0,70│12  │
│ных полов                 │пола      │         │  IV │     │    │
│Очистка и насечка поверх- │          │         │     │     │    │
│ности. Смачивание поверх- │          │         │     │     │    │
│ности. Приготовление це-  │          │         │     │     │    │
│ментного раствора вручную.│          │         │     │     │    │
│Нанесение раствора с раз- │          │         │     │     │    │
│равниванием. Железнение   │          │         │     │     │    │
│поверхности               │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт дощатых полов      │100 м за- │плотник  │ III │ 8,60│13  │
│вставкой реек             │деланных  │         │     │     │    │
│Расчистка щелей от грязи, │щелей     │         │     │     │    │
│шпатлевки и краски. Под-  │          │         │     │     │    │
│гонка и вставка реек с    │          │         │     │     │    │
│креплением гвоздями. Ос-  │          │         │     │     │    │
│трожка отремонтированных  │          │         │     │     │    │
│мест рубанком             │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Снятие старого линолеума  │100 кв. м │облицов- │  II │ 7,10│14  │
│Снятие старого линолеума. │пола      │щик син- │     │     │    │
│Очистка его от мастики или│          │тетичес- │     │     │    │
│клея. Свертывание линолеу-│          │кими ма- │     │     │    │
│ма в рулоны               │          │териалами│     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Разборка покрытия полов из│1 кв. м   │облицов- │  II │ 0,31│15  │
│поливинилхлоридных плиток │пола      │щик син- │     │     │    │
│Отделение плиток от осно- │          │тетичес- │     │     │    │
│вания с помощью шпателя и │          │кими ма- │     │     │    │
│вырубка их при необходи-  │          │териалами│     │     │    │
│мости с помощью стамески  │          │         │     │     │    │
│или зубила. Очистка осно- │          │         │     │     │    │
│вания от мастики с помощью│          │         │     │     │    │
│скребка или шпателя       │          │         │     │     │    │
└──────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴────┘

2.2.8. Нормы времени на работы по наружной отделке зданий

Таблица 8

┌──────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────┬────┐
│   Наименование и состав  │ Единица  │ Состав  │Раз- │Норма│N   │
│          работы          │измерения │  звена  │ряд  │вре- │нор-│
│                          │          │         │рабо-│мени │мы  │
│                          │          │         │чих  │на   │    │
│                          │          │         │     │ед.  │    │
│                          │          │         │     │изм.,│    │
│                          │          │         │     │чел.-│    │
│                          │          │         │     │час. │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│            1             │     2    │    3    │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Очистка поверхности фаса- │100 кв. м │песко-   │ III,│     │    │
│дов с помощью пескоструй- │очищенной │струйщик │  IV │     │    │
│ного аппарата             │поверх-   │         │     │     │    │
│Заполнение аппарата песком│ности     │         │     │     │    │
│с просеиванием его вруч-  │          │         │     │     │    │
│ную. Установка инвентарных│          │         │     │     │    │
│щитов в оконные проемы для│          │         │     │     │    │
│защиты остекления. Очистка│          │         │     │     │    │
│поверхности фасада струей │          │         │     │     │    │
│песка. Подъем и спуск     │          │         │     │     │    │
│шлангов по высоте и пере- │          │         │     │     │    │
│мещение их по ярусам ле-  │          │         │     │     │    │
│сов:                      │          │         │     │     │    │
│- гладкая поверхность     │          │         │     │ 9,0 │ 1  │
│- отделанная рустами или  │          │         │     │     │    │
│под "шубу"                │          │         │     │11,0 │ 2  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт декоративной штука-│1 кв. м   │штукатур │II, V│     │    │
│турки фасадов отдельными  │          │         │     │     │    │
│местами                   │          │         │     │     │    │
│Простукивание поверхности.│          │         │     │     │    │
│Отбивка старой штукатурки.│          │         │     │     │    │
│Насечка и смачивание по-  │          │         │     │     │    │
│верхности водой. Нанесение│          │         │     │     │    │
│подготовительного слоя с  │          │         │     │     │    │
│разравниванием и нарезкой │          │         │     │     │    │
│борозд. Нанесение отделоч-│          │         │     │     │    │
│ного слоя. Поливка отре-  │          │         │     │     │    │
│монтированных мест:       │          │         │     │     │    │
│- стены гладкие           │          │         │     │ 2,7 │ 3  │
│- столбы, пилястры, глад- │          │         │     │     │    │
│кие колонны и криволиней- │          │         │     │     │    │
│ные поверхности           │          │         │     │ 3,5 │ 4  │
│- столбы и пилястры с про-│          │         │     │     │    │
│резкой рустов             │          │         │     │ 4,2 │ 5  │
│- стены с прорезкой рустов│          │         │     │ 4,8 │ 6  │
│- оконные и дверные чет-  │          │         │     │     │    │
│верти, тяги и колонны с   │          │         │     │     │    │
│каннелюрами               │          │         │     │ 6,7 │ 7  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт обыкновенной штука-│1 кв. м   │штукатур │     │     │    │
│турки кирпичных и бетонных│отремонти-│         │     │     │    │
│фасадов                   │рованной  │         │     │     │    │
│Простукивание поверхности │поверхнос-│         │     │     │    │
│и отбивка слабодержащейся │ти        │         │     │     │    │
│штукатурки. Насечка по-   │          │         │     │     │    │
│верхности. Смачивание по- │          │         │     │     │    │
│верхности водой. Оштукату-│          │         │     │     │    │
│ривание отдельных мест.   │          │         │     │     │    │
│Прорезка рустов (при рус- │          │         │     │     │    │
│тованных фасадах):        │          │         │     │     │    │
│- стены гладкие           │          │         │     │ 1,5 │ 8  │
│- столбы, пилястры гладкие│          │         │  II,│     │    │
│                          │          │         │  IV │ 2,3 │ 9  │
│- гладкие колонны, криво- │          │         │     │     │    │
│линейные поверхности      │          │         │II, V│ 2,3 │ 10 │
│- оконные и дверные чет-  │          │         │  II,│     │    │
│верти                     │          │         │  IV,│     │    │
│                          │          │         │  IV │ 2,5 │ 11 │
│- стены с прорезкой рустов│          │         │II, V│ 2,6 │ 12 │
│- столбы и пилястры с про-│          │         │     │     │    │
│резкой рустов             │          │         │II, V│ 3,1 │ 13 │
│- тяги и колонны с канне- │          │         │  II,│     │    │
│люрами                    │          │         │V, V │ 3,7 │ 14 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт обыкновенной штука-│1 кв. м   │штукатур │  II,│ 1,7 │ 15 │
│турки деревянных гладких  │отремонти-│         │  IV │     │    │
│фасадов                   │рованной  │         │     │     │    │
│Простукивание поверхности │поверхнос-│         │     │     │    │
│и отбивка слабодержащейся │ти        │         │     │     │    │
│штукатурки. Очистка по-   │          │         │     │     │    │
│верхности. Частичная при- │          │         │     │     │    │
│бивка новой драни. Ошту-  │          │         │     │     │    │
│катуривание отдельных мест│          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Оштукатуривание поверхнос-│1 кв. м   │штукатур │  II,│ 1,1 │ 16 │
│ти дымовых труб и патруб- │трубы или │         │  IV │     │    │
│ков                       │патрубка  │         │     │     │    │
│Навеска правил. Оштукату- │          │         │     │     │    │
│ривание поверхности труб и│          │         │     │     │    │
│патрубков. Снятие правил. │          │         │     │     │    │
│Разделка распушек         │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Окрашивание оштукатуренных│100 кв. м │маляр    │  II,│     │    │
│фасадов водными составами │обработан-│строи-   │ III │     │    │
│Известковое окрашивание   │ной по-   │тельный  │     │     │    │
│Очистка набела вручную при│верхности │         │     │     │    │
│окрашивании. Сглаживание  │          │         │     │     │    │
│поверхности торцом дерева │          │         │     │     │    │
│или лещадью. Расшивка тре-│          │         │     │     │    │
│щин. Промазка трещин и вы-│          │         │     │     │    │
│боин. Шлифование подмазки.│          │         │     │     │    │
│Грунтование кистью. Окра- │          │         │     │     │    │
│шивание кистью известковым│          │         │     │     │    │
│составом:                 │          │         │     │     │    │
│- гладкие фасады          │          │         │     │12,51│ 17 │
│- фасады с рустами и орна-│          │         │     │     │    │
│ментованные               │          │         │     │14,92│ 18 │
├──────────────────────────┤          │         ├─────┼─────┼────┤
│Казеиновое окрашивание    │          │         │  II,│     │    │
│Очистка набела вручную при│          │         │ III,│     │    │
│окрашивании. Сглаживание  │          │         │  IV │     │    │
│поверхности торцом дерева │          │         │     │     │    │
│или лещадью. Расшивка тре-│          │         │     │     │    │
│щин. Промазка трещин и вы-│          │         │     │     │    │
│боин. Шлифование подмазки.│          │         │     │     │    │
│Грунтование кистью первое.│          │         │     │     │    │
│Грунтование кистью второе │          │         │     │     │    │
│с подцветкой. Окрашивание │          │         │     │     │    │
│кистью казеиновым соста-  │          │         │     │     │    │
│вом:                      │          │         │     │     │    │
│- гладкие фасады          │          │         │     │15,51│ 19 │
│- фасады с рустами и орна-│          │         │     │     │    │
│ментованные               │          │         │     │18,22│ 20 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Окрашивание кирпичных фа- │100 кв. м │маляр    │  II,│     │    │
│садов водными составами   │обработан-│строи-   │ III │     │    │
│Очистка набела вручную.   │ной по-   │тельный  │     │     │    │
│Смачивание поверхности во-│верхности │         │     │     │    │
│дой. Грунтование кистью.  │          │         │     │     │    │
│Окрашивание кистью:       │          │         │     │     │    │
│- гладкие фасады          │          │         │     │10,8 │ 21 │
│- фасады с рустами        │          │         │     │12,5 │ 22 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Окрашивание деревянных фа-│100 кв. м │маляр    │  II,│ 7,3 │ 23 │
│садов водными составами   │обработан-│строи-   │ III │     │    │
│Очистка набела вручную.   │ной по-   │тельный  │     │     │    │
│Грунтование кистью. Окра- │верхности │         │     │     │    │
│шивание кистью            │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Окрашивание фасадов сили- │100 кв. м │маляр    │  II,│     │    │
│катными красками          │обработан-│строи-   │ III,│     │    │
│Очистка поверхности от    │ной по-   │тельный  │  IV │     │    │
│загрязнений и отстающей   │верхности │         │     │     │    │
│краски вручную. Подмазыва-│          │         │     │     │    │
│ние выбоин, трещин и рас- │          │         │     │     │    │
│чищенных мест. Шлифование │          │         │     │     │    │
│подмазки. Грунтование     │          │         │     │     │    │
│кистью. Окрашивание кис-  │          │         │     │     │    │
│тью:                      │          │         │     │     │    │
│- гладкие кирпичные фасады│          │         │     │22,8 │ 24 │
│- гладкие оштукатуренные  │          │         │     │35,1 │ 25 │
│- рустованные кирпичные   │          │         │     │     │    │
│фасады                    │          │         │     │29,5 │ 26 │
│- рустованные оштукатурен-│          │         │     │     │    │
│ные фасады                │          │         │     │45,3 │ 27 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Окрашивание спецсоставом с│100 м сты-│маляр    │  IV │ 2,5 │ 28 │
│алюминиевой пудрой стыков │ков       │строи-   │     │     │    │
│крупнопанельных зданий    │          │тельный  │     │     │    │
│Окрашивание стыков за один│          │         │     │     │    │
│раз кистью. Перемещение   │          │         │     │     │    │
│люльки по вертикали       │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Окрашивание спецсоставом с│100 кв. м │маляр    │  II,│     │    │
│алюминиевой пудрой метал- │окрашивае-│строи-   │ III,│     │    │
│лических поверхностей     │мой по-   │тельный  │  IV │     │    │
│Очистка поверхности от    │верхности │         │     │     │    │
│загрязнений. Расчистка от-│          │         │     │     │    │
│стающей краски. Выправка  │          │         │     │     │    │
│поверхности лаковой подма-│          │         │     │     │    │
│зочной пастой. Окрашивание│          │         │     │     │    │
│кистью:                   │          │         │     │     │    │
│- пояски, сандрики, подо- │          │         │     │     │    │
│конные отливы             │          │         │     │23,7 │ 29 │
│- водосточные трубы       │          │         │     │30,7 │ 30 │
│- вентиляционные воздухо- │          │         │     │     │    │
│воды                      │          │         │     │37   │ 31 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Укрепление слабодержащихся│1 кирпич  │штукатур │ III │ 0,09│ 32 │
│кирпичей или облицовочных │или 1     │         │     │     │    │
│плиток на фасадах         │плитка    │         │     │     │    │
│Простукивание и снятие    │          │         │     │     │    │
│слабодержащихся кирпичей  │          │         │     │     │    │
│или облицовочных плиток,  │          │         │     │     │    │
│очистка их. Укрепление    │          │         │     │     │    │
│кирпичей или облицовочных │          │         │     │     │    │
│плиток на растворе        │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Масляная окраска крыш и их│1 кв. м   │маляр    │  II,│     │    │
│конструктивных элемен-    │окрашенной│строи-   │ III │     │    │
│тов <*>                   │поверхнос-│тельный  │     │     │    │
│Очистка поверхности от    │ти        │         │     │     │    │
│загрязнения, ржавчины и   │          │         │     │     │    │
│окалины. Расчистка отстаю-│          │         │     │     │    │
│щей краски. Проолифка рас-│          │         │     │     │    │
│чищенных мест. Подмазка.  │          │         │     │     │    │
│Шлифовка подмазанных мест.│          │         │     │     │    │
│Окраска за 1 раз:         │          │         │     │     │    │
│- крыши                   │          │         │     │ 0,14│ 33 │
│- трубы водосточные       │          │         │     │ 0,22│ 34 │
│- пояски, сандрики, окон- │          │         │     │     │    │
│ные отливы                │          │         │     │ 0,12│ 35 │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт штукатурки дымовых │1 кв. м   │штукатур │  II,│ 1,29│ 36 │
│труб                      │дымовых   │         │  IV │     │    │
│Простукивание и отбивка   │труб      │         │     │     │    │
│слабодержащейся старой    │          │         │     │     │    │
│штукатурки (по мере надоб-│          │         │     │     │    │
│ности). Оштукатуривание   │          │         │     │     │    │
│поверхности труб (сверх   │          │         │     │     │    │
│крыши). Разделка распушек │          │         │     │     │    │
└──────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴────┘

--------------------------------
<*> При окраске за 2 раза добавлять к норме времени 0,04 чел.-час.

2.2.9. Нормы времени на работы по внутренней отделке зданий

Таблица 9

┌──────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────┬────┐
│   Наименование и состав  │ Единица  │ Состав  │Раз- │Норма│N   │
│          работы          │измерения │  звена  │ряд  │вре- │нор-│
│                          │          │         │рабо-│мени │мы  │
│                          │          │         │чих  │на   │    │
│                          │          │         │     │ед.  │    │
│                          │          │         │     │изм.,│    │
│                          │          │         │     │чел.-│    │
│                          │          │         │     │час. │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│             1            │    2     │    3    │  4  │  5  │ 6  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт внутренней штука-  │1 кв. м   │штукатур │  II,│     │    │
│турки отдельными местами  │отремонти-│         │  IV │     │    │
│Простукивание и отбивка   │рованной  │         │     │     │    │
│слабодержащейся старой    │поверхнос-│         │     │     │    │
│штукатурки (по мере надоб-│ти        │         │     │     │    │
│ности). Очистка, смачива- │          │         │     │     │    │
│ние и подготовка поверх-  │          │         │     │     │    │
│ности (насечкой или час-  │          │         │     │     │    │
│тичной пробивкой драни).  │          │         │     │     │    │
│Оштукатуривание отдельных │          │         │     │     │    │
│мест. Отделка усенков,    │          │         │     │     │    │
│лузг, ребер и фасок:      │          │         │     │     │    │
│- стены                   │          │         │     │ 1,85│ 1  │
│- потолки                 │          │         │     │ 2,00│ 2  │
│- столбы, пилястры, колон-│          │         │     │     │    │
│ны                        │          │         │     │ 1,80│ 3  │
│- откосы                  │          │         │     │ 2,40│ 4  │
│- карнизы, падуги и тяги  │          │         │     │     │    │
│горизонтальные            │          │         │     │ 3,00│ 5  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Ремонт облицовки стен и   │1 кв. м   │штукатур │  II,│     │    │
│потолков плитами сухой    │отремонти-│         │ III │     │    │
│штукатурки                │рованной  │         │     │     │    │
│Определение поврежденных  │поверхнос-│         │     │     │    │
│мест простукиванием. Уда- │ти        │         │     │     │    │
│ление негодных листов.    │          │         │     │     │    │
│Разметка и нарезка листов │          │         │     │     │    │
│по размеру. Подгонка лис- │          │         │     │     │    │
│тов по месту с прибивкой  │          │         │     │     │    │
│гвоздями. Заделка швов    │          │         │     │     │    │
│гипсовым раствором:       │          │         │     │     │    │
│- стены                   │          │         │     │ 0,32│ 6  │
│- потолки                 │          │         │     │ 0,40│ 7  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Перетирка штукатурки по-  │1 кв. м   │штукатур │  II,│     │    │
│верхности стен и потолков │отремонти-│         │ III │     │    │
│Смачивание поверхности.   │рованной  │         │     │     │    │
│Соскабливание краски или  │поверхнос-│         │     │     │    │
│обоев. Расшивка трещин.   │ти        │         │     │     │    │
│Перетирка штукатурки:     │          │         │     │     │    │
│- стены и перегородки     │          │         │     │ 0,27│ 8  │
│- потолки                 │          │         │     │ 0,32│ 9  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Заделка отверстий при сме-│одно от-  │штукатур │  II,│ 0,78│10  │
│не отдельных участков труб│верстие   │         │  IV │     │    │
│(при переходе их через пе-│          │         │     │     │    │
│рекрытия и перегородки)   │          │         │     │     │    │
│Заделка цементным раство- │          │         │     │     │    │
│ром и оштукатуривание мест│          │         │     │     │    │
│прохода труб отопления,   │          │         │     │     │    │
│водопровода и канализации │          │         │     │     │    │
│с двух сторон             │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Клеевая окраска стен и по-│1 кв. м   │маляр    │  II,│     │    │
│толков                    │окрашенной│строи-   │ III │     │    │
│Простая окраска           │поверхнос-│тельный  │     │     │    │
│Очистка поверхности от    │ти        │         │     │     │    │
│загрязнения и удаление пя-│          │         │     │     │    │
│тен. Сглаживание поверхно-│          │         │     │     │    │
│сти со смачиванием водой. │          │         │     │     │    │
│Расшивка трещин, подмазка │          │         │     │     │    │
│выбоин и трещин со шли-   │          │         │     │     │    │
│фовкой подмазанных мест.  │          │         │     │     │    │
│Огрунтовка и окраска кле- │          │         │     │     │    │
│евым составом за 1 раз:   │          │         │     │     │    │
│- стены                   │          │         │     │ 0,10│11  │
│- потолки                 │          │         │     │ 0,14│12  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Улучшенная окраска        │1 кв. м   │маляр    │  II,│     │    │
│Очистка поверхности от    │окрашенной│строи-   │  IV │     │    │
│загрязнения и удаление пя-│поверхнос-│тельный  │     │     │    │
│тен. Сглаживание поверхно-│ти        │         │     │     │    │
│сти со смачиванием водой. │          │         │     │     │    │
│Расшивка трещин, подмазка │          │         │     │     │    │
│выбоин и трещин со шлифов-│          │         │     │     │    │
│кой. Шпаклевка подмазанных│          │         │     │     │    │
│мест. Шлифовка прошпакле- │          │         │     │     │    │
│ванных мест. Огрунтовка и │          │         │     │     │    │
│окраска клеевым составом  │          │         │     │     │    │
│за 1 раз:                 │          │         │     │     │    │
│- стены                   │          │         │     │ 0,17│13  │
│- потолки                 │          │         │     │ 0,22│14  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Известковая окраска ранее │1 кв. м   │маляр    │  II,│     │    │
│окрашенных поверхностей   │окрашенной│строи-   │ III │     │    │
│Очистка поверхностей от   │поверхнос-│тельный  │     │     │    │
│загрязнения и удаление пя-│ти        │         │     │     │    │
│тен. Сглаживание поверхно-│          │         │     │     │    │
│сти со смачиванием водой. │          │         │     │     │    │
│Расшивка трещин, подмазка │          │         │     │     │    │
│выбоин и трещин со шлифов-│          │         │     │     │    │
│кой подмазанных мест. Ог- │          │         │     │     │    │
│рунтовка и окраска извест-│          │         │     │     │    │
│ковым составом:           │          │         │     │     │    │
│- стены                   │          │         │     │ 0,13│14  │
│- потолки                 │          │         │     │ 0,16│16  │
│- стояки, трубы           │          │         │     │ 0,15│17  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Масляная окраска ранее ок-│1 кв. м   │маляр    │  II,│     │    │
│рашенных поверхностей     │окрашенной│строи-   │ III │     │    │
│Простая окраска           │поверхнос-│тельный  │     │     │    │
│Очистка поверхности от    │ти        │         │     │     │    │
│загрязнения. Расчистка от-│          │         │     │     │    │
│стающей краски. Расшивка  │          │         │     │     │    │
│трещин. Проолифка расчи-  │          │         │     │     │    │
│щенных мест и выбоин. Шли-│          │         │     │     │    │
│фовка подмазанных мест.   │          │         │     │     │    │
│Шпаклевка расчищенных и   │          │         │     │     │    │
│подмазанных мест. Огрун-  │          │         │     │     │    │
│товка прошпаклеванных и   │          │         │     │     │    │
│подмазанных мест. Окраска:│          │         │     │     │    │
│- стены                   │          │         │     │ 0,44│18  │
│- потолки                 │          │         │     │ 0,48│19  │
│- полы                    │          │         │     │ 0,24│20  │
│- окна                    │          │         │     │ 0,81│21  │
│- двери                   │          │         │     │ 0,53│22  │
├──────────────────────────┤          │         ├─────┼─────┼────┤
│Улучшенная окраска        │          │         │  II,│     │    │
│Очистка поверхности от за-│          │         │  IV │     │    │
│грязнения. Расчистка от-  │          │         │     │     │    │
│стающей краски. Расшивка  │          │         │     │     │    │
│трещин. Проолифка расчи-  │          │         │     │     │    │
│щенных мест и выбоин. Шли-│          │         │     │     │    │
│фовка подмазанных мест.   │          │         │     │     │    │
│Шпаклевка расчищенных и   │          │         │     │     │    │
│подмазанных мест. Шлифовка│          │         │     │     │    │
│шпаклевки. Огрунтовка про-│          │         │     │     │    │
│шпаклеванных и подмазанных│          │         │     │     │    │
│мест. Флейцевание, шлифов-│          │         │     │     │    │
│ка. Первая окраска и флей-│          │         │     │     │    │
│цевание. Шлифовка шкуркой │          │         │     │     │    │
│окрашенной поверхности.   │          │         │     │     │    │
│Вторая окраска и флейцева-│          │         │     │     │    │
│ние:                      │          │         │     │     │    │
│- стены                   │          │         │     │ 0,52│23  │
│- потолки                 │          │         │     │ 0,59│24  │
│- полы                    │          │         │     │ 0,36│25  │
│- окна                    │          │         │     │ 0,99│26  │
│- двери                   │          │         │     │ 0,70│27  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Масляная окраска ранее ок-│1 кв. м   │маляр    │  II,│     │    │
│рашенных металлических по-│окрашенной│строи-   │ III │     │    │
│верхностей                │поверхнос-│тельный  │     │     │    │
│Очистка поверхности от    │ти        │         │     │     │    │
│загрязнений, ржавчины,    │          │         │     │     │    │
│окалины. Расчистка поверх-│          │         │     │     │    │
│ности от отстающей краски │          │         │     │     │    │
│(до 30%). Проолифка расчи-│          │         │     │     │    │
│щенных мест. Подмазка.    │          │         │     │     │    │
│Шлифовка подмазанных мест.│          │         │     │     │    │
│Окраска за 2 раза:        │          │         │     │     │    │
│- радиаторы, конвекторы и │          │         │     │     │    │
│другие приборы отопления  │          │         │     │ 0,50│28  │
│- трубы отопления, водо-  │          │         │     │     │    │
│провода, канализации      │          │         │     │ 0,49│29  │
│- решетки                 │          │         │     │ 0,62│30  │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Масляная (улучшенная) ок- │1 кв. м   │маляр    │  II,│ 0,38│31  │
│раска плинтусов и галтелей│плинтуса  │строи-   │  IV │     │    │
│Очистка поверхности от    │или галте-│тельный  │     │     │    │
│загрязнения. Шпаклевка с  │ли        │         │     │     │    │
│подмазкой зазоров в местах│          │         │     │     │    │
│примыкания плинтусов к    │          │         │     │     │    │
│стенам. Шлифовка прошпак- │          │         │     │     │    │
│леванной поверхности. Ог- │          │         │     │     │    │
│рунтовка. Окраска за 2    │          │         │     │     │    │
│раза                      │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Окрашивание масляными сос-│100 м     │маляр    │  II,│12,4 │32  │
│тавами деревянных поручней│поручня   │строи-   │  IV │     │    │
│Очистка поверхности от    │          │тельный  │     │     │    │
│загрязнений. Грунтование  │          │         │     │     │    │
│кистью. Шлифование грун-  │          │         │     │     │    │
│товки. Окрашивание кистью │          │         │     │     │    │
│за 2 раза                 │          │         │     │     │    │
├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┼────┤
│Окрашивание масляными сос-│100 кв. м │маляр    │  II,│38,0 │33  │
│тавами торцов лестничных  │окрашенной│строи-   │  IV │     │    │
│маршей и площадок         │поверхнос-│тельный  │     │     │    │
│Очистка поверхности от    │ти        │         │     │     │    │
│загрязнений. Грунтование  │          │         │     │     │    │
│кистью. Шлифование грун-  │          │         │     │     │    │
│товки. Окрашивание кистью │          │         │     │     │    │
└──────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┴────┘

2.2.10. Укрупненные нормативы численности по ремонту
конструктивных элементов жилых зданий

Укрупненные нормативы численности установлены в объемах работ, выполняемых одним рабочим соответствующей профессии в течение годовой нормы рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе, и разработаны с учетом наиболее полного и рационального использования рабочего времени.
Нормативы установлены дифференцировано по профессиям рабочих и группам зданий в зависимости от материала стен.
Данными нормативами предусмотрено выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту конструктивных элементов жилых зданий, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций.

Таблица 10

┌────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│    Наименование    │     Единица    │Нормативная численность│
│ основных профессий │    измерения   │ на единицу измерения, │
│      рабочих       │                │         чел.          │
│                    │                ├───────┬───────┬───────┤
│                    │                │кирпич-│крупно-│дере-  │
│                    │                │ные и  │панель-│вянные │
│                    │                │камен- │ные    │здания │
│                    │                │ные    │блочные│и из   │
│                    │                │здания │здания │других │
│                    │                │       │       │матери-│
│                    │                │       │       │алов   │
├────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│          1         │        2       │   3   │   4   │   5   │
├────────────────────┼────────────────┼───────┴───────┴───────┼──┐
│Кровельщик по сталь-│1000 кв. м кров-│                       │  │
│ным кровлям котель- │ли из кровельной│         0,0685        │ 1│
│ной                 │стали           │                       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──┤
│Кровельщик по рулон-│1000 кв. м кров-│                       │  │
│ным кровлям и по    │ли из рубероида,│         0,0763        │ 2│
│кровлям из штучных  │толя и других   │                       │  │
│материалов          │рулонных матери-│                       │  │
│                    │алов            │                       │  │
│                    ├────────────────┼───────────────────────┼──┤
│                    │1000 кв. м кров-│                       │  │
│                    │ли из шифера,   │         0,0595        │ 3│
│                    │асбоцемента,    │                       │  │
│                    │черепицы и про- │                       │  │
│                    │чих материалов  │                       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────────────┬───────┼──┤
│Бетонщик            │1000 кв. м общей│   0,00376     │0,00096│ 4│
│                    │площади         │               │       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────┬───────┼───────┼──┤
│Изолировщик на гид- │1000 кв. м общей│   -   │0,0009 │   -   │ 5│
│роизоляции          │площади         │       │       │       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼──┤
│Каменщик            │1000 кв. м общей│0,0227 │0,0111 │   -   │ 6│
│                    │площади         │       │       │       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼──┤
│Маляр строительный  │1000 кв. м общей│0,02048│0,02295│0,02485│ 7│
│                    │площади         │       │       │       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┴───────┼──┤
│Монтажник по монтажу│1000 кв. м общей│   -   │    0,00612    │ 8│
│стальных и железобе-│площади         │       │               │  │
│тонных конструкций  │                │       │               │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────┴───────────────┼──┤
│Облицовщик-плиточ-  │1000 кв. м общей│                       │  │
│ник                 │площади         │         0,0043        │ 9│
├────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──┤
│Облицовщик синтети- │1000 кв. м общей│         0,00046       │10│
│ческими материалами │площади         │                       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┼──┤
│Печник              │1000 кв. м общей│                       │  │
│                    │площади жилищно-│         0,0068        │11│
│                    │го фонда с печ- │                       │  │
│                    │ным отоплением  │                       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────┬───────┬───────┼──┤
│Плотник             │1000 кв. м общей│0,03065│0,00539│0,03487│12│
│                    │площади         │       │       │       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────┴───────┴───────┼──┤
│Паркетчик           │1000 кв. м общей│                       │  │
│                    │площади жилищно-│                       │  │
│                    │го фонда, с пар-│         0,0028        │13│
│                    │кетными полами  │                       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────────────┬───────┼──┤
│Слесарь строительный│1000 кв. м общей│     0,0008    │   -   │14│
│                    │площади         │               │       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────────────┴───────┼──┤
│Стекольщик          │1000 кв. м общей│         0,027         │15│
│                    │площади         │                       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────┬───────┬───────┼──┤
│Столяр строительный │1000 кв. м общей│0,02493│0,00888│0,04185│16│
│                    │площади         │       │       │       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼──┤
│Штукатур            │1000 кв. м общей│ 0,0197│ 0,0018│0,02277│17│
│                    │площади         │       │       │       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────┴───────┼───────┼──┤
│Электрогазосварщик  │1000 кв. м общей│     0,01631   │0,0162 │18│
│                    │площади         │               │       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────────────┴───────┼──┤
│Подсобный рабочий   │1000 кв. м общей│                       │  │
│                    │площади чердаков│         0,0263        │19│
│                    │и подвалов      │                       │  │
├────────────────────┼────────────────┼───────┬───────┬───────┼──┤
│                    │                │   а   │   б   │   в   │  │
└────────────────────┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴──┘

Примечания. 1. При расчете нормативной численности рабочих в общую площадь здания включается общая площадь квартир, общая площадь мест общего пользования (межэтажные лестничные клетки, лестницы, коридоры), общая площадь нежилых помещений (торговые, складские, производственные, офисные, культурно-бытовые помещения). При этом общая площадь мест общего пользования и нежилых помещений учитывается с коэффициентом 0,5.
2. Нормы установлены для домов со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет. При обслуживании домов со сроком службы до 10 лет к нормативам численности применяется коэффициент 0,9; при обслуживании домов со сроком эксплуатации свыше 30 лет - 1,1.

Приложение 1

ПРИМЕР РАСЧЕТА
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ РЕМОНТОМ КОНСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

N   
нор-
мы  	  Наименование работ 	Измери-
тель   	Норма  
време- 
ни,    
чел.-  
час.   	Годовой объем
выполняемых  
работ в изме-
рителе       
(гр. 3)      	Средне-
годовые
затра- 
ты,    
чел.-  
час.   
(гр. 4 
x      
гр. 5) 	
 1  	          2          	   3   	   4   	      5      	   6   	
 1. 	Ремонт перекрытий    					
1.1.	Смена местами нака-  
тов в чердачных пере-
крытиях              	кв. м  
наката 	  1,93 	      200    	  386  	
1.2.	Усиление балок по    
всей длине           	1 м    
доски  	  0,45 	      300    	  135  	
1.3.	Утепление металли-   
ческих балок чердач- 
ного перекрытия      	100 м  
короба 	 20    	      500    	  100  	
 2. 	Ремонт крыш и кровель					
2.1.	Смена концов стро-   
пильных ног          	1 м    
сменяе-
мой    
части  	  1,8  	      350    	  630  	
2.2.	Смена отдельных час- 
тей подстропильных   
брусьев              	1 м    
сменяе-
мой    
части  	  1,3  	      400    	  520  	
2.3.	Укрепление стропиль- 
ных ног              	1 м ук-
репляе-
мой    
части  	  0,3  	      200    	   60  	
2.4.	Смена местами        
обрешетки из         
дощатого сплошного   
настила              	1 кв. м
обре-  
шетки  	  1,04 	      450    	  468  	
	ИТОГО                				 2299  	

Нормативная численность плотников = 2299 : 1995 x 1,12 ~= 1 чел., где:
1995 - годовой фонд рабочего времени (в часах);
1,12 - коэффициент планируемых невыходов (принят условно).

ЧАСТЬ 4

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДРЯДЧИКОВ, ЗАНЯТЫХ СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Общая часть

1.1. О содержании и ремонте жилищного фонда

1.1.1. Законодательство Российской Федерации закрепило направление жилищной политики, предусматривающее демонополизацию и развитие конкуренции в сфере оказания услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда через привлечение на конкурсной основе предприятий и организаций любых форм собственности, включая муниципальные.
Создание конкурентной среды зависит от эффективного разделения функций между собственниками жилищного фонда (или организациями, уполномоченными выступать от лица собственника), управляющими компаниями и подрядными жилищными организациями.
1.1.2. Проведение конкурсного отбора подрядчиков для текущего обслуживания жилья и проведения капитального ремонта обеспечивает повышение эффективности использования финансовых ресурсов, при этом муниципальные предприятия по обслуживанию жилья как самостоятельные хозяйственные объекты не должны быть жестко закреплены за какой-либо определенной территорией.
1.1.3. Главные условия успешного проведения конкурсов:
- квалифицированный подбор группы домов, выставляемых на конкурс;
- объективное определение стартовой цены выставляемых на конкурс работ;
- проведение активной информационной компании;
- конкретные критерии отбора подрядчиков;
- постоянно действующие комиссии по конкурсному отбору подрядчиков.
Благоприятная ситуация для начала организации конкурсного отбора складывается во время приемки ведомственного жилищного фонда в муниципальную собственность.
Договорная цена на выполнение подрядных работ, полученная конкурсным путем, должна являться ориентиром стоимости услуг по содержанию жилищного фонда, который обслуживается без конкурсного отбора подрядчика.
Развитие конкурентных принципов обслуживания жилья создает предпосылки для приватизации муниципальных предприятий по обслуживанию жилищного фонда. Причем, чем больше конкуренции будет в сфере обслуживания жилья, тем меньше ограничений должно быть в приватизации муниципальных предприятий.
1.1.4. В малых городах и муниципальных образованиях, включая сельские населенные пункты, подходы к проблемам демонополизации и формирования конкурентной среды могут существенно отличаться от подходов к этим проблемам в больших городах.
Главным критерием в выборе той или иной структуры управления должна быть экономическая целесообразность и минимизация стоимости услуг ЖКХ.
1.1.5. Основной функцией подрядной организации является качественное выполнение работ по содержанию и ремонту жилищного фонда. В состав основных работ по договору подряда входят:
- проведение профилактических осмотров (обследований) жилищного фонда, инженерного оборудования, придомовых территорий;
- наладка инженерного оборудования обслуживаемых зданий;
- работы аварийного характера в жилых зданиях;
- подготовка жилых зданий к сезонной эксплуатации;
- выполнение планово-предупредительных (профилактических) ремонтов;
- работы по санитарному содержанию придомовых территорий.
Подрядные организации необходимо освобождать от несвойственных им регистрационно-учетных функций, паспортно-учетной работы, сбора платежей с населения за жилье и коммунальные услуги, оформление льгот и субсидий и от других форм социального обслуживания населения. Учитывая, что во многих городах функция регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства возложена на муниципальные предприятия, занятые содержанием и ремонтом жилищного фонда, нормативную численность паспортистов рекомендуется устанавливать из расчета 1 человек на 6500 человек (учитывается численность постоянно проживающего населения и среднее по предыдущему году количество временно зарегистрированных граждан).
1.1.6. При заключении конкретного договора состав выполняемых подрядчиком работ уточняется. Чем четче и конкретнее будут сформулированы требования к составу, качеству, периодичности, срокам выполнения тех или иных видов работ, тем легче будет контролировать реальный объем и качество их выполнения подрядной организацией.
Порученные подрядчику работы должны выполняться согласно утверждаемому плану-графику. Оценка качества выполнения работ производится путем плановых и внеплановых проверок. Результаты проверок оформляются двусторонними актами.

1.2. О нормировании труда руководителей, специалистов
и служащих муниципальных предприятий-подрядчиков,
занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда

1.2.1. Сборник предназначен для определения численности руководителей, специалистов и служащих муниципальных предприятий-подрядчиков, занятых технической эксплуатацией жилищного фонда, на основании которых в свою очередь рассчитываются нормативные затраты по оплате труда в плановой себестоимости и, соответственно, в экономически обоснованном тарифе. Такой подход устанавливает цельную методику формирования себестоимости работ по содержанию и ремонту жилищного фонда в разрезе основных статей затрат.
1.2.2. Приведенные в сборнике нормативы численности определены с учетом разделения на муниципальном уровне функций между собственниками жилищного фонда, службами заказчика (управляющими компаниями) и подрядными организациями.
1.2.3. Нормативы численности носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов.
1.2.4. В основу разработки нормативов численности положены: действующие нормативно-правовые акты, включая Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Приказом Госстроя России N 17-139 от 26.12.97, Методику планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденную Постановлением Госстроя России N 9 от 23.02.99; фотохронометражные наблюдения; результаты анализа организационно-технических условий выполнения работ; технические характеристики применяемых машин и оборудования.
1.2.5. Понятие "нормативы численности" означает оптимальную численность работников конкретного профессионально-квалификационного состава, необходимую для выполнения единицы или общего объема работ в определенных организационно-технических условиях.
1.2.6. Нормативами численности предусмотрена списочная численность работников, учитывающая ежегодные отпуска, неявки на работу, оформленные листками нетрудоспособности, неявки в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей и т.д.
1.2.7. Нормативы численности установлены с учетом необходимых затрат времени на подготовительно-заключительную работу, отдых и личные надобности, на переходы для обеспечения нормальной эксплуатации оборудования, входящего в зону обслуживания.
1.2.8. Наименования должностей руководителей, специалистов и служащих указаны в сборнике в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР). При внесении изменений в ОКПДТР наименования должностей, указанных в данном сборнике, должны соответственно изменяться.
1.2.9. В качестве основного нормообразующего фактора выбрана общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого предприятием. Расчет производится в диапазоне рекомендуемых значений общей площади жилищного фонда от 50000 до 1200000 кв. м. При превышении предельного размера общей площади, установленного в сборнике, представляется целесообразным привлекать несколько предприятий-подрядчиков. При этом возникают предпосылки для формирования конкурентной среды в сфере обслуживания жилищного фонда.
1.2.10. В настоящие нормативы не включена численность работников, занятых аварийно-ремонтным обслуживанием жилищного фонда и транспортным обслуживанием, которая определяется по другим нормативно-методическим документам.

2. Нормативная часть

2.1. Общее руководство

Руководство всеми видами деятельности предприятия в соответствии с действующим законодательством.
Организация и ведение бухгалтерского учета в соответствии с едиными методологическими основами бухгалтерского учета и отчетности на территории Российской Федерации для организаций, являющихся юридическими лицами.
Планирование финансово-хозяйственной деятельности. Организация труда и заработной платы работников предприятия.
Обеспечение кадрами требуемой квалификации и специальности, организация учебно-методической работы по необходимым видам и формам подготовки и повышению квалификации работников предприятия.
Документальное оформление управленческих решений, действий, связей; организация документооборота; упорядочение и хранение документации; контроль своевременного исполнения приказов, поручений и распоряжений; техническое обслуживание работы руководителя предприятия.
Обеспечение предприятия всеми необходимыми для его деятельности материальными ресурсами, прием, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей; контроль за их использованием. Хозяйственное обслуживание зданий и помещений в соответствии с правилами производственной санитарии и пожарной безопасности.
Осуществление контроля за состоянием охраны труда на предприятии. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда у работников предприятия.
Заключение, перезаключение, расторжение, юридическое оформление договоров, контроль за выполнением договорных обязательств. Подготовка материалов для передачи их в арбитраж, следственные и судебные органы, учет и хранение копий, находящихся в производстве и законченных исполнением судебных и арбитражных дел.
Осуществление сервисного обслуживания персональных электронно-вычислительных машин и организационной техники. Сопровождение программных средств.
Примерный перечень должностей:
Руководитель и заместитель руководителя, главный бухгалтер, главный инженер, заведующий складом, заведующий хозяйством, начальник отдела, экономист, инженер-программист, программист, юрисконсульт, бухгалтер, инженер, инспектор по кадрам, техник, агент, делопроизводитель, кассир, машинистка, секретарь руководителя, секретарь-машинистка, экспедитор.

Таблица 1

  Общая площадь  
    жилищного    
фонда, тыс. кв. м	До 50	51 - 
100  	101 - 
200   	201 -  
350    	351 -  
500    	501 -  
700    	701 -  
900    	901 -  
1200   	
Нормативная      
численность, чел.	
4 - 6	
6 - 9	
9 - 12	
12 - 15	
15 - 18	
18 - 22	
22 - 26	
26 - 30	

2.2. Техническая эксплуатация жилищного фонда

Обеспечение сохранности и правильной технической эксплуатации жилищного фонда, соответствующего санитарного содержания домовладений.
Организация и проведение профилактического осмотра зданий.
Составление перечня и расчет объемов работ по текущему и капитальному ремонту, осуществление контроля за проведением и качеством работы по ремонту жилищного фонда.
Осуществление мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации. Составление графиков профилактического осмотра, контроль за их соблюдением, обеспечение выполнения неотложного ремонта, выявленного при осмотрах или по заявкам граждан, осуществление контроля за уборкой территории, санитарным состоянием мусоропроводов, содержанием в порядке элементов внешнего благоустройства, мусоросборников, своевременным вывозом бытового мусора.
Контроль за своевременным обеспечением инвентарем, необходимым для содержания домовладений в надлежащем состоянии.
Контроль за соблюдением правил противопожарной охраны зданий и сооружений.
Прием жилищного фонда после текущего ремонта и контроль за его технической эксплуатацией.

2.2.1. Производственно-технические
структурные подразделения

Примерный перечень должностей:
Начальник отдела, инженер, техник.

Таблица 2

 Общая площадь  
жилищного фонда,
   тыс. кв. м   	До 50	51 - 
100  	101 -
200  	201 -
350  	351 -
500  	501 -
700  	701 -
900  	901 -
1200 	
Нормативная чис-
ленность, чел.  	
 1   	
1 - 2	
2 - 3	
3 - 4	
4 - 5	
5 - 6	
6 - 7	
7 - 8	

2.2.2. Линейные структурные подразделения

Примерный перечень должностей:
Начальник участка, мастер, техник.

Таблица 3

Общая площадь жилищного  
фонда, обслуживаемого жи-
лищно-эксплуатационным   
участком, тыс. кв. м     	До 25	26 - 50	51 - 
100  	101 -
200  	201 -
350  	351 - 
500   	
Нормативная численность, 
чел.                     	
  1  	
 1 - 2 	
2 - 3	
3 - 4	
4 - 5	
5 - 6 	

Примечание. При обслуживании жилищного фонда с износом более 40% к нормативам численности работников линейных структурных подразделений применяется коэффициент 1,1.

ПРИМЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОДРЯДЧИКА

                          ┌────────────┐
                          │Руководитель│
         ┌────────────────┤предприятия ├─────────────┐
         │                └─┬──────────┘             │
┌────────┴───────┐          │                  ┌─────┴────────┐
│    Главный     │          │                  │ Заместитель  │
│    инженер     ├┐         │                 ┌│ руководителя │
└────────────────┘│   ┌─────┘                 │└──────────────┘
┌────────────────┐│   │┌─────────────────┐    │┌──────────────┐
│ Охрана труда   ││   ││  Бухгалтерский  │    ├┤ Технико-     │
│ и техника      ├┤   ├┤учет и финансовая│    ││ экономическое│
│ безопасности   ││   ││   деятельность  │    ││ планирование │
└────────────────┘│   │└─────────────────┘    │└──────────────┘
┌────────────────┐│   │┌─────────────────┐    │┌──────────────┐
│ Техническая    ││   ││ Комплектование  │    ├┤ Программное  │
│ эксплуатация   ├┤   ├┤  и учет кадров  │    ││ обеспечение  │
│ жилищного фонда││   │└─────────────────┘    │└──────────────┘
└────────────────┘│   │                       │
┌────────────────┐│   │┌─────────────────┐    │┌──────────────┐
│ Территориальные││   ││    Правовое     │    ││ Материально- │
│ подразделения  ├┘   └┤  обслуживание   │    └┤ техническое  │
└────────────────┘     └─────────────────┘     │  снабжение   │
                                               └──────────────┘