Документ предоставлен КонсультантПлюс


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2014 г. N 184

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
(отопления, холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения) на территории Калининградской области
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области
от 27.06.2014 N 388, от 20.10.2014 N 716, от 29.09.2015 N 556)

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" Правительство Калининградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить определенные расчетным методом и ввести в действие с 1 октября 2014 года:
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 27.06.2014 N 388)
1) нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях многоквартирных, жилых домов и общежитий на территории Калининградской области согласно приложению N 1;
2) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных, жилых домах и общежитиях на территории Калининградской области согласно приложению N 2;
3) нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Калининградской области согласно приложению N 3;
4) нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании на водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных на территории Калининградской области согласно приложению N 4.
2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, указанные в таблицах 2-5 приложений N 1-4, применяются при расчете размера платы за коммунальную услугу для потребителей, не установивших соответствующий прибор учета коммунальной услуги при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, или при отсутствии подтверждения соответствующим актом наличия (отсутствия) технической возможности установки вышеуказанных приборов учета, составленным по форме и в порядке, установленным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения.
(п. 2 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 29.09.2015 N 556)
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области
Ю.А. Федяшов





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 28 марта 2014 г. N 184

[bookmark: P42]НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых
(нежилых) помещениях многоквартирных, жилых домов
и общежитий на территории Калининградской области
при отсутствии приборов учета тепловой энергии <*>
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области
от 20.10.2014 N 716, от 29.09.2015 N 556)

--------------------------------
<*> Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода 6,3 месяца.


Таблица 1

	N п/п
	Количество этажей в многоквартирном и жилом доме, общежитии
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях

	1
	2
	3
	4

	1
	Многоквартирные дома, общежития или жилые дома до 1999 года постройки включительно:

	
	1
	Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в календарный месяц отопительного периода
	0,0260

	
	2
	
	0,0260

	
	3-4
	
	0,024

	
	5-9
	
	0,022

	
	10
	
	0,021

	
	11
	
	0,021

	
	12
	
	0,021

	
	13
	
	0,021

	
	14
	
	0,020

	
	15
	
	0,020

	
	16 и более
	
	0,020

	2
	Многоквартирные дома, общежития или жилые дома после 1999 года постройки:

	
	1
	Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в календарный месяц отопительного периода
	0,0160

	
	2
	
	0,0160

	
	3
	
	0,0160

	
	4-5
	
	0,0140

	
	6-7
	
	0,0140

	
	8
	
	0,0120

	
	9
	
	0,0120

	
	10
	
	0,0120

	
	11
	
	0,0120

	
	12 и более
	
	0,0120



Таблица 2
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Количество этажей
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных жилых домах и общежитиях с учетом повышающего коэффициента (1,2) с 1 октября по 31 декабря 2015 года, Гкал/кв. м в календарный месяц отопительного периода

	1
	Дома до 1999 года постройки включительно

	
	1
	0,0312

	
	2
	0,0312

	
	3-4
	0,0288

	
	5-9
	0,0264

	
	10
	0,0252

	
	11
	0,0252

	
	12
	0,0252

	
	13
	0,0252

	
	14
	0,024

	
	15
	0,024

	
	16 и более
	0,024

	2
	Дома после 1999 года постройки

	
	1
	0,0192

	
	2
	0,0192

	
	3
	0,0192

	
	4-5
	0,0168

	
	6-7
	0,0168

	
	8
	0,0144

	
	9
	0,0144

	
	10
	0,0144

	
	11
	0,0144

	
	12 и более
	0,0144



Таблица 3
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Количество этажей
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных жилых домах и общежитиях с учетом повышающего коэффициента (1,4) с 1 января по 30 июня 2016 года, Гкал/кв. м в календарный месяц отопительного периода

	1
	Дома до 1999 года постройки включительно

	
	1
	0,0364

	
	2
	0,0364

	
	3-4
	0,0336

	
	5-9
	0,0308

	
	10
	0,0294

	
	11
	0,0294

	
	12
	0,0294

	
	13
	0,0294

	
	14
	0,028

	
	15
	0,028

	
	16 и более
	0,028

	2
	Дома после 1999 года постройки

	
	1
	0,0224

	
	2
	0,0224

	
	3
	0,0224

	
	4-5
	0,0196

	
	6-7
	0,0196

	
	8
	0,0168

	
	9
	0,0168

	
	10
	0,0168

	
	11
	0,0168

	
	12 и более
	0,0168



Таблица 4
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Количество этажей
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных жилых домах и общежитиях с учетом повышающего коэффициента (1,5) с 1 июля по 31 декабря 2016 года, Гкал/кв. м в календарный месяц отопительного периода

	1
	Дома до 1999 года постройки включительно

	
	1
	0,039

	
	2
	0,039

	
	3-4
	0,036

	
	5-9
	0,033

	
	10
	0,0315

	
	11
	0,0315

	
	12
	0,0315

	
	13
	0,0315

	
	14
	0,030

	
	15
	0,030

	
	16 и более
	0,030

	2
	Дома после 1999 года постройки

	
	1
	0,024

	
	2
	0,024

	
	3
	0,024

	
	4-5
	0,021

	
	6-7
	0,021

	
	8
	0,018

	
	9
	0,018

	
	10
	0,018

	
	11
	0,018

	
	12 и более
	0,018



Таблица 5
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Количество этажей
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных жилых домах и общежитиях с учетом повышающего коэффициента (1,6) с 1 января 2017 года, Гкал/кв. м в календарный месяц отопительного периода

	1
	Дома до 1999 года постройки включительно

	
	1
	0,0416

	
	2
	0,0416

	
	3-4
	0,0384

	
	5-9
	0,0352

	
	10
	0,0336

	
	11
	0,0336

	
	12
	0,0336

	
	13
	0,0336

	
	14
	0,032

	
	15
	0,032

	
	16 и более
	0,032

	2
	Дома после 1999 года постройки

	
	1
	0,0256

	
	2
	0,0256

	
	3
	0,0256

	
	4-5
	0,0224

	
	6-7
	0,0224

	
	8
	0,0192

	
	9
	0,0192

	
	10
	0,0192

	
	11
	0,0192

	
	12 и более
	0,0192







Приложение N 2
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 28 марта 2014 г. N 184

[bookmark: P339]НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, холодному
и горячему водоснабжению на общедомовые нужды
в многоквартирных, жилых домах и общежитиях
на территории Калининградской области
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

Таблица 1

	N п/п
	Степени благоустройства жилищного фонда
	Нормативы потребления в жилых помещениях (куб. м на 1 чел. в месяц)
	Нормативы потребления на общедомовые нужды (1 куб. м на 1 кв. м общ. пл. помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в мес.)

	
	
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Водоотведение
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,3
	2,4
	6,7
	0,01
	0,01

	
	2
	4,3
	2,4
	6,7
	0,02
	0,02

	
	3
	4,3
	2,4
	6,7
	0,02
	0,02

	
	4
	4,3
	2,4
	6,7
	0,02
	0,02

	
	5
	4,3
	2,4
	6,7
	0,02
	0,02

	
	6
	4,3
	2,4
	6,7
	0,02
	0,02

	
	7
	4,3
	2,4
	6,7
	0,02
	0,02

	
	8
	4,3
	2,4
	6,7
	0,02
	0,02

	
	9
	4,3
	2,4
	6,7
	0,02
	0,02

	
	10
	4,3
	2,4
	6,7
	0,03
	0,03

	
	11
	4,3
	2,4
	6,7
	0,04
	0,04

	
	12
	4,3
	2,4
	6,7
	0,02
	0,02

	
	13
	4,3
	2,4
	6,7
	0,02
	0,02

	
	14
	4,3
	2,4
	6,7
	0,02
	0,02

	
	15
	4,3
	2,4
	6,7
	0,06
	0,06

	
	16 и более
	4,3
	2,4
	6,7
	0,06
	0,06

	2
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	2,5
	0,8
	3,3
	0,01
	0,01

	
	2
	2,5
	0,8
	3,3
	0,01
	0,01

	
	3
	2,5
	0,8
	3,3
	0,06
	0,06

	
	4
	2,5
	0,8
	3,3
	0,02
	0,02

	
	5 и более
	2,5
	0,8
	3,3
	0,06
	0,06

	3
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением
	4,3
	2,4
	6,7
	-
	-

	4
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением
	2,5
	0,8
	3,3
	-
	-

	5
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,0
	2,1
	6,1
	0,05
	0,05

	
	2
	4,0
	2,1
	6,1
	0,09
	0,09

	
	3
	4,0
	2,1
	6,1
	0,01
	0,01

	
	4
	4,0
	2,1
	6,1
	0,14
	0,14

	
	5
	4,0
	2,1
	6,1
	0,05
	0,05

	
	6
	4,0
	2,1
	6,1
	0,04
	0,04

	
	7
	4,0
	2,1
	6,1
	0,04
	0,04

	
	8
	4,0
	2,1
	6,1
	0,11
	0,11

	
	9
	4,0
	2,1
	6,1
	0,11
	0,11

	
	10 и более
	4,0
	2,1
	6,1
	0,11
	0,11

	6
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	2,4
	0,7
	3,1
	0,02
	0,02

	
	2
	2,4
	0,7
	3,1
	0,01
	0,01

	
	3
	2,4
	0,7
	3,1
	0,01
	0,01

	
	4
	2,4
	0,7
	3,1
	0,04
	0,04

	
	5 и более
	2,4
	0,7
	3,1
	0,04
	0,04

	7
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,3
	2,4
	-
	0,01
	0,01

	
	2
	4,3
	2,4
	-
	0,08
	0,08

	
	3 и более
	4,3
	2,4
	-
	0,02
	0,02

	8
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения
	4,3
	2,4
	-
	-
	-

	9
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,0
	2,1
	-
	0,02
	0,02

	
	2
	4,0
	2,1
	-
	0,01
	0,01

	
	3 и более
	4,0
	2,1
	-
	0,01
	0,01

	10
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	2,5
	0,8
	-
	0,01
	0,01

	
	2
	2,5
	0,8
	-
	0,01
	0,01

	
	3 и более
	2,5
	0,8
	-
	0,02
	0,02

	11
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения
	2,5
	0,8
	-
	-
	-

	12
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	2,4
	0,7
	-
	0,02
	0,02

	
	2
	2,4
	0,7
	-
	0,01
	0,01

	
	3 и более
	2,4
	0,7
	-
	0,01
	0,01

	13
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,7
	-
	6,7
	0,01
	-

	
	2
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	3
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	4
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	5
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	6
	6,7
	-
	6,7
	0,03
	-

	
	7
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	8
	6,7
	-
	6,7
	0,01
	-

	
	9
	6,7
	-
	6,7
	0,01
	-

	
	10
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	11
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	12
	6,7
	-
	6,7
	0,01
	-

	
	13
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	14
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	15
	6,7
	-
	6,7
	0,06
	-

	
	16 и более
	6,7
	-
	6,7
	0,01
	-

	14
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,3
	-
	3,3
	0,01
	-

	
	2
	3,3
	-
	3,3
	0,01
	-

	
	3
	3,3
	-
	3,3
	0,02
	-

	
	4
	3,3
	-
	3,3
	0,02
	-

	
	5 и более
	3,3
	-
	3,3
	0,02
	-

	15
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	2,7
	-
	2,7
	0,02
	-

	
	2
	2,7
	-
	2,7
	0,03
	-

	
	3
	2,7
	-
	2,7
	0,03
	-

	
	4
	2,7
	-
	2,7
	0,03
	-

	
	5 и более
	2,7
	-
	2,7
	0,04
	-

	16
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем
	6,7
	-
	6,7
	-
	-

	17
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива
	3,3
	-
	3,3
	-
	-

	18
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением
	2,7
	-
	2,7
	-
	-

	19
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	2
	6,7
	-
	6,7
	0,01
	-

	
	3
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	4
	6,7
	-
	6,7
	0,01
	-

	
	5
	6,7
	-
	6,7
	0,02
	-

	
	6
	6,7
	-
	6,7
	0,04
	-

	
	7
	6,7
	-
	6,7
	0,04
	-

	
	8
	6,7
	-
	6,7
	0,11
	-

	
	9
	6,7
	-
	6,7
	0,11
	-

	
	10 и более
	6,7
	-
	6,7
	0,11
	-

	20
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,3
	-
	3,3
	0,02
	-

	
	2
	3,3
	-
	3,3
	0,01
	-

	
	3
	3,3
	-
	3,3
	0,01
	-

	
	4
	3,3
	-
	3,3
	0,04
	-

	
	5 и более
	3,3
	-
	3,3
	0,04
	-

	21
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	2,7
	-
	2,7
	0,02
	-

	
	2
	2,7
	-
	2,7
	0,01
	-

	
	3
	2,7
	-
	2,7
	0,01
	-

	
	4
	2,7
	-
	2,7
	0,08
	-

	
	5 и более
	2,7
	-
	2,7
	0,07
	-

	22
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,7
	-
	-
	0,01
	-

	
	2
	6,7
	-
	-
	0,01
	-

	
	3 и более
	6,7
	-
	-
	0,02
	-

	23
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,3
	-
	-
	0,01
	-

	
	2
	3,3
	-
	-
	0,01
	-

	
	3 и более
	3,3
	-
	-
	0,01
	-

	24
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	2,7
	-
	-
	0,02
	-

	
	2
	2,7
	-
	-
	0,03
	-

	
	3 и более
	2,7
	-
	-
	0,10
	-

	25
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения
	6,7
	-
	-
	-
	-

	26
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения
	3,3
	-
	-
	-
	-

	27
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	2,7
	-
	-
	-
	-

	28
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,7
	-
	-
	0,02
	-

	
	2
	6,7
	-
	-
	0,01
	-

	
	3 и более
	6,7
	-
	-
	0,01
	-

	29
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,3
	-
	-
	0,02
	-

	
	2
	3,3
	-
	-
	0,01
	-

	
	3 и более
	3,3
	-
	-
	0,01
	-

	30
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	2,7
	-
	-
	0,02
	-

	
	2
	2,7
	-
	-
	0,01
	-

	
	3 и более
	2,7
	-
	-
	0,01
	-

	31
	Пользование водоразборными колонками
	1,2
	-
	-
	-
	-



Таблица 2
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Степень благоустройства жилищного фонда
	Норматив потребления в жилых помещениях с учетом повышающего коэффициента (1,2) с 1 октября по 31 декабря 2015 года, куб. м на 1 чел. в месяц
	Норматив потребления на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента (1,2) с 1 октября по 31 декабря 2015 года, куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

	
	
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Водоотведение
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	5,16
	2,88
	8,04
	0,012
	0,012

	
	2
	5,16
	2,88
	8,04
	0,024
	0,024

	
	3
	5,16
	2,88
	8,04
	0,024
	0,024

	
	4
	5,16
	2,88
	8,04
	0,024
	0,024

	
	5
	5,16
	2,88
	8,04
	0,024
	0,024

	
	6
	5,16
	2,88
	8,04
	0,024
	0,024

	
	7
	5,16
	2,88
	8,04
	0,024
	0,024

	
	8
	5,16
	2,88
	8,04
	0,024
	0,024

	
	9
	5,16
	2,88
	8,04
	0,024
	0,024

	
	10
	5,16
	2,88
	8,04
	0,036
	0,036

	
	11
	5,16
	2,88
	8,04
	0,048
	0,048

	
	12
	5,16
	2,88
	8,04
	0,024
	0,024

	
	13
	5,16
	2,88
	8,04
	0,024
	0,024

	
	14
	5,16
	2,88
	8,04
	0,024
	0,024

	
	15
	5,16
	2,88
	8,04
	0,072
	0,072

	
	16 и более
	5,16
	2,88
	8,04
	0,072
	0,072

	2
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,0
	0,96
	3,96
	0,012
	0,012

	
	2
	3,0
	0,96
	3,96
	0,012
	0,012

	
	3
	3,0
	0,96
	3,96
	0,072
	0,072

	
	4
	3,0
	0,96
	3,96
	0,024
	0,024

	
	5 и более
	3,0
	0,96
	3,96
	0,072
	0,072

	3
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением
	5,16
	2,88
	8,04
	-
	-

	4
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением
	3,0
	0,96
	3,96
	-
	-

	5
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,8
	2,52
	7,32
	0,06
	0,06

	
	2
	4,8
	2,52
	7,32
	0,108
	0,108

	
	3
	4,8
	2,52
	7,32
	0,012
	0,012

	
	4
	4,8
	2,52
	7,32
	0,168
	0,168

	
	5
	4,8
	2,52
	7,32
	0,06
	0,06

	
	6
	4,8
	2,52
	7,32
	0,048
	0,048

	
	7
	4,8
	2,52
	7,32
	0,048
	0,048

	
	8
	4,8
	2,52
	7,32
	0,132
	0,132

	
	9
	4,8
	2,52
	7,32
	0,132
	0,132

	
	10 и более
	4,8
	2,52
	7,32
	0,132
	0,132

	6
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	2,88
	0,84
	3,72
	0,024
	0,024

	
	2
	2,88
	0,84
	3,72
	0,012
	0,012

	
	3
	2,88
	0,84
	3,72
	0,012
	0,012

	
	4
	2,88
	0,84
	3,72
	0,048
	0,048

	
	5 и более
	2,88
	0,84
	3,72
	0,048
	0,048

	7
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	5,16
	2,88
	-
	0,012
	0,012

	
	2
	5,16
	2,88
	-
	0,096
	0,096

	
	3 и более
	5,16
	2,88
	-
	0,024
	0,024

	8
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения
	5,16
	2,88
	-
	-
	-

	9
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,8
	2,52
	-
	0,024
	0,024

	
	2
	4,8
	2,52
	-
	0,012
	0,012

	
	3 и более
	4,8
	2,52
	-
	0,012
	0,012

	10
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,0
	0,96
	-
	0,012
	0,012

	
	2
	3,0
	0,96
	-
	0,012
	0,012

	
	3 и более
	3,0
	0,96
	-
	0,024
	0,024

	11
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения
	3,0
	0,96
	-
	-
	-

	12
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	2,88
	0,84
	-
	0,024
	0,024

	
	2
	2,88
	0,84
	-
	0,012
	0,012

	
	3 и более
	2,88
	0,84
	-
	0,012
	0,012

	13
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	8,04
	-
	8,04
	0,012
	-

	
	2
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	3
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	4
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	5
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	6
	8,04
	-
	8,04
	0,036
	-

	
	7
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	8
	8,04
	-
	8,04
	0,012
	-

	
	9
	8,04
	-
	8,04
	0,012
	-

	
	10
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	11
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	12
	8,04
	-
	8,04
	0,012
	-

	
	13
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	14
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	15
	8,04
	-
	8,04
	0,072
	-

	
	16 и более
	8,04
	-
	8,04
	0,012
	-

	14
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,96
	-
	3,96
	0,012
	-

	
	2
	3,96
	-
	3,96
	0,012
	-

	
	3
	3,96
	-
	3,96
	0,024
	-

	
	4
	3,96
	-
	3,96
	0,024
	-

	
	5 и более
	3,96
	-
	3,96
	0,024
	-

	15
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,24
	-
	3,24
	0,024
	-

	
	2
	3,24
	-
	3,24
	0,036
	-

	
	3
	3,24
	-
	3,24
	0,036
	-

	
	4
	3,24
	-
	3,24
	0,036
	-

	
	5 и более
	3,24
	-
	3,24
	0,048
	-

	16
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем
	8,04
	-
	8,04
	-
	-

	17
	Жилой дом. оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива
	3,96
	-
	3,96
	-
	-

	18
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением
	3,24
	-
	3,24
	-
	-

	19
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	2
	8,04
	-
	8,04
	0,012
	-

	
	3
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	4
	8,04
	-
	8,04
	0,012
	-

	
	5
	8,04
	-
	8,04
	0,024
	-

	
	6
	8,04
	-
	8,04
	0,048
	-

	
	7
	8,04
	-
	8,04
	0,048
	-

	
	8
	8,04
	-
	8,04
	0,132
	-

	
	9
	8,04
	-
	8,04
	0,132
	-

	
	10 и более
	8,04
	-
	8,04
	0,132
	-

	20
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,96
	-
	3,96
	0,024
	-

	
	2
	3,96
	-
	3,96
	0,012
	-

	
	3
	3,96
	-
	3,96
	0,012
	-

	
	4
	3,96
	-
	3,96
	0,048
	-

	
	5 и более
	3,96
	-
	3,96
	0,048
	-

	21
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,24
	-
	3,24
	0,024
	-

	
	2
	3,24
	-
	3,24
	0,012
	-

	
	3
	3,24
	-
	3,24
	0,012
	-

	
	4
	3,24
	-
	3,24
	0,096
	-

	
	5 и более
	3,24
	-
	3,24
	0,084
	-

	22
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	8,04
	-
	-
	0,012
	-

	
	2
	8,04
	-
	-
	0,012
	-

	
	3 и более
	8,04
	-
	-
	0,024
	-

	23
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,96
	-
	-
	0,012
	-

	
	2
	3,96
	-
	-
	0,012
	-

	
	3 и более
	3,96
	-
	-
	0,012
	-

	24
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,24
	-
	-
	0,024
	-

	
	2
	3,24
	-
	-
	0,036
	-

	
	3 и более
	3,24
	-
	-
	0,12
	-

	25
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения
	8,04
	-
	-
	-
	-

	26
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения
	3,96
	-
	-
	-
	-

	27
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	3,24
	-
	-
	-
	-

	28
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	8,04
	-
	-
	0,024
	-

	
	2
	8,04
	-
	-
	0,012
	-

	
	3 и более
	8,04
	-
	-
	0,012
	-

	29
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,96
	-
	-
	0,024
	-

	
	2
	3,96
	-
	-
	0,012
	-

	
	3 и более
	3,96
	-
	-
	0,012
	-

	30
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,24
	-
	-
	0,024
	-

	
	2
	3,24
	-
	-
	0,012
	-

	
	3 и более
	3,24
	-
	-
	0,012
	-

	31
	Пользование водоразборными колонками
	1,44
	-
	-
	-
	-



Таблица 3
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Степень благоустройства жилищного фонда
	Норматив потребления в жилых помещениях с учетом повышающего коэффициента (1,4) с 1 января по 30 июня 2016 года, куб. м на 1 чел. в месяц
	Норматив потребления на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента (1,4) с 1 января по 30 июня 2016 года, куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

	
	
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Водоотведение
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,02
	3,36
	9,38
	0,014
	0,014

	
	2
	6,02
	3,36
	9,38
	0,028
	0,028

	
	3
	6,02
	3,36
	9,38
	0,028
	0,028

	
	4
	6,02
	3,36
	9,38
	0,028
	0,028

	
	5
	6,02
	3,36
	9,38
	0,028
	0,028

	
	6
	6,02
	3,36
	9,38
	0,028
	0,028

	
	7
	6,02
	3,36
	9,38
	0,028
	0,028

	
	8
	6,02
	3,36
	9,38
	0,028
	0,028

	
	9
	6,02
	3,36
	9,38
	0,028
	0,028

	
	10
	6,02
	3,36
	9,38
	0,042
	0,042

	
	11
	6,02
	3,36
	9,38
	0,056
	0,056

	
	12
	6,02
	3,36
	9,38
	0,028
	0,028

	
	13
	6,02
	3,36
	9,38
	0,028
	0,028

	
	14
	6,02
	3,36
	9,38
	0,028
	0,028

	
	15
	6,02
	3,36
	9,38
	0,084
	0,084

	
	16 и более
	6,02
	3,36
	9,38
	0,084
	0,084

	2
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,5
	1,12
	4,62
	0,014
	0,014

	
	2
	3,5
	1,12
	4,62
	0,014
	0,014

	
	
	3,5
	1,12
	4,62
	0,084
	0,084

	
	4
	3,5
	1,12
	4,62
	0,028
	0,028

	
	5 и более
	3.5
	1,12
	4,62
	0,084
	0,084

	3
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением
	6,02
	3,36
	9,38
	-
	-

	4
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением
	3,5
	1,12
	4,62
	-
	-

	5
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	5,6
	2,94
	8,54
	0,07
	0,07

	
	2
	5,6
	2,94
	8,54
	0,126
	0,126

	
	3
	5,6
	2,94
	8,54
	0,014
	0,014

	
	4
	5,6
	2,94
	8,54
	0,196
	0,196

	
	5
	5,6
	2,94
	8,54
	0,07
	0,07

	
	6
	5,6
	2,94
	8,54
	0,056
	0,056

	
	7
	5,6
	2,94
	8,54
	0,056
	0,056

	
	8
	5,6
	2,94
	8,54
	0,154
	0,154

	
	9
	5,6
	2,94
	8,54
	0,154
	0,154

	
	10 и более
	5,6
	2,94
	8,54
	0,154
	0,154

	6
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,36
	0,98
	4,34
	0,028
	0,028

	
	2
	3,36
	0,98
	4,34
	0,014
	0,014

	
	3
	3,36
	0,98
	4,34
	0,014
	0,014

	
	4
	3,36
	0,98
	4,34
	0,056
	0,056

	
	5 и более
	3,36
	0,98
	4,34
	0,056
	0,056

	7
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,02
	3,36
	-
	0,014
	0,014

	
	2
	6,02
	3,36
	-
	0,112
	0,112

	
	3 и более
	6,02
	3,36
	-
	0,028
	0,028

	8
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения
	6,02
	3,36
	-
	-
	-

	9
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	5,6
	2,94
	-
	0,028
	0,028

	
	2
	5,6
	2,94
	-
	0,014
	0,014

	
	3 и более
	5,6
	2,94
	-
	0,014
	0,014

	10
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,5
	1,12
	-
	0,014
	0,014

	
	2
	3,5
	1,12
	-
	0,014
	0,014

	
	3 и более
	3,5
	1,12
	-
	0,028
	0,028

	11
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения
	3,5
	1,12
	-
	-
	-

	12
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,36
	0,98
	-
	0,028
	0,028

	
	2
	3,36
	0,98
	-
	0,014
	0,014

	
	3 и более
	3,36
	0,98
	-
	0,014
	0,014

	13
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	9,38
	-
	9,38
	0,014
	-

	
	2
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	3
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	4
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	5
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	6
	9,38
	-
	9,38
	0,042
	-

	
	7
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	8
	9,38
	-
	9,38
	0,014
	-

	
	9
	9,38
	-
	9,38
	0,014
	-

	
	10
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	11
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	12
	9,38
	-
	9,38
	0,014
	-

	
	13
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	14
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	15
	9,38
	-
	9,38
	0,084
	-

	
	16 и более
	9,38
	-
	9,38
	0,014
	-

	14
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,62
	-
	4,62
	0,014
	-

	
	2
	4,62
	-
	4,62
	0,014
	-

	
	3
	4,62
	-
	4,62
	0,028
	-

	
	4
	4,62
	-
	4,62
	0,028
	-

	
	5 и более
	4,62
	-
	4,62
	0,028
	-

	15
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением. централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,78
	-
	3,78
	0,028
	-

	
	2
	3,78
	-
	3,78
	0,042
	-

	
	3
	3,78
	-
	3,78
	0,042
	-

	
	4
	3,78
	-
	3,78
	0,042
	-

	
	5 и более
	3,78
	-
	3,78
	0,056
	-

	16
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением. водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем
	9,38
	-
	9,38
	-
	-

	17
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива
	4,62
	-
	4,62
	-
	-

	18
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением
	3,78
	-
	3,78
	-
	-

	19
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	2
	9,38
	-
	9,38
	0,014
	-

	
	3
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	4
	9,38
	-
	9,38
	0,014
	-

	
	5
	9,38
	-
	9,38
	0,028
	-

	
	6
	9,38
	-
	9,38
	0,056
	-

	
	7
	9,38
	-
	9,38
	0,056
	-

	
	8
	9,38
	-
	9,38
	0,154
	-

	
	9
	9,38
	-
	9,38
	0,154
	-

	
	10 и более
	9,38
	-
	9,38
	0,154
	-

	20
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,62
	-
	4,62
	0,028
	

	
	2
	4,62
	-
	4,62
	0,014
	-

	
	3
	4,62
	-
	4,62
	0,014
	-

	
	4
	4,62
	-
	4,62
	0,056
	-

	
	5 и более
	4,62
	-
	4,62
	0,056
	-

	21
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,78
	-
	3,78
	0,028
	-

	
	2
	3,78
	-
	3,78
	0,014
	-

	
	3
	3,78
	-
	3,78
	0,014
	-

	
	4
	3,78
	-
	3,78
	0,112
	-

	
	5 и более
	3,78
	-
	3,78
	0,098
	-

	22
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	9,38
	-
	-
	0,014
	-

	
	2
	9,38
	-
	-
	0,014
	-

	
	3 и более
	9,38
	-
	-
	0,028
	-

	23
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,62
	-
	-
	0,014
	-

	
	2
	4,62
	-
	-
	0,014
	-

	
	3 и более
	4,62
	-
	-
	0,014
	-

	24
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,78
	-
	-
	0,028
	-

	
	2
	3,78
	-
	-
	0,042
	-

	
	3 и более
	3,78
	-
	-
	0,14
	-

	25
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения
	9,38
	-
	-
	-
	-

	26
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения
	4,62
	-
	-
	-
	-

	27
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	3,78
	-
	-
	-
	-

	28
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	9,38
	-
	-
	0,028
	-

	
	2
	9,38
	-
	-
	0,014
	-

	
	3 и более
	9,38
	-
	-
	0,014
	-

	29
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,62
	-
	-
	0,028
	-

	
	2
	4,62
	-
	-
	0,014
	-

	
	3 и более
	4,62
	-
	-
	0,014
	-

	30
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,78
	-
	-
	0,028
	-

	
	2
	3,78
	-
	-
	0,014
	-

	
	3 и более
	3,78
	-
	-
	0,014
	-

	31
	Пользование водоразборными колонками
	1,68
	-
	-
	-
	-



Таблица 4
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Степень благоустройства жилищного фонда
	Норматив потребления в жилых помещениях с учетом повышающего коэффициента (1,5) с 1 июля по 31 декабря 2016 года, куб. м на 1 чел. в месяц
	Норматив потребления на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента (1,5) с 1 июля по 31 декабря 2016 года, куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

	
	
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Водоотведение
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,45
	3,6
	10,05
	0,015
	0,015

	
	2
	6,45
	3,6
	10,05
	0,03
	0,03

	
	3
	6,45
	3,6
	10,05
	0,03
	0,03

	
	4
	6,45
	3,6
	10,05
	0,03
	0,03

	
	5
	6,45
	3,6
	10,05
	0,03
	0,03

	
	6
	6,45
	3,6
	10,05
	0,03
	0,03

	
	7
	6,45
	3,6
	10,05
	0,03
	0,03

	
	8
	6,45
	3,6
	10,05
	0,03
	0,03

	
	9
	6,45
	3,6
	10,05
	0,03
	0,03

	
	10
	6,45
	3,6
	10,05
	0,045
	0,045

	
	11
	6,45
	3,6
	10,05
	0,06
	0,06

	
	12
	6,45
	3,6
	10,05
	0,03
	0,03

	
	13
	6,45
	3,6
	10,05
	0,03
	0,03

	
	14
	6,45
	3,6
	10,05
	0,03
	0,03

	
	15
	6,45
	3,6
	10,05
	0,09
	0,09

	
	16 и более
	6,45
	3,6
	10,05
	0,09
	0,09

	2
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,75
	1,2
	4,95
	0,015
	0,015

	
	2
	3,75
	1,2
	4,95
	0,015
	0,015

	
	3
	3,75
	1,2
	4,95
	0,09
	0,09

	
	4
	3,75
	1,2
	4,95
	0,03
	0,03

	
	5 и более
	3,75
	1,2
	4,95
	0,09
	0,09

	3
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением
	6,45
	3,6
	10,05
	-
	-

	4
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением
	3,75
	1,2
	4,95
	-
	-

	5
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,0
	3,15
	9,15
	0,075
	0,075

	
	2
	6,0
	3,15
	9,15
	0,135
	0,135

	
	3
	6,0
	3,15
	9,15
	0,015
	0,015

	
	4
	6,0
	3,15
	9,15
	0,21
	0,21

	
	5
	6,0
	3,15
	9,15
	0,075
	0,075

	
	6
	6,0
	3,15
	9,15
	0,06
	0,06

	
	7
	6,0
	3,15
	9,15
	0,06
	0,06

	
	8
	6,0
	3,15
	9,15
	0,165
	0,165

	
	9
	6,0
	3,15
	9,15
	0,165
	0,165

	
	10 и более
	6,0
	3,15
	9,15
	0,165
	0,165

	6
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,6
	1,05
	4,65
	0,03
	0,03

	
	2
	3,6
	1,05
	4,65
	0,015
	0,015

	
	3
	3,6
	1,05
	4,65
	0,015
	0,015

	
	4
	3,6
	1,05
	4,65
	0,06
	0,06

	
	5 и более
	3,6
	1,05
	4,65
	0,06
	0,06

	7
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,45
	3,6
	-
	0,015
	0,015

	
	2
	6,45
	3,6
	-
	0,12
	0,12

	
	3 и более
	6,45
	3,6
	-
	0,03
	0,03

	8
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения
	6,45
	3,6
	-
	-
	-

	9
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,0
	3,15
	-
	0,03
	0,03

	
	2
	6,0
	3,15
	-
	0,015
	0,015

	
	3 и более
	6,0
	3,15
	-
	0,015
	0,015

	10
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,75
	1,2
	-
	0,015
	0,015

	
	2
	3,75
	1,2
	-
	0,015
	0,015

	
	3 и более
	3,75
	1,2
	-
	0,03
	0,03

	11
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения
	3,75
	1,2
	-
	-
	-

	12
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,6
	1,05
	-
	0,03
	0,03

	
	2
	3,6
	1,05
	-
	0,015
	0,015

	
	3 и более
	3,6
	1,05
	-
	0,015
	0,015

	13
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	10,05
	-
	10,05
	0,015
	-

	
	2
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	3
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	4
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	5
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	6
	10,05
	-
	10,05
	0,045
	-

	
	7
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	8
	10,05
	-
	10,05
	0,015
	-

	
	9
	10,05
	-
	10,05
	0,015
	-

	
	10
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	11
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	12
	10,05
	-
	10,05
	0,015
	-

	
	13
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	14
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	15
	10,05
	-
	10,05
	0,09
	-

	
	16 и более
	10,05
	-
	10,05
	0,015
	-

	14
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,95
	-
	4,95
	0,015
	-

	
	2
	4,95
	-
	4,95
	0,015
	-

	
	3
	4,95
	-
	4,95
	0,03
	-

	
	4
	4,95
	-
	4,95
	0,03
	-

	
	5 и более
	4,95
	-
	4,95
	0,03
	-

	15
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,05
	-
	4,05
	0,03
	-

	
	2
	4,05
	-
	4,05
	0,045
	-

	
	3
	4,05
	-
	4,05
	0,045
	-

	
	4
	4,05
	-
	4,05
	0,045
	-

	
	5 и более
	4,05
	-
	4,05
	0,06
	-

	16
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем
	10,05
	-
	10,05
	-
	-

	17
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива
	4,95
	-
	4,95
	-
	-

	18
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением
	4,05
	-
	4,05
	-
	-

	19
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	2
	10,05
	-
	10,05
	0,015
	-

	
	3
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	4
	10,05
	-
	10,05
	0,015
	-

	
	5
	10,05
	-
	10,05
	0,03
	-

	
	6
	10,05
	-
	10,05
	0,06
	-

	
	7
	10,05
	-
	10,05
	0,06
	-

	
	8
	10,05
	-
	10,05
	0,165
	-

	
	9
	10,05
	-
	10,05
	0,165
	-

	
	10 и более
	10,05
	-
	10,05
	0,165
	-

	20
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,95
	
	4,95
	0,03
	

	
	2
	4,95
	-
	4,95
	0,015
	-

	
	3
	4,95
	-
	4,95
	0,015
	-

	
	4
	4,95
	-
	4,95
	0,06
	-

	
	5 и более
	4,95
	-
	4,95
	0,06
	-

	21
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением. этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,05
	-
	4,05
	0,03
	-

	
	2
	4,05
	-
	4,05
	0,015
	-

	
	3
	4,05
	-
	4,05
	0,015
	-

	
	4
	4,05
	-
	4,05
	0,12
	-

	
	5 и более
	4,05
	-
	4,05
	0,105
	-

	22
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	10,05
	-
	-
	0,015
	-

	
	2
	10,05
	-
	-
	0,015
	-

	
	3 и более
	10,05
	-
	-
	0,03
	-

	23
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,95
	-
	-
	0,015
	-

	
	2
	4,95
	-
	-
	0,015
	-

	
	3 и более
	4,95
	-
	-
	0,015
	-

	24
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,05
	-
	-
	0,03
	-

	
	2
	4,05
	-
	-
	0,045
	-

	
	3 и более
	4,05
	-
	-
	0,15
	-

	25
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения
	10,05
	-
	-
	-
	-

	26
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения
	4,95
	-
	-
	-
	-

	27
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	4,05
	-
	-
	-
	-

	28
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	10,05
	-
	-
	0,03
	-

	
	2
	10,05
	-
	-
	0,015
	-

	
	3 и более
	10,05
	-
	-
	0,015
	-

	29
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,95
	-
	-
	0,03
	-

	
	2
	4,95
	-
	-
	0,015
	-

	
	3 и более
	4,95
	-
	-
	0,015
	-

	30
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,05
	-
	-
	0,03
	-

	
	2
	4,05
	-
	-
	0,015
	-

	
	3 и более
	4,05
	-
	-
	0,015
	-

	31
	Пользование водоразборными колонками
	1,8
	-
	-
	-
	-



Таблица 5
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Степень благоустройства жилищного фонда
	Норматив потребления в жилых помещениях с учетом повышающего коэффициента (1,6) с 1 января 2017 года, куб. м на 1 чел. в месяц
	Норматив потребления на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента (1,6) с 1 января 2017 года. куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

	
	
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Водоотведение
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,88
	3,84
	10,72
	0,016
	0,016

	
	2
	6,88
	3,84
	10,72
	0,032
	0,032

	
	3
	6,88
	3,84
	10,72
	0,032
	0,032

	
	4
	6,88
	3,84
	10,72
	0,032
	0,032

	
	5
	6,88
	3,84
	10,72
	0,032
	0,032

	
	6
	6,88
	3,84
	10,72
	0,032
	0,032

	
	7
	6,88
	3,84
	10,72
	0,032
	0,032

	
	8
	6,88
	3,84
	10,72
	0,032
	0,032

	
	9
	6,88
	3,84
	10,72
	0,032
	0,032

	
	10
	6,88
	3,84
	10,72
	0,048
	0,048

	
	11
	6,88
	3,84
	10,72
	0,064
	0,064

	
	12
	6,88
	3,84
	10,72
	0,032
	0,032

	
	13
	6,88
	3,84
	10,72
	0,032
	0,032

	
	14
	6,88
	3,84
	10,72
	0,032
	0,032

	
	15
	6,88
	3,84
	10,72
	0,096
	0,096

	
	16 и более
	6,88
	3,84
	10,72
	0,096
	0,096

	2
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,0
	1,28
	5,28
	0,016
	0,016

	
	2
	4,0
	1,28
	5,28
	0,016
	0,016

	
	3
	4,0
	1,28
	5,28
	0,096
	0,096

	
	4
	4,0
	1,28
	5,28
	0,032
	0,032

	
	5 и более
	4,0
	1,28
	5,28
	0,096
	0,096

	3
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением
	6,88
	3,84
	10,72
	-
	-

	4
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением
	4,0
	1,28
	5,28
	-
	-

	5
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,4
	3,36
	9,76
	0,08
	0,08

	
	2
	6,4
	3,36
	9,76
	0,144
	0,144

	
	3
	6,4
	3,36
	9,76
	0,016
	0,016

	
	4
	6,4
	3,36
	9,76
	0,224
	0,224

	
	5
	6,4
	3,36
	9,76
	0,08
	0,08

	
	6
	6,4
	3,36
	9,76
	0,064
	0,064

	
	7
	6,4
	3,36
	9,76
	0,064
	0,064

	
	8
	6,4
	3,36
	9,76
	0,176
	0,176

	
	9
	6,4
	3,36
	9,76
	0,176
	0,176

	
	10 и более
	6,4
	3,36
	9,76
	0,176
	0,176

	6
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением. централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,84
	1,12
	4,96
	0,032
	0,032

	
	2
	3,84
	1,12
	4,96
	0,016
	0,016

	
	3
	3,84
	1,12
	4,96
	0,016
	0,016

	
	4
	3,84
	1,12
	4,96
	0,064
	0,064

	
	5 и более
	3,84
	1,12
	4,96
	0,064
	0,064

	7
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,88
	3,84
	-
	0,016
	0,016

	
	2
	6,88
	3,84
	-
	0,128
	0,128

	
	3 и более
	6,88
	3,84
	-
	0,032
	0,032

	8
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения
	6,88
	3,84
	-
	-
	-

	9
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	6,4
	3,36
	-
	0,032
	0,032

	
	2
	6,4
	3,36
	-
	0,016
	0,016

	
	3 и более
	6,4
	3,36
	-
	0,016
	0,016

	10
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,0
	1,28
	-
	0,016
	0,016

	
	2
	4,0
	1,28
	-
	0,016
	0,016

	
	3 и более
	4,0
	1,28
	-
	0,032
	0,032

	11
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения
	4,0
	1,28
	-
	-
	-

	12
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	3,84
	1,12
	-
	0,032
	0,032

	
	2
	3,84
	1,12
	-
	0,016
	0,016

	
	3 и более
	3,84
	1,12
	-
	0,016
	0,016

	13
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	10,72
	-
	10,72
	0,016
	-

	
	2
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	3
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	4
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	5
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	6
	10,72
	-
	10,72
	0,048
	-

	
	7
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	8
	10,72
	-
	10,72
	0,016
	-

	
	9
	10,72
	-
	10,72
	0,016
	-

	
	10
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	11
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	12
	10,72
	-
	10,72
	0,016
	-

	
	13
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	14
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	15
	10,72
	-
	10,72
	0,096
	-

	
	16 и более
	10,72
	-
	10,72
	0,016
	-

	14
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	5,28
	-
	5,28
	0,016
	-

	
	2
	5,28
	-
	5,28
	0,016
	-

	
	3
	5,28
	-
	5,28
	0,032
	-

	
	4
	5,28
	-
	5,28
	0,032
	-

	
	5 и более
	5,28
	-
	5,28
	0,032
	-

	15
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,32
	-
	4,32
	0,032
	-

	
	2
	4,32
	-
	4,32
	0,048
	-

	
	3
	4,32
	-
	4,32
	0,048
	-

	
	4
	4,32
	-
	4,32
	0,048
	-

	
	5 и более
	4,32
	-
	4,32
	0,064
	-

	16
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем
	10,72
	-
	10,72
	-
	-

	17
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива
	5,28
	-
	5,28
	-
	-

	18
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением
	4,32
	-
	4,32
	-
	-

	19
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	2
	10,72
	-
	10,72
	0,016
	-

	
	3
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	4
	10,72
	-
	10,72
	0,016
	-

	
	5
	10,72
	-
	10,72
	0,032
	-

	
	6
	10,72
	-
	10,72
	0,064
	-

	
	7
	10,72
	-
	10,72
	0,064
	-

	
	8
	10,72
	-
	10,72
	0,176
	-

	
	9
	10,72
	-
	10,72
	0,176
	-

	
	10 и более
	10,72
	-
	10,72
	0,176
	-

	20
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	5,28
	-
	5,28
	0,032
	-

	
	2
	5,28
	-
	5,28
	0,016
	-

	
	3
	5,28
	-
	5,28
	0,016
	-

	
	4
	5,28
	-
	5,28
	0,064
	-

	
	5 и более
	5,28
	-
	5,28
	0,064
	-

	21
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,32
	-
	4,32
	0,032
	-

	
	2
	4.32
	-
	4,32
	0,016
	-

	
	3
	4,32
	-
	4,32
	0,016
	-

	
	4
	4,32
	-
	4,32
	0,128
	-

	
	5 и более
	4,32
	-
	4,32
	0,112
	-

	22
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	10,72
	-
	-
	0,016
	-

	
	2
	10,72
	-
	-
	0,016
	-

	
	3 и более
	10,72
	-
	-
	0,032
	-

	23
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	5,28
	-
	-
	0,016
	-

	
	2
	5,28
	-
	-
	0,016
	-

	
	3 и более
	5,28
	-
	-
	0,016
	-

	24
	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,32
	-
	-
	0,032
	-

	
	2
	4,32
	-
	-
	0,048
	-

	
	3 и более
	4,32
	-
	-
	0,16
	-

	25
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения
	10,72
	-
	-
	-
	-

	26
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения
	5,28
	-
	-
	-
	-

	27
	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	4,32
	-
	-
	-
	-

	28
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	10,72
	-
	-
	0,032
	-

	
	2
	10,72
	-
	-
	0,016
	-

	
	3 и более
	10,72
	-
	-
	0,016
	-

	29
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	5,28
	-
	-
	0,032
	-

	
	2
	5,28
	-
	-
	0,016
	-

	
	3 и более
	5,28
	-
	-
	0,016
	-

	30
	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, этажностью:
	
	
	
	
	

	
	1
	4,32
	-
	-
	0,032
	-

	
	2
	4,32
	-
	-
	0,016
	-

	
	3 и более
	4,32
	-
	-
	0,016
	-

	31
	Пользование водоразборными колонками
	1,92
	-
	-
	-
	-







Приложение N 3
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 28 марта 2014 г. N 184

[bookmark: P4907]НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению
при использовании земельных участков и надворных построек
на территории Калининградской области
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

Таблица 1

	N п/п
	Направление использования воды
	Норматив холодного водоснабжения, куб. м/кв. м в месяц

	1
	2
	3

	1
	Орошение картофеля
	0,009

	2
	Орошение прочих овощей, кроме картофеля
	0,019

	3
	Орошение садовых растений
	0,012

	4
	Пополнение бассейнов и фонтанов
	4,5



Таблица 2
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Направление использования воды
	Норматив холодного водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,2) с 1 октября по 31 декабря 2015 года, куб. м/кв. м в месяц

	1
	Орошение картофеля
	0,0108

	2
	Орошение прочих овощей, кроме картофеля
	0,0228

	3
	Орошение садовых растений
	0,0144

	4
	Пополнение бассейнов и фонтанов
	5,4



Таблица 3
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Направление использования воды
	Норматив холодного водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,4) с 1 января по 30 июня 2016 года, куб. м/кв. м в месяц

	1
	Орошение картофеля
	0,0126

	2
	Орошение прочих овощей, кроме картофеля
	0,0266

	3
	Орошение садовых растений
	0,0168

	4
	Пополнение бассейнов и фонтанов
	6,3



Таблица 4
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Направление использования воды
	Норматив холодного водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,5) с 1 июля по 31 декабря 2016 года, куб. м/кв. м в месяц

	1
	Орошение картофеля
	0,0135

	2
	Орошение прочих овощей, кроме картофеля
	0,0285

	3
	Орошение садовых растений
	0,018

	4
	Пополнение бассейнов и фонтанов
	6,75



Таблица 5
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Направление использования воды
	Норматив холодного водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,6) с 1 января 2017 года, куб. м/кв. м в месяц

	1
	Орошение картофеля
	0,0144

	2
	Орошение прочих овощей, кроме картофеля
	0,0304

	3
	Орошение садовых растений
	0,0192

	4
	Пополнение бассейнов и фонтанов
	7,2







Приложение N 4
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 28 марта 2014 г. N 184

[bookmark: P5026]НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению при использовании на водоснабжение
и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных
на территории Калининградской области
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

Таблица 1

	N п/п
	Вид сельскохозяйственных животных
	Норматив водоснабжения, 1 куб. м на 1 голову животного, в месяц

	1
	2
	3

	1
	Корова
	2,61

	2
	Лошадь
	1,94

	3
	Свинья
	0,59

	4
	Овца или коза
	0,13

	5
	Куры
	0,01

	6
	Утки, гуси, кролики
	0,05

	7
	Индейки
	0,01



Таблица 2
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Вид сельскохозяйственных животных
	Норматив водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,2) с 1 октября по 31 декабря 2015 года, куб. м на 1 голову животного в месяц

	1
	Корова
	3,132

	2
	Лошадь
	2,328

	3
	Свинья
	0,708

	4
	Овца или коза
	0,156

	5
	Куры
	0,012

	6
	Утки, гуси, кролики
	0,06

	7
	Индейки
	0,012



Таблица 3
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Вид сельскохозяйственных животных
	Норматив водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,4) с 1 января по 30 июня 2016 года, куб. м на 1 голову животного в месяц

	1
	Корова
	3,654

	2
	Лошадь
	2,716

	3
	Свинья
	0,826

	4
	Овца или коза
	0,182

	5
	Куры
	0,014

	6
	Утки, гуси, кролики
	0,07

	7
	Индейки
	0,014



Таблица 4
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Вид сельскохозяйственных животных
	Норматив водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,5) с 1 июля по 31 декабря 2016 года, куб. м на 1 голову животного в месяц

	1
	Корова
	3,915

	2
	Лошадь
	2,91

	3
	Свинья
	0,885

	4
	Овца или коза
	0,195

	5
	Куры
	0,015

	6
	Утки, гуси, кролики
	0,075

	7
	Индейки
	0,015



Таблица 5
(введена Постановлением Правительства Калининградской области
от 29.09.2015 N 556)

	N п/п
	Вид сельскохозяйственных животных
	Норматив водоснабжения с учетом повышающего коэффициента (1,6) с 1 января 2017 года, куб. м на 1 голову животного в месяц

	1
	Корова
	4,176

	2
	Лошадь
	3,104

	3
	Свинья
	0,944

	4
	Овца или коза
	0,208

	5
	Куры
	0,016

	6
	Утки, гуси, кролики
	0,08

	7
	Индейки
	0,016
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