Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. N 64 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (с изменениями и дополнениями)
Приложение. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
Приложение 2. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий
Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 декабря 2010 г. N 175 настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2

Оптимальные и допустимые нормы
температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий
С изменениями и дополнениями от:
27 декабря 2010 г.

Наименование помещений	Температура воздуха, °С	Результирующая температура, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с	
	оптимальная	допустимая	оптимальная	допустимая	оптимальная	допустимая	оптимальная	допустимая	
Холодный период года	
Жилая комната	20-22	18-24	19-20	17-23	45-30	60	0,15	0,2	
То же, в районах наиболее холодной пятидневки (минус 31°С и ниже)	21 -23	20-24	20-22	19-23	45-30	60	0,15	0,2	
Кухня	19-21	18-26	18-20	17-25	Н/Н*	Н/Н	0,15	0,2	
Туалет	19-21	18-26	18-20	17-25	Н/Н	Н/Н	0,15	0,2	
Ванная, совмещенный санузел	24-26	18-26	23-27	17-26	Н/Н	Н/Н	0,15	0,2	
Межквартирный коридор	18-20	16-22	17- 19	15-21	45-30	60	0,15	0,2	
Вестибюль, лестничная клетка	16- 18	14-20	15- 17	13- 19	Н/Н	Н/Н	0,2	0,3	
Кладовые	16- 18	12-22	15- 17	11 -21	Н/Н	Н/Н	Н/Н	Н/Н	
Теплый период года	
Жилая комната	22-25	20-28	22-24	18-27	60-30	65	0,2	0,3	

_____________________________
* Не нормируется.