Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57678-2017 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 сентября 2017 г. N 1163-ст)
Приложение Б (справочное). Номенклатура строительных отходов, являющихся вторичными ресурсами, и приоритетные направления их использования
Приложение Б
(справочное)

Номенклатура строительных отходов, являющихся вторичными ресурсами, и приоритетные направления их использования

Таблица Б.1 - Группа: отходы на органической основе

Подгруппы	Наименование (перечень) позиций отходов	Приоритетные направления использования (продукты переработки)	
Древесные отходы	Древесные материалы и конструкции, теплоизоляционные материалы на древесной основе, ДСП, фанера, ДВП, МДФ, столярные изделия, деревянная тара и т.д.	- Древесные пластики, в том числе сложнопрофильные, влагостойкие и т.д.;
- арболит;
- теплоизоляционные, звукоизоляционные плиты	
Бумажные и картонные отходы	Обои бумажные, бумага упаковочная, картонная тара	- Теплоизоляционные смеси;
- кровельные материалы (типа "Ондулин");
- "Эковата"	

Таблица Б.2 - Группа: отходы на минеральной основе

Подгруппы	Наименование (перечень) позиций отходов	Приоритетные направления использования (продукты переработки)	
Отходы на основе естественного камня	Позиция: бой облицовочных плит	- Брекчевидные плиты;
- мозаичные облицовочные плитки	
	Позиция: шламовые отходы камнеобработки	- Шпатлевка;
- штукатурка;
- искусственный камень;
- декоративные фасадные покрытия	
	Позиция: бой бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы на основе естественного камня	- Щебень	
Отходы на основе бетона и строительных растворов	Позиция: отходы железобетона		
	Позиция: отходы тяжелого бетона		
	Позиция: отходы легкого бетона	- Порошковые наполнители для производства стеновых блоков и смесей для монолитного литья	
	Позиция: отходы ячеистого бетона		
	Позиция: отходы фибролитовых, арболитовых и цементно-стружечных плит		
	Позиция: сухие отходы штукатурных смесей		
Отходы на основе минеральных вяжущих веществ	Позиция: отходы материалов на гипсовой основе (панели и плиты для перегородок, гипсокартонные листы, вентблоки)	- Порошковые наполнители для производства стеновых блоков и смесей для монолитного литья	
	Позиция: отходы силикатных материалов (кирпич, ячеистые изделия)		
	Позиция: отходы материалов на основе извести (известково-песчаные, известково-шлаковые и известково-зольные материалы)		
Асбестоцементные отходы	Листы кровельные, панели облицовочные, трубы, венткороба, электротехнические доски	- Наполнители для производства огнестойких стеновых блоков	
Отходы на основе стекла и приравненные к ним	Позиция: стеклобой	- Порошковое сырье для безавтоклавного производства пенобетонных блоков или применения в монолитном строительстве	
	Позиция: отходы пеностекла		
	Позиция: отходы минваты, стекловаты		
	Позиция: отходы перлитовых, вермикулитовых изделий		
Отходы на керамической основе	Кирпичный бой, бой сантехкерамики, бой фаянсовой и керамической плитки	- Пресс-порошки;
- смеси для шликерного литья;
- добавки для огнестойких штукатурок;
- сырье для производства пигментов	

Таблица Б.3 - Группа: отходы на химической основе

Подгруппы	Наименование (перечень) позиций отходов	Приоритетные направления использования (продукты переработки)	
Отходы асфальтовых, дегтевых бетонов		- Восстановленный (вторичный) асфальтобетон	
Отходы рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов	Битумные, дегтевые, дегтебитумные, битумополимерные, резино-дегтевые и битумные безосновные материалы (изол) и материалы на основе картона (рубероид, пергамин, толь), стеклооснове (стеклорубероид), асбестовой бумаге (гидроизол)	- Тонкодисперсионные порошки для производства добавок в асфальтобетонные смеси	
Отходы пластмасс и полимеров	Позиция: отходы линолеумов, полимерных плиток	- Добавки для производства древесных пластиков	
	Позиция: отходы полимерных кровельных материалов		
	Позиция: отходы пенопластов и поропластов (полистирольных, полиуретановых)	- Наполнители для производства стеновых блоков	
Отходы пластмасс и полимеров	Позиция: пластмассовые трубы водоснабжения, канализации и электропроводки	- Тонкодисперсионные порошки для производства вторичной полимерной продукции	
	Позиция: поручни перил и лестничных маршей		
	Позиция: отходы погонажных изделий на основе полимеров		

Примечание - Обязательной переработке и использованию подлежит лом черных и цветных металлов. Переработка, использование и прием указанных отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства.